顯示設定: 適用於 Microsoft Windows Vista 的 Dell QuickSet 說明

回到目錄頁

# 顯示設定

適用於 Microsoft® Windows Vista™ 的 Dell™ QuickSet 說明

控制亮度

透過顯示幕電源管理來節省電池電量

選擇顯示幕組態

熱鍵

## 控制亮度

### 環境光線感應器

| 註：某些電腦可能不具備此功能。

環境光線感應器可偵測可用的環境光線，並可自動增強或減弱顯示幕背光，以平衡光線不足環境和強光線環境。您可以按 <Fn> 和左方向鍵按鍵組合來啟用或停用此功能。

將電腦運送給您時，其環境光線感應器功能處於停用狀態。如果您啟用環境光線感應器，然後使用任意顯示幕亮度按鍵組合 (請參閱「熱鍵」)，則將停用該感應器，顯示幕亮度也會隨之相應地增強或減弱。如果您透過使用任一顯示幕亮度按鍵組合來停用環境光線感應器功能，則 Brightness Meter (亮度計量器) 將指示環境光線感應器是處於啟用狀態還是處於停用狀態。

Dell™ QuickSet 可讓您啟用或停用環境光線感應器功能。您還可以調整在啟用環境光線感應器功能時啟動的最大亮度設定和最小亮度設定。

若要使用 Dell QuickSet 來啟用或調整環境光線感應器功能，請執行以下作業：

1. 連按兩下工作列上的 圖示。
2. 在 QuickSet 主選單中，按一下 Panel Brightness Settings (面板亮度設定)。
3. 按一下 Ambient Light Sensor (環境光線感應器) 標籤。
4. 按一下 Enable Ambient Light Sensor (啟用環境光線感應器)，核取方塊中會顯示核取標記，然後按一下 OK (確定)。
5. 若要調整最小和最大亮度級別，請按一下亮度捲軸並將其拖曳至所需的設定。

您可以透過取消選擇 Disable Ambient Light Sensor (停用環境光線感應器) 核取方塊在 QuickSet 中停用環境光線感應器功能。

### 鍵盤照明

某些電腦具備鍵盤照明功能。一台手提電腦可能具有數個內建於液晶顯示幕護蓋的 LED，其可將光線投射於鍵盤之上。透過按 <Fn><®> 鍵，您可輪換以下鍵盤照明選項：Always On (始終開啟)、Always Off (始終關閉) 或 Auto Mode (自動模式)。處於自動模式時，鍵盤照明 LED 會根據環境光線級別自動開啟或關閉。

### 亮度計量器

Brightness Meter (亮度計量器) 顯示顯示幕的目前亮度設定。使用顯示幕亮度按鍵組合 (<Fn> 和上方向鍵或下方向鍵) 增強或減弱顯示幕背光時，螢幕上會顯示計量器。

1 | 亮度計量器

您可以啟用 (或停用) Brightness Meter (亮度計量器)，以便在調整螢幕亮度時在螢幕上顯示 (不顯示) 該計量器：

1. 按一下工作列上的 圖示。
2. 如果您要停用 Brightness Meter (亮度計量器)，以便當透過按下按鍵組合來調整螢幕亮度時不會在螢幕上顯示該計量器，請按一下 Disable On Screen Brightness Meter (停用螢幕上的亮度計量器)，以便顯示核取標記。

如果您要啟用 Brightness Meter (亮度計量器)，以便當您調整亮度時在螢幕上顯示該計量器，請按一下 Disable On Screen Brightness Meter (停用螢幕上的亮度計量器)，以便不顯示核取標記。

| 註：依預設，Brightness Meter (亮度計量器) 將顯示在螢幕的右下角。您可以按一下計量器並將其拖曳至新位置，以後計量器將一直顯示在新位置。

| 註：用於調整螢幕亮度的按鍵組合僅會影響便攜式電腦的顯示幕，並不會影響連接至便攜式電腦或連線裝置的顯示器。如果您在電腦處於 CRT-only (僅 CRT) 模式時嘗試變更亮度級別，則螢幕上會顯示 Brightness Meter (亮度計量器)，但顯示器上的亮度級別不會變更。

您可以按以下鍵 (按鍵組合) 來調整顯示幕亮度：

- 按 <Fn> 和上方向鍵僅增加內建顯示幕 (而非外接式顯示器) 的亮度。
- 按 <Fn> 鍵和下方向鍵僅降低內建顯示幕 (而非外接式顯示器) 的亮度。

## 透過顯示幕電源管理來節省電池電量

| 註：顯示幕電源管理功能僅在電腦使用電池電量執行時可用。將電腦連接至電源插座時，電腦顯示幕的效能會始終處於最強狀態。

### LED 強度

您可調整電腦中 LED 的亮度。

若要設定 LED 強度，請執行以下作業：

1. 執行以下作業之一：
   - 連按兩下控制台中的電源選項圖示。
   - 連按兩下系統狀態列中的電池圖示。
2. 選擇一個電源配置。
3. 調整 LED 強度。

### 顯示幕背光級別

| 註：某些電腦可能不具備此功能。

啟用 Intel® 顯示幕節省電源技術 (DPST) 功能可讓電腦動態調整顯示幕背光級別的值，以同時最佳化影像品質和節省電池電能。

若要啟用 DPST 功能，請：

1. 連按兩下工作列上的 圖示。
2. 在 QuickSet 主選單中，按一下 Panel Brightness Settings (面板亮度設定)。
3. 按一下 DPST 標籤。
4. 從 Intel® DPST on battery mode (電池模式下的 Intel® DPST) 下拉式選單中選擇 Enabled (已啟用) 選項。
5. 使用滑塊選擇最適合您需要的「強度」級別。

強度級別 1 提供最大影像品質，但要求更長的電池作業時間。強度級別 5 允許最大程度地節省電池電量，但會最小化顯示幕的背光。

1. 按一下 Apply DPST (套用 DPST) 按鈕以查看您在步驟 2 中所選等級設定的效果。

您可以不限次數地設定強度級別，每次按一下 Apply DPST (套用 DPST) 按鈕均可查看不同的效果。

1. 找到最佳的 DPST 級別設定後，請按一下 Next (下一步)，然後繼續執行 Power Management Wizard (電源管理精靈)。

## 選擇顯示幕組態

| 註：某些電腦可能不具備此功能。

按 <Fn><F8> 檢視可用顯示幕組態清單。您可透過按住 <Fn><F8> 並交替釋放與按下 <F8> 來反白顯示與輪換各選項。當反白顯示所需的顯示幕組態時，請同時釋放兩個按鍵。

| 註：您還可以按 <Fn><F8> 來啟動簡報模式，但前提是先要透過 QuickSet Display Settings (顯示設定) 選項啟用該模式。

根據電腦上連接的硬體，可能會為您提供以下選項。

| 註：除了下面顯示的選項，也可能會為您提供其他選項；並非所有可用的組態均列示在下面。

## 熱鍵

功能 | 熱鍵 | 功能
--- | --- | ---
亮度計量器 | <Fn> 和上方向鍵 <Fn> 和下方向鍵 | 增加顯示幕亮度 降低顯示幕亮度
環境光線感應器* | <Fn> 和左方向鍵 | 啟用或停用環境光線感應器功能
鍵盤照明* | <Fn> 和右方向鍵 | 使鍵盤照明 LED 在 Always On (始終開啟) ® Always Off (始終關閉) ® Auto Mode (自動模式) 之間輪換
音量計量器* | <Fn><Page Up> <Fn><Page Dn> <Fn><End> | 提高喇叭音量 降低喇叭音量 將喇叭音量設為靜音；切換開啟和關閉
無線活動指示燈* | <Fn><F2> (僅在不具有無線切換開關的電腦上可用) | 顯示描述無線網路連線 (行動寬頻、藍芽®或 Wi-Fi) 開啟/關閉狀態的圖示
電池計量器 | <Fn><F3> | 在螢幕上顯示 Battery Meter (電池計量器)
顯示幕組態* | <Fn><F8> | 列出可用的顯示幕組態
休眠* | <Fn><F1> | 將電腦置於休眠模式 註：如果未在電腦的電源設定中啟用休眠模式，QuickSet 會通知您，並且您需要啟用休眠模式以使熱鍵發揮作用。
光碟/DVD 退出* | <Fn><F10> | 從光碟/DVD 磁碟機中退出光碟

* 某些電腦可能不具備此功能。

回到目錄頁