Connectivité réseau : Aide de Dell QuickSet pour Microsoft Windows Vista

Retour à la page du sommaire

# Connectivité réseau

Aide de Dell™ QuickSet pour Microsoft® Windows Vista™

Gestionnaire de profils d'emplacement Dell™ Quickset

Dell Wi-Fi Catcher—Détection d'un réseau local sans fil WIFI à proximité

Activation et désactivation des connexions réseau sans fil

Indicateurs d'activité sans fil

Gestion de l'alimentation (câblée) de la carte réseau interne

Le terme connectivité décrit la technologie qui permet à un ordinateur de se connecter à un réseau d'ordinateurs. Grâce à la technologie sans fil, la connexion d'un ordinateur à un réseau ne s'effectue plus via un câble externe (un câble Ethernet par exemple). Les cartes réseau câblées nécessitent un câble externe pour se connecter à un réseau. Pour en savoir plus sur la technologie sans fil et les cartes réseau câblées, reportez-vous au guide d'utilisation de l'appareil.

## Gestionnaire de profils d'emplacement Dell™ Quickset

| REMARQUE : Cette fonctionnalité peut ne pas être disponible sur certains ordinateurs.

Le Gestionnaire de profils d'emplacement permet de gérer les paramètres réseau qui correspondent à l'emplacement physique de votre ordinateur. Il comprend deux catégories de paramètres de profil : Paramètres du profil d'emplacement et Paramètres généraux de la mobilité. Vous pouvez utiliser les paramètres du profil d'emplacement pour créer des profils permettant d'accéder à Internet avec votre ordinateur depuis votre bureau, votre domicile ou tout autre endroit public offrant des services Internet. Les paramètres généraux de la mobilité permettent de modifier le mode de gestion des connexions réseau. Les profils regroupent différents paramètres et équipements réseau utilisés lors de l'utilisation de l'ordinateur dans des emplacements différents.

### Lancer le Gestionnaire de profils d'emplacement

Pour lancer le Gestionnaire de profils d'emplacement, double-cliquez sur l'icône située dans la barre des tâches, cliquez sur la catégorie Networking (Mise en réseau), et cliquez sur le Gestionnaire de profils d'emplacement sur le panneau de démarrage QuickSet. Si des profils ont déjà été créés, cliquez sur Sélectionner un profil d'emplacement et sélectionnez un profil pour l'appliquer manuellement.

### Paramètres du profil

Lors de la création d'un nouveau profil, le Gestionnaire de profils d'emplacement capture les paramètres (réseau et imprimante par défaut par exemple) de votre emplacement actuel. Pour créer par exemple un profil en vue d'une utilisation depuis votre domicile, votre ordinateur doit se trouver chez vous lors de la création afin que le Gestionnaire de profils d'emplacement puisse capturer automatiquement les paramètres de votre domicile.

#### Création des profils d'emplacement

1. Placez votre ordinateur dans l'emplacement où vous souhaitez créer un profil et lancez le Gestionnaire de profils d'emplacement.
2. Dans la zone Paramètres du profil d'emplacement, cliquez sur Créer.

| REMARQUE : Le Gestionnaire de profils d'emplacement capture et affiche les paramètres en cours lors de la création d'un nouveau profil d'emplacement.

1. Saisissez le nom du profil dans le champ Nom du profil d'emplacement.
2. Cliquez sur le bouton Enregistrer situé en bas de la fenêtre Gestionnaire de profils d'emplacement.

#### Modification des paramètres du profil

1. Pour modifier un profil d'emplacement, double-cliquez sur l'icône située dans la barre des tâches, cliquez sur la catégorie Networking (Mise en réseau), cliquez sur le Gestionnaire de profils d'emplacement, et cliquez sur Créer & Modifier les profils.
2. Dans la liste des profils créés, sélectionnez le profil d'emplacement à modifier.
3. Utilisez les onglets pour accéder aux différents paramètres à modifier.
4. Cliquez sur le bouton Enregistrer situé en bas de la fenêtre Gestionnaire de profils d'emplacement.

| REMARQUE : Un Administrateur TI peut mettre à jour les paramètres du profil par l'intermédiaire d'un réseau. Reportez-vous à la section Mise à jour des paramètres du profil ou de mobilité sur un réseau.

#### Onglets de la fenêtre Paramètres du profil d'emplacement

| REMARQUE : Pour vérifier que les modifications ont été enregsitrées, cliquez sur le bouton Enregistrer situé en bas de la fenêtre Gestionnaire de profils d'emplacement après avoir modifié les paramètres sur l'un des onglets.

##### Paramètres du navigateur

- Paramètres du navigateur : Vous permet de configurer votre page d'accueil (pour Microsoft® Internet Explorer® et Mozilla® FireFox® uniquement) et de définir les paramètres proxy.

| REMARQUE : Les paramètres proxy ne s'appliquent qu'à des connexions de réseau local.

Après avoir terminé vos modifications sur cet onglet, cliquez sur Enregistrer.

##### Paramètres d'impression

- Paramètres d'impression de votre profil d'emplacement : Affiche l'imprimante par défaut.
- Paramètres d'impression actuels : Affiche la liste des imprimantes installées. Pour configurer une imprimante comme imprimante par défaut, cliquez sur le nom de l'imprimante dans cette liste. Pour ajouter une nouvelle imprimante, cliquez sur Ajouter une imprimante. Pour afficher le nom de la dernière imprimante installée dans la liste des imprimantes installées, cliquez sur Rafraîchir.

Après avoir terminé vos modifications, cliquez sur Enregistrer.

##### Applications

- Lancement automatique des applications : Vous permet de lancer des programmes d'application dans les contextes suivants :

- Lorsqu'un profil d'emplacement n'est plus actif.
- Lorsqu'un profil d'emplacement est appliqué. Dans ce cas, vous pouvez définir une dépendance à votre connexion VPN.

Pour choisir une application, cliquez sur Parcourir ou entrez le chemin complet vers l'application dans l'espace prévu à cet effet. Si l'application accepte des arguments de ligne de commande, tapez-les dans l'espace prévu pour les paramètres de la ligne de commande. Cochez la case VPN Dependency (Dépendance du VPN) en regard de chaque programme d'application requérant une connexion VPN (réseau privé virtuel) avant le lancement.

Cette fonctionnalité peut être utilisée pour se connecter à un client VPN ou s'en déconnecter au cours d'une transition du profil d'emplacement.

- Réseau privé virtuel : Affiche la liste des connexions VPN disponibles. Pour que Les connexions VPN apparaissent dans la liste, elles doivent être créées avant l'utilisation de cette fonction.

Si des profils VPN sont répertoriés et que vous ne souhaitez pas les utiliser dans votre profil, décochez la case Add a VPN connection for current profile (Ajouter une connexion VPN pour le profil sélectionné). Pour lancer une connexion VPN dès que l'ordinateur sort du mode Veille ou Mise en veille prolongée, sélectionnez Lancer mon VPN à chaque fois que mon ordinateur sort du mode Veille/Mise en veille prolongée.

##### Connexions réseau

| REMARQUE : Le Gestionnaire de profils d'emplacement ne configure pas les paramètres de connexion câblée ou sans fil. Vous devez configurer ces paramètres avant d'utiliser cette fonctionnalité.

Pour ajouter un réseau local sans fil WiFi, un réseau distant sans fil à large bande mobile ou un profil de réseau câblé à votre profil d'emplacement ou activer/désactiver une carte interne dotée de la technologie sans fil Bluetooth®, cliquez sur l'onglet Connexions réseau.

- Profils de réseau : Affichent les profils de réseau actifs associés à votre profil d'emplacement. Pour ajouter ou supprimer un profil de réseau, cliquez sur Gérer les profils de réseau.

| REMARQUE : Le Gestionnaire de profils d'emplacement ne démarre pas les connexions réseau. Toutefois, lorsqu'une connexion réseau WiFi, à large bande mobile ou câblée est détectée, cette connexion active un profil d'emplacement qui correspond à l'emplacement actuel de l'ordinateur.

- Profils de réseau local sans fil WiFi : Ajouter ou supprimer des profils de réseau local sans fil WiFi disponibles. Les profils de réseau local sans fil WiFi disponibles apparaissent dans la zone appelée Profils sans fil WiFi de votre profil d'emplacement.
- Profils de réseau distant sans fil à large bande mobile : Permettent d'ajouter ou de supprimer des profils de réseau sans fil à large bande mobile disponibles. Les profils de réseau sans fil à large bande mobile disponibles apparaissent dans la zone appelée Profils sans fil à large bande mobile de votre profil d'emplacement si l'utilitaire Dell Mobile Broadband Card fonctionne. Si aucun profil disponible ne s'affiche, exécutez l'utilitaire Dell Mobile Broadband Card en cliquant sur Démarrer® Programmes® Dell Wireless® Utilitaire Dell Mobile Broadband Card.

| REMARQUE : La connexion réseau sans fil à large bande mobile peut ne pas être disponible sur certains ordinateurs.

- Profils câblés : Permettent d'ajouter un profil câblé à votre profil d'emplacement. Pour ajouter un profil câblé, cliquez sur Add a wired Profile to your location profile (Ajouter un profil câblé à votre profil d'emplacement). La présence d'une coche en regard d'un profil câblé signifie que celui-ci a été ajouté. Indiquez la passerelle par défaut du réseau câblé associé à votre profil d'emplacement.

- Gestionnaire sans fil WiFi : Configurez vos réseaux locaux sans fil WiFi à l'aide du Centre de réseau Windows. Pour accéder à l'utilitaire qui gère votre carte sans fil, cliquez sur Gestionnaire sans fil WiFi.

##### Summary (Récapitulatif)

Cet onglet récapitule toutes les informations configurées dans chaque onglet pour le profil sélectionné.

### Paramètres généraux de la mobilité

Les paramètres généraux de la mobilité sont des paramètres globaux qui s'appliquent aux profils et aux connexions actifs. Pour accéder aux paramètres généraux de la mobilité, cliquez sur le bouton Modifier les paramètres.

| REMARQUE : Si vous ne disposez pas du Gestionnaire de profils d'emplacement QuickSet, vous pouvez accéder au Centre de Mobilité en procédant à l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur le bouton Démarrer et sélectionnez Mobility Center (Centre de mobilité) dans le menu Démarrer.
- Effectuez un clic droit sur l'icône Batterie située sur la barre d'état système et sélectionnez Centre de mobilité dans le menu contextuel.
- Double-cliquez sur l'icône Centre de mobilité dans le Panneau de configuration.

- Commutation de la carte : Afin d'optimiser les performances de votre ordinateur et l'autonomie de la batterie, ce paramètre vous permet de spécifier si une connexion de réseau local sans fil WiFi et/ou une connexion de réseau distant sans fil à large bande mobile doit être activée ou désactivée lorsque QuickSet détecte une connexion réseau câblée.
- Gestionnaire sans fil Wi-Fi : Permet d'afficher l'utilitaire qui gère la carte réseau local sans fil WiFi.
- Commutation des profils : Permet d'afficher les profils créés et de définir l'application de chaque profil. La commutation des profils peut être effectuée automatiquement ou manuellement.

- Automatique : Lorsque QuickSet détecte une connexion câblée ou sans fil, il repère un profil présentant les mêmes paramètres de connexion et applique automatiquement le profil d'emplacement associé.
- Manuel : Permet de sélectionner et d'appliquer manuellement un profil. QuickSet n'applique pas automatiquement le profil d'emplacement.

### Paramètres d'administrateur

Le Gestionnaire de profils d'emplacement est doté de fonctionnalités avancées destinées aux administrateurs du système, notamment l'ajout de programmes d'application supplémentaires à la section Paramètres du profil, le verrouillage des profils et l'importation/exportation des profils créés.

Pour accéder aux fonctions d'administrateur :

1. Cliquez sur Fichier.
2. Pointez le curseur sur Administrator Settings (Paramètres d'administrateur).
3. Cliquez sur Mode avancé.

#### Mode avancé

L'option Mode avancé permet à l'administrateur du système de définir des paramètres dans la section Paramètres du profil même si les paramètres ne sont pas applicables au système. Dans ce mode, un administrateur de système peut saisir directement des paramètres dans les zones de modification.

#### Importation/exportation

Un administrateur système peut exporter les paramètres d'un profil vers un autre ordinateur. Pour importer ou exporter un profil, cliquez sur Fichier, puis sélectionnez Importer ou Exporter.

#### Mise à jour des paramètres du profil ou de mobilité sur un réseau

Un administrateur de système peut mettre à jour les paramètres du profil ou de mobilité sur un réseau comme suit :

1. Exportez les paramètres du profil d'emplacement en sélectionnant Fichier® Paramètres d'administrateur® Exporter. Enregistrez le fichier sous lp.xml.
2. Copiez le fichier exporté dans le dossier d'installation QuickSet situé sous C:\Program Files\Dell\QuickSet.
3. Fermez et redémarrez l'application QuickSet, les nouveaux paramètres s'affichent dans le Gestionnaire de profils d'emplacement.

| REMARQUE : QuickSet considère tous les profils du dossier d'installation QuickSet comme des profils globaux. Tant les profils globaux que les profils locaux créés par l'utilisateur s'affichent dans le Gestionnaire de profils d'emplacement. Toutefois, les profils globaux remplacent et annulent les paramètres du profil local et seul un administrateur de système peut les modifier ou les supprimer.

## Dell Wi-Fi Catcher—Détection d'un réseau local sans fil WiFi à proximité

| REMARQUE : Cette fonctionnalité peut ne pas être disponible sur certains ordinateurs.

Si votre ordinateur Dell est doté d'un commutateur sans fil, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Dell Wi-Fi Catcher pour rechercher spécifiquement les réseaux locaux (LAN) sans fil WiFi à proximité. Pour rechercher un LAN sans fil WiFi, faites glisser le commutateur en position « provisoire » et maintenez-le dans cette position pendant quelques secondes. La fonctionnalité Wi-Fi Catcher fonctionne tant que le commutateur est configuré pour contrôler les connexions réseau WiFi par le biais de QuickSet ou du BIOS (programme de configuration du système), que l'ordinateur soit allumé, éteint, en mode Veille ou en mode Veille prolongée. La fonction de recherche Wi-Fi Catcher n'est pas activée lorsque vous recevez l'ordinateur. Vous devez donc d'abord utiliser QuickSet pour configurer le commutateur de manière à ce qu'il contrôle les connexions réseau WiFi.

Pour activer la fonctionnalité Wi-Fi Catcher par le biais de QuickSet :

1. Double-cliquez sur l'icône dans la barre des tâches.
2. Dans le panneau de démarrage QuickSet, cliquez sur la catégorie Networking (Mise en réseau) et cliquez sur Wi-Fi Catcher and Radio Control (Wi-Fi Catcher et radiocommande).
3. Cochez la case Activer Wi-Fi Catcher et cliquez sur OK.

### Voyant d'état de Wi-Fi Catcher

Une DEL située à proximité du commutateur sans fil (sur le côté de votre ordinateur) indique l'avancement et les résultats de la recherche de connexions réseau WiFi. Le tableau ci-dessous indique les états possibles de la DEL.

Vert clignotant | Recherche d'une connexion réseau WiFi en cours
Vert fixe | Détection d'une connexion WiFi avec une forte intensité de signal
Jaune fixe | Détection d'une connexion réseau WiFi avec une faible intensité de signal
DEL éteinte | Aucune connexion réseau détectée

## Activation et désactivation des connexions réseau sans fil

| REMARQUE : Cette fonctionnalité peut ne pas être disponible sur certains ordinateurs.

Dell met à votre disposition une fonctionnalité de contrôle (désactivation/activation) de vos périphériques sans fil, facile à utiliser. Cette fonctionnalité s'avère notamment utile à bord d'un avion où l'utilisation des antennes sans fil est interdite. Elle peut également être utile lorsque vous souhaitez désactiver temporairement les connexions réseau sans fil pour économiser la batterie de l'ordinateur lorsque ce dernier n'est pas relié au secteur.

Selon le type d'ordinateur dont vous disposez, vous utiliserez l'une des deux façons suivantes pour activer/désactiver certaines ou toutes les connexions réseau sans fil que votre ordinateur détecte à proximité :

- Appuyez simultanément sur <Fn><F2> pour activer ou désactiver les connexions réseau.

| REMARQUE : Si votre ordinateur est configuré pour afficher les indicateurs d'activité sans fil, un voyant apparaît temporairement pour vous indiquer si la connexion réseau est active ou inactive.

- Placez le commutateur sans fil, situé sur le côté de certains ordinateurs, dans la position « On » (allumé) ou « Off » (éteint).

| REMARQUE : Si votre ordinateur n'est pas équipé d'un commutateur, utilisez la combinaison de touches <Fn><F2> pour activer/désactiver toutes les connexions réseau sans fil configurées par le biais de QuickSet ou du BIOS. Votre ordinateur est doté soit du commutateur, soit de la fonctionnalité <Fn><F2>.

| REMARQUE : Lorsque votre ordinateur est allumé et que le commutateur sans fil est activé, la boîte de dialogue du détecteur WiFi s'affiche.

Toutefois, vous devez d'abord utiliser QuickSet pour configurer les types de réseaux sans fil que le commutateur ou la combinaison de touches contrôleront :

- connexion réseau sans fil WiFi (réseau local sans fil)
- connexion réseau sans fil à large bande mobile (cellulaire)
- carte interne dotée de la technologie sans fil Bluetooth®

Pour configurer le type de connexions réseau sans fil qui seront contrôlées (activées ou désactivées) par le commutateur sans fil (ou par la combinaison de touches <Fn><F2> sur certains ordinateurs) :

1. Double-cliquez sur l'icône dans la barre des tâches.
2. Si votre ordinateur est équipé d'un commutateur sans fil, passez à l'étape 3. Si votre ordinateur n'est pas équipé d'un commutateur sans fil, passez à l'étape 5.
3. Dans le panneau de démarrage QuickSet, cliquez sur la catégorie Networking (Mise en réseau) et cliquez sur Wi-Fi Catcher and Radio Control (Wi-Fi Catcher et radiocommande). (Si votre ordinateur n'est pas équipé d'un commutateur sans fil, passez à l'étape 5.)
4. Cliquez sur le bouton Paramètres avancés.

La fenêtre Configuration avancée s'affiche.

1. Cliquez sur l'onglet Radio Control Options (Options de radiocommande).
2. Cochez les cases correspondantes pour sélectionner ou désélectionner les types de réseau qui seront contrôlés par la combinaison de touches <Fn><F2> ou le commutateur sans fil (si votre ordinateur en est doté).

Les connexions réseau qui ne seront contrôlées ni par la combinaison de touches ni par le commutateur, conformément à votre sélection effectuée à l'étape précédente, peuvent être activées ou désactivées de façon permanente :

1. Cliquez sur la flèche déroulante (en regard des types de réseau qui ne seront contrôlés ni par le commutateur ni par la combinaison de touches), puis sélectionnez Activer ou Désactiver pour activer ou désactiver la connexion réseau de façon permanente.
2. Cliquez sur OK.

## Indicateurs d'activité sans fil

Lorsque vous utilisez le commutateur sans fil ou la combinaison de touches <Fn><F2> pour activer ou désactiver les connexions réseau sans fil, les indicateurs d'activité sans fil apparaissent dans la barre des tâches (angle inférieur droit de l'écran) pour indiquer si les cartes réseau sans fil installées sur votre ordinateur sont activées ou désactivées.

| REMARQUE : Vous pouvez cliquer sur l'icône , cliquer sur Hotkey Popups (Fenêtres contextuelles de touche de raccourci) et sélectionner ou désélectionner Wireless Activity Indicator Off (Indicateur d'activité sans fil désactivé) pour activer ou désactiver l'option d'affichage des indicateurs d'activité sans fil lorsque vous utilisez le commutateur sans fil ou la combinaison de touches <Fn><F2> pour activer ou désactiver les connexions réseau sans fil.

Connexion de réseau local sans fil WiFi, indicateurs actif/inactif | Connexions réseau à technologie sans fil Bluetooth™, indicateurs actif/inactif | Connexion de réseau distant sans fil à large bande mobile (cellulaire), indicateurs actif/inactif

| REMARQUE : Par défaut, les indicateurs d'activité sans fil s'affichent dans l'angle inférieur droit de l'écran. Vous pouvez cliquer dessus et les faire glisser vers un autre emplacement où ils apparaîtront toujours par la suite.

## Gestion de l'alimentation (câblée) de la carte réseau interne

| REMARQUE : Les fonctionnalités décrites dans cette section s'appliquent uniquement aux cartes réseau câblées comme celles indiquées ci-dessus et pas aux périphériques réseau sans fil.

### Présentation générale

Le programme d'application de gestion de l'alimentation de la carte réseau interne fait passer la carte réseau (câblée) interne en mode faible consommation lorsque vous désactivez votre carte réseau, ce qui permet d'augmenter l'autonomie de la batterie.

### Paramètres d'activité de la carte réseau interne

Sélectionnez l'une des options suivantes pour gérer l'alimentation de votre carte réseau interne :

- La sélection de l'option Always deactivate on battery (Toujours désactiver lorsque sur batterie) entraîne la désactivation de la carte réseau lorsque votre ordinateur fonctionne sur batterie.
- Lorsque vous cliquez sur l'option Always activate on battery (Toujours désactiver lorsque sur batterie), votre carte réseau et votre connexion réseau restent activées alors même que votre ordinateur fonctionne sur batterie.

### Messages de notification

Le programme de gestion de l'alimentation de la carte réseau interne vous avertit lorsque la carte réseau a été activée ou désactivée. Pour configurer l'application de façon à mettre fin aux notifications, cochez la case Désactiver les messages de notification.

### La carte réseau est-elle activée/désactivée ?

Vous pouvez vérifier l'état d'activation de votre carte réseau à partir de cette section de l'écran Gestion de l'alimentation de la carte réseau interne.

| REMARQUE : Votre carte réseau est toujours active lorsque votre ordinateur est branché à une prise d'alimentation en CA ou lorsque la liaison réseau est active.

### Réactivation de la carte réseau interne

Si l'indicateur d'état de la carte réseau indique qu'elle est désactivée, vous pouvez la réactiver en procédant de l'une des façons suivantes :

- Connectez votre ordinateur à l'adaptateur secteur.
- Cliquez sur l'icône située dans la barre des tâches, cliquez sur la catégorie Networking (Mise en réseau) et sélectionnez Carte réseau interne.
- Utilisez le Gestionnaire de périphériques.

| REMARQUE : Si le Gestionnaire de périphériques ne répertorie pas de carte réseau, branchez votre ordinateur à une prise électrique. Si la carte réseau n'apparaît toujours pas dans le Gestionnaire de périphériques, contactez l'administrateur du système.

Pour activer votre carte réseau par le biais du Gestionnaire de périphériques, sous Windows® XP :

1. Cliquez sur le bouton Démarrer, puis cliquez avec le bouton droit sur Poste de travail.
2. Cliquez sur Propriétés.
3. Cliquez sur l'onglet Matériel, puis sur Gestionnaire de périphériques.
4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le type de périphérique à activer, puis cliquez sur Activer dans le menu déroulant.

QuickSet installe un service (appelé Internal Network Card Power Management [Gestion de l'alimentation de la carte réseau interne]) qui gère l'alimentation de votre carte réseau interne câblée. Pour de plus amples informations sur la gestion de l'alimentation de la carte réseau interne, cliquez sur Aide dans la fenêtre Gestion de l'alimentation de la carte réseau interne.

Pour de plus amples informations sur l'utilisation du programme d'application de gestion de l'alimentation de la carte réseau interne qui permet d'économiser l'énergie lorsque votre ordinateur fonctionne sur batterie, reportez-vous à la section Activation et désactivation des connexions réseau sans fil.

Retour à la page du sommaire