Conectividade de rede: Ajuda do Dell QuickSet para Microsoft Windows Vista

Voltar para a página do índice

# Conectividade de rede

Ajuda do Dell QuickSet para Microsoft Windows Vista™

Gerenciador de perfis de local do Dell™ QuickSet

Dell Wi-Fi Catcher — Como detectar uma rede local sem fio Wi-Fi nas suas imediações

Como ativar e desativar conexões de rede sem fio

Indicadores de atividade de rede sem fio

Gerenciamento de energia da placa interna de rede (com fio)

O termo conectividade descreve a tecnologia que permite a você conectar o computador a uma rede de computadores. A tecnologia sem fio elimina a necessidade de um cabo externo (um cabo Ethernet, por exemplo) para conectar o computador a uma rede. As placas de rede com fio precisam de um cabo externo para conectá-las à rede. Para obter mais informações sobre a tecnologia de redes sem fio e sobre as placas de rede com fio, consulte o guia do usuário do dispositivo.

## Gerenciador de perfis de local do Dell™ QuickSet

| NOTA: Este recurso pode não estar disponível em determinados computadores.

O gerenciador de perfis de local (Location Profiler Manager) ajuda você a administrar as configurações de rede que correspondem ao local físico do seu computador. Esta ferramenta contém duas categorias de configurações de perfil: Location Profile Settings (Configurações de perfil de local) e General Mobility Settings (Configurações gerais de mobilidade). Você pode usar o recurso Location Profile Settings para criar perfis para acessar a Internet, independentemente do computador estar no escritório, em casa ou em outros locais públicos que ofereçam serviços de Internet. O recurso General Mobility Settings permite a você alterar o modo como as conexões de rede são administradas. Os perfis consistem em diferentes configurações de rede e equipamento que você emprega ao usar o computador em diferentes locais.

### Como abrir o gerenciador de perfis de local

Para abrir o gerenciador de perfis de local, clique duas vezes no ícone da barra de tarefas, clique na categoria Networking (Rede) e depois clique em Location Profile Manager (Gerenciador de perfis de local) no painel de abertura do QuickSet. Se já existirem perfis criados anteriormente, clique em Select Location Profile (Selecionar perfil de local) e escolha o perfil ao qual você quer aplicar um perfil manualmente.

### Configurações de perfil

Ao criar um novo perfil, o gerenciador de perfis de local captura as configurações (como configurações de rede e de impressora padrão) do local atual. Por exemplo, para criar um perfil para uso doméstico, é recomendável que o computador esteja em casa no momento da criação do perfil, para que o gerenciador de perfis de local possa automaticamente capturar as configurações da residência.

#### Como criar perfis de local

1. Com o computador no local para o qual você deseja criar um perfil, abra o gerenciador de perfis de local.
2. Na área Location Profile Settings (Configurações de perfil de local) clique em Create (Criar).

| NOTA: O gerenciador de perfis de local captura e mostra as configurações atuais quando você cria um novo perfil de local.

1. Digite o nome do perfil no campo Location Profile Name (Nome do perfil de local).
2. Clique no botão Save (Salvar) na parte inferior da janela Location Profile Manager (Gerenciador de perfis de local).

#### Como modificar as configurações de perfil

1. Para modificar um perfil de local, clique duas vezes no ícone localizado na barra de tarefas, clique na categoria Networking (Rede), clique em Location Profile Manager (Gerenciador de perfis de local) e depois clique em Create & Edit Profiles (Criar e editar perfis).
2. Na lista de perfis criados, selecione aquele perfil de local a ser modificado.
3. Use as guias para acessar as diferentes configurações que você deseja modificar.
4. Clique no botão Save (Salvar) na parte inferior da janela Location Profile Manager (Gerenciador de perfis de local).

| NOTA: Um administrador de TI pode atualizar as configurações de perfil através da rede. Consulte Como atualizar as configurações de perfil ou de mobilidade através da rede.

#### Guias de configurações de perfis de local

| NOTA: Para garantir que as alterações feitas serão salvas, clique no botão Save (Salvar) na parte inferior da janela Location Profile Manager (Gerenciador de perfis de local) depois de modificar as configurações em qualquer uma das guias.

##### Browser Settings (Configurações do navegador)

- Browser Settings (Configurações do navegador): Permite a você configurar a sua homepage (apenas para o Microsoft® Internet Explorer® e Mozilla® FireFox®) e especificar configurações de proxy.

| NOTA: As configurações de proxy aplicam-se apenas a conexões de LAN.

Após você fazer alterações nesta guia, clique em Save (Salvar).

##### Printer Settings (Configurações de impressora)

- Printer settings for your location profile (Configurações de impressora para o perfil de local): Mostra a impressora padrão.
- Current printer settings (Configurações atuais de impressora): Mostra uma lista de impressoras instaladas. Nesta lista, clique na impressora que deseja para configurá-la como a impressora padrão. Se as impressoras não estiverem instaladas, você pode adicioná-las. Para fazer isto, basta clicar em Add Printer (Adicionar impressora). Para mostrar a impressora recentemente adicionada à lista de impressoras instaladas, clique em Refresh (Atualizar).

Após fazer alterações nesta esta guia, clique em Save (Salvar).

##### Applications (Aplicativos)

- Automatically open applications (Abrir aplicativos automaticamente): Permite a você abrir programas aplicativos nos seguintes cenários:

- Quando um perfil de local já não estiver mais ativo.
- Quando um perfil de local for aplicado. Neste caso, você pode especificar a dependência na sua conexão VPN.

Para escolher um aplicativo, clique em Browse (Procurar) ou digite o caminho completo do aplicativo no espaço fornecido. Se o aplicativo aceitar argumentos de linha de comando, digite-os no espaço fornecido para parâmetros de linha de comando. Marque a caixa VPN Dependency (Dependência VPN) de cada programa aplicativo que exigir uma conexão VPN (rede virtual privada) antes de ser aberto.

Este recurso pode ser usado para conectar-se ou desconectar-se de um cliente VPN quando ocorrer uma transição de perfis de local.

- Virtual Private Network (Rede virtual privada): Mostra uma lista das conexões VPN disponíveis. As conexões VPN precisam ser criadas antes de usar este recurso para que elas possam aparecer na lista.

Se você tiver perfis VPN na lista e não quiser usá-los no seu perfil, clique em Add a VPN connection for current profile (Adicionar uma conexão VPN para o perfil atual) a fim de remover o sinal de verificação. Se você quiser iniciar uma conexão VPN após sair do modo de espera ou de hibernação, selecione Launch my VPN every time my computer wakes up from Standy/Hibernate (Iniciar minha conexão VPN todas as vezes que o meu computador sair do modo de Espera/Hibernação).

##### Network Connections (Conexões de rede)

| NOTA: O gerenciador de perfis de local não configura parâmetros de rede com fio nem sem fio Você precisa configurar estes parâmetros antes de usar este recurso.

Para adicionar uma LAN sem fio W-iFi, WAN sem fio de banda larga móvel ou perfil de rede com fio ao seu perfil de local, ou para ativar/desativar uma placa interna com a tecnologia de rede sem fio Bluetooth®, clique na guia Network Connections (Conexões de rede).

- Network Profiles (Perfis de rede):Mostra os perfis atuais de rede ativa associados ao seu perfil de local. Para adicionar ou remover um perfil de rede, clique em Manage Network Profiles (Gerenciar perfis de rede).

| NOTA: O gerenciador de perfis de local não inicia conexões de rede. No entanto, quando uma conexão Wi-Fi, de banda larga móvel ou de rede com fio for detectada, a conexão inicia um perfil de local que corresponde ao local atual do computador.

- Wi-Fi Wireless LAN Profiles (Perfis de LAN sem fio Wi-Fi): Adiciona ou remove perfis disponíveis de LAN sem fio Wi-Fi. Os perfis disponíveis de LAN sem fio Wi-Fi são mostrados na área chamada Wi-Fi wireless profiles currently existing in your location profile (Perfis de rede sem fio Wi-Fi existentes atualmente no seu perfil de local).
- Mobile Broadband Wireless WAN Profiles (Perfis de WAN sem fio de banda larga móvel): Adiciona ou remove perfis de rede sem fio de banda larga móvel. Os perfis de rede sem fio de banda larga móvel disponíveis são mostrados na área chamada Mobile Broadband wireless profiles currently existing in your location profile (Perfis de rede sem fio de banda larga móvel que existem atualmente no seu perfil de locais), se o utilitário de placa de banda larga móvel da Dell, o Dell Mobile Broadband Card Utility, estiver sendo executado. Se você não vir nenhum perfil disponível, execute o utilitário de placa de banda larga móvel, clicando em Iniciar® Programas® Dell Wireless® Dell Mobile Broadband Card Utility.

| NOTA: A conexão de rede sem fio de banda larga móvel pode não estar disponível em determinados computadores.

- Wired Profiles (Perfis de rede com fio): Adicione um perfil de rede com fio ao seu perfil de local. Para adicionar um perfil de rede com fio, clique em Add a wired Profile to your location profile (Adicionar um perfil de rede com fio ao seu perfil de local). Um sinal de verificação ao lado de um perfil de rede com fio indica que ele foi adicionado. Digite o endereço do gateway padrão da rede com fio associado ao seu perfil de local.

- Gerenciador de redes sem fio Wi-Fi: Configure redes locais sem fio Wi-Fi usando o Windows Network Center (Centro de redes do Windows). Para acessar o utilitário que gerencia o seu adaptador de rede sem fio, clique em Wi-Fi Wireless Manager (Gerenciador de redes sem fio Wi-Fi).

##### Summary (Resumo)

Esta guia mostra todas a informações configuradas em cada guia do perfil selecionado.

### Configurações gerais de mobilidade

Configurações gerais de mobilidade são configurações globais que afetam os perfis e as conexões que estiverem ativos. Para acessar as configurações gerais de mobilidade, clique no botão Modify Settings (Modificar configurações).

| NOTA: Se você não tiver o gerenciador de perfis de local do QuickSet, é possível acessar o recurso Mobility Center (Centro de mobilidade) através de um dos seguintes procedimentos:

- Clique no botão Iniciar e selecione Mobility Center (Centro de mobilidade) no menu Iniciar.
- Clique com o botão direito no ícone de bateria na bandeja do sistema e selecione Mobility Center (Centro de mobilidade) no menu pop-up.
- Clique duas vezes no ícone do Mobility Center no Painel de controle.

- Adapter Switching (Comutação de adaptadores): Para ajudar você a gerenciar o desempenho do computador e conservar a carga da bateria, esta configuração permite especificar se é para ativar ou desativar uma conexão de LAN sem fio WiFi e/ou uma conexão de WAN sem fio de banda larga móvel quando o QuickSet detectar uma conexão de rede com fio.
- Wi-Fi Wireless Manager (Gerenciador de redes sem fio Wi-Fi): Mostra o utilitário que está gerenciando o adaptador de LAN sem fio Wi-Fi.
- Profiles Switching (Comutação de perfis): Mostra os perfis criados e permite a você especificar como cada perfil pode ser aplicado. A comutação de perfis pode ser feita automática ou manualmente.

- Automatic (Automática): Quando o QuickSet encontra uma conexão com fio ou sem fio, ele localiza um perfil com configurações de conexão correspondentes e aplica automaticamente o perfil de local associado.
- Manual (Manual): Seleciona e aplica um perfil manualmente. O QuickSet não aplicará o perfil de local automaticamente.

### Configurações de administrador

Location Profile Manager (Gerenciador de perfis de local) contém recursos avançados para administradores de sistema. Estes recursos incluem a funcionalidade de acrescentar programas aplicativos adicionais à seção Profile Settings (Configurações de perfil), bloquear perfis e importar ou exportar perfis criados.

Para acessar os recursos de administrador:

1. Clique em File (Arquivo).
2. Aponte para Administrator Settings (Configurações de administrador).
3. Clique em Advanced Mode (Modo avançado).

#### Modo avançado

O recurso Advanced Mode (Modo avançado) permita a um administrador de sistemas especificar configurações na seção Profile Settings (Configurações de perfil) mesmo se as configurações não se aplicarem ao sistema. Neste modo, um administrador de sistemas pode digitar configurações diretamente nas caixas de edição.

#### Importar/Exportar

Um administrador de sistema pode exportar configurações de perfil de um computador para outro. Para importar ou exportar um perfil, clique em File (Arquivo) e depois selecione Import (Importar) ou Export (Exportar).

#### Como atualizar as configurações de perfil ou de mobilidade através da rede

O administrador de sistema pode atualizar as configurações de perfil ou de mobilidade através da rede, como descrito a seguir:

1. Exportar as configurações de perfil de local, selecionando a opção File (Arquivo)® Administrator Settings (Configurações de administrador)® Export (Exportar). Salve o arquivo como lp.xml.
2. Copie o arquivo exportado para a pasta de instalação do QuickSet em C:\Program Files\Dell\QuickSet.
3. Feche e reinicie o aplicativo QuickSet: as novas configurações irão aparecer no gerenciador de perfis de local.

| NOTA: O QuickSet presume que quaisquer perfis na pasta de instalação do QuickSet são perfis globais. O perfis globais são mostrados juntos com os perfis de local criados pelo usuário no gerenciador de perfis de local. No entanto, os perfis globais anulam as configurações de perfis de local e só podem ser editados ou apagados por um administrador de sistemas.

## Dell Wi-Fi Catcher — Como detectar uma rede local sem fio Wi-Fi nas suas imediações

| NOTA: Este recurso pode não estar disponível em determinados computadores.

Se o computador Dell tiver uma chave de rede sem fio em uma das laterais, você pode usar o recurso Dell Wi-Fi Catcher™ da chave para detectar especificamente redes de área local (LANs) sem fio WiFi nas suas imediações. Para localizar uma rede LAN sem fio Wi-Fi, empurre e segure a chave na posição “contato momentâneo” durante alguns segundos. O recurso Wi-Fi Catcher funciona independentemente do computador estar ligado ou desligado, no modo de hibernação ou no modo de espera, contanto que a chave esteja configurada através do QuickSet ou do BIOS (programa de configuração do sistema) para controlar conexões de rede Wi-Fi. Como o recurso Wi-Fi Catcher não está configurado para ser usado quando você recebe o computador, primeiro é preciso usar o QuickSet a fim de configurar a chave para controlar conexões de rede Wi-Fi.

Para ativar o recurso Wi-Fi Catcher através do QuickSet:

1. Clique duas vezes no ícone da barra de tarefas.
2. No painel principal do QuickSet, clique na categoria Networking (Rede) e clique em Wi-Fi Catcher and Radio Control (Controle de rádio e Wi-Fi Catcher).
3. Clique em Enable Wi-Fi Catcher (Ativar o Wi-Fi Catcher) para marcar a caixa de verificação e clique em OK.

### Indicador de status do Wi-Fi Catcher

Um LED localizado próximo à chave de dispositivo de rede sem-fio (na lateral do computador) indica o andamento e os resultados da procura de conexões de redes sem fio Wi-Fi. A tabela a seguir define o status de LED.

Verde piscando | A procura por conexão de rede Wi-Fi está em andamento
Verde contínuo | Encontrada uma conexão de rede Wi-Fi com intensidade alta
Amarelo contínuo | Encontrada uma conexão de rede Wi-Fi com intensidade fraca
LED apagado | Não detectada nenhuma conexão de rede

## Como ativar e desativar conexões de rede sem fio

| NOTA: Este recurso pode não estar disponível em determinados computadores.

A Dell fornece a você um modo fácil de controlar (ativar/desativar) os dispositivos sem fio do computador. Este recurso é útil, por exemplo, enquanto estiver a bordo de um avião, onde é proibido o uso de antenas sem fio. Ele é útil também quando você deseja desativar temporariamente conexões de rede sem fio para economizar a carga da bateria quando o computador não estiver conectado a uma tomada elétrica.

Dependendo do tipo do computador, existe uma ou duas maneiras de ativar ou desativar algumas ou todas as conexões de rede sem fio que o computador detecta nos arredores do ponto onde você se encontra:

- Pressione a combinação de teclas <Fn><F2> para alternar entre a ativação ou desativação de conexões de rede.

| NOTA: Se o computador estiver configurado para mostrar os indicadores de atividade de rede sem fio, um indicador aparecerá momentaneamente para mostrar a você se a conexão de rede está ativa ou inativa.

- Coloque a chave de dispositivo de rede sem fio, localizada na lateral de determinados computadores, na posição “On” ou “Off”.

| NOTA: Se o computador não tiver um comutador, você pode usar a combinação de teclas <Fn><F2> para ativar/desativar todas as conexões de rede sem fio que você configura através do QuickSet ou do BIOS para serem controladas por esta combinação de teclas. Seu computador tem o comutador ou a funcionalidade <Fn><F2>, mas não ambos.

| NOTA: A caixa de diálogo Wi-Fi indicator (Indicador de Wi-Fi) será mostrada quando o computador estiver ligado e a chave de dispositivo de rede sem fio estiver ativada.

Contudo, você precisa usar o QuickSet para configurar qual dos seguintes tipos de redes sem fio você deseja que a chave ou a combinação de teclas controle:

- Conexão de rede sem fio Wi-Fi (LAN sem fio)
- Conexão de rede sem fio (celular) de banda larga móvel
- Placa interna com a tecnologia de rede sem fio Bluetooth®

Para definir qual tipo de conexões de rede sem fio será controlado (ser ativado ou desativado) pela chave de dispositivo de rede sem fio (ou para determinados computadores, pela combinação de teclas <Fn><F2>):

1. Clique duas vezes no ícone da barra de tarefas.
2. Se o computador tiver uma chave de dispositivo de rede sem fio, vá para a etapa 3. Se o computador não tiver uma chave de dispositivo de rede sem fio, vá para a etapa 5.
3. No painel principal do QuickSet, clique na categoria Networking (Rede) e clique em Wi-Fi Catcher and Radio Control (Controle de rádio e Wi-Fi Catcher). (Se o computador não tiver uma chave de dispositivo de rede sem fio, vá para a etapa 5.)
4. Clique no botão Advanced Settings (Configurações avançadas).

A janela Advanced Configuration (Configurações avançadas) será mostrada.

1. Clique na guia Radio Control Options (Opções de controle de rádio).
2. Clique nas caixas de verificação para selecionar ou desselecionar os tipos de rede que você quer que sejam controláveis pela combinação de teclas <Fn><F2> ou pela a chave de dispositivo de rede sem fio (se o computador tiver uma).

Quaisquer conexões de rede que não estiverem sendo controladas pela combinação de teclas ou pela chave, conforme a sua especificação na etapa anterior, podem ser ativadas ou desativadas permanentemente:

1. Clique na seta suspensa (apenas para aqueles tipos de redes que você não seleciona para serem controlados pela chave ou pela combinação de teclas), e selecione Enable (Ativar) ou Disable (Desativar) para ativar ou desativar permanentemente a conexão de rede.
2. Clique em OK.

## Indicadores de atividade de rede sem fio

Quando você usar a chave de dispositivo de rede sem fio ou a combinação de teclas <Fn><F2> para ativar ou desativar conexões de rede sem fio, os indicadores de atividade de rede sem fio aparecem na barra de tarefas (canto inferior direito da tela) para mostrar se as placas de rede sem fio instaladas no computador estão ativadas ou desativadas.

| NOTA: Você pode clicar no ícone , clicar em Hotkey Popups (Pop-ups de teclas de atalho) e selecionar ou desselecionar a opção Wireless Activity Indicator Off (Indicador de atividade de rede sem fio desativado) para ativar ou desativar a opção de mostrar os indicadores de atividade da rede sem fio quando for usada a chave do dispositivo de rede sem fio ou a combinação de teclas <Fn><F2> para ativar ou desativar conexões de rede sem fio.

Indicadores da conexão de rede local sem fio Wi-Fi ativa/inativa | Indicadores da conexão de rede com a tecnologia de rede sem fio Bluetooth™ativa/inativa | Indicadores da conexão de rede WAN sem fio de banda larga móvel (celular) ativa/inativa

| NOTA: Por padrão, os indicadores de atividade de rede sem fio são mostrados no canto inferior direito da tela. Você pode clicar e arrastar esses indicadores para um novo local e subseqüentemente eles irão sempre aparecer neste novo local.

## Gerenciamento de energia de placa interna de rede (com fio)

| NOTA: Os recursos descritos nesta seção aplicam-se apenas às placas de rede com fio, como mostrado acima, e não aos dispositivos de rede sem fio.

### Visão geral

O programa aplicativo de gerenciamento de energia de placa interna de rede coloca a placa interna de rede (com fio) no modo de baixa energia quando você desativa a placa de rede, melhorando dessa forma o tempo de operação da bateria.

### Configurações de atividade da placa interna de rede

Para gerenciar a energia usada pela placa interna de rede, selecione uma das seguintes opções:

- Clicar na opção Always deactivate on battery (Sempre desativar quando alimentado por bateria) desativa automaticamente a placa de rede todas as vezes que o computador estiver sendo alimentado por bateria.
- Clicar na opção Always activate on battery (Sempre ativar quando alimentado por bateria) garante que a placa de rede permanece ativa e que a conexão de rede também permanece ativa mesmo quando o computador estiver sendo alimentado por bateria.

### Mensagens de notificação

O programa de gerenciamento de energia de placa interna de rede notifica você quando a placa de rede tiver sido ativada ou desativada. Para configurar o programa a fim de parar de enviar notificações, clique na caixa de verificação Disable notification messages (Desativar o envio de mensagens de notificação).

### A placa de rede está ativada ou desativada?

Você pode verificar o status de ativação da placa de rede nesta seção da tela Internal Network Card Power Management (Gerenciamento de energia da placa interna de rede).

| NOTA: A placa de rede sempre estará ativa quando o computador estiver conectado a uma tomada de alimentação CA ou sempre que o link de rede estiver ativo.

### Como reativar a placa interna de rede

Se o status mostrar a condição de ativação da placa de rede como “desativada”, é possível reativar a placa de rede. Você tem a escolha de:

- Conectar o computador ao adaptador CA
- Clicar no ícone da barra de tarefas, clicar na categoria Networking (Rede) e selecionar Internal Network Card (Placa interna de rede)
- Usar o Gerenciador de dispositivos

| NOTA: Se o Gerenciador de dispositivos não mostrar uma placa de rede, conecte o computador a uma tomada elétrica. Se a placa de rede ainda assim não aparecer no Gerenciador de dispositivos, entre em contato com o administrador de rede.

Para ativar a placa de rede através do gerenciador de dispositivos, usando o Windows XP:

1. Clique no botão Iniciar e clique o botão direito em Meu computador.
2. Clique em Propriedades.
3. Clique na guia Hardware e em Gerenciador de dispositivos.
4. Clique com o botão direito no tipo de dispositivo que você quer ativar e clique em Ativar no menu suspenso.

O QuickSet instala um serviço chamado Internal Network Card Power Management (Gerenciamento de energia da placa interna de rede) para gerenciar o uso de energia da placa interna de rede com fio. Para obter mais informações sobre gerenciamento de energia da placa interna de rede, clique em Ajuda na janela Internal Network Card Power Management (Gerenciamento de energia da placa interna de rede).

Para obter informações adicionais sobre como usar o programa aplicativo de gerenciamento de energia de placa interna de rede para economizar energia quando o computador estiver sendo alimentado por bateria, consulte “Como ativar e desativar conexões de rede sem fio”.

Voltar para a página do índice