Netzwerk-Verbindungsfähigkeit: Dell QuickSet-Hilfe für Microsoft Windows Vista

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# Netzwerk-Verbindungsfähigkeit

Dell™ QuickSet-Hilfe für Microsoft® Windows Vista™

Standortprofil-Manager von Dell™ QuickSet

Dell Wi-Fi Catcher - Erkennung eines Wi-Fi Wireless-LAN in Ihrer Umgebung

Aktivieren und Deaktivieren von Wireless-Netzwerkverbindungen

Wireless-Aktivitätsanzeigen

Energieverwaltung für interne Netzwerkkarten (kabelgebunden)

Verbindungsfähigkeit beschreibt Technologie, die es ermöglicht, Ihren Computer mit einem Netzwerk von Computern zu verbinden. Wireless- Technologie eliminiert die Notwendigkeit eines externen Kabels (wie z. B. eines Ethernet-Kabels) für die Verbindung Ihres Computers mit einem Netzwerk. Wired -Netzwerkadapter benötigen ein externes Kabel, um die Verbindung mit einem Netzwerk herzustellen. Weitere Informationen über Wireless-Technologie und kabelgebundene Netzwerkkarten finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts.

## Standortprofil-Manager von Dell™ QuickSet

| ANMERKUNG: Diese Funktion ist auf bestimmten Computern möglicherweise nicht verfügbar.

Der Standortprofil-Manager erleichtert die Verwaltung von Netzwerkeinstellungen, die mit dem tatsächlichen Standort Ihres Computers übereinstimmen. Dies umfasst zwei Kategorien von Profileinstellungen: Standort-Profileinstellungen und Allgemeine Mobilitätseinstellungen. Sie können die Standortprofil-Einstellungen dazu verwenden, Profile zum Internetzugang mit Ihrem Computer in Ihrem Büro, zuhause oder in öffentlichen Orten mit Internetdiensten zu erstellen. Die Allgemeinen Mobilitätseinstellungen ermöglichen es Ihnen, die Handhabung Ihrer Netzwerkverbindungen zu ändern. Die Profile bestehen aus verschiedenen Netzwerkeinstellungen und verschiedenen Geräten, die Sie bei Verwendung Ihres Computers in verschiedenen Orten einsetzen.

### Starten des Standortprofil-Managers

Doppelklicken Sie auf das -Symbol in der Taskleiste, klicken Sie auf die Kategorie Netzwerk, und klicken Sie anschließend auf Standortprofil-Manager auf der Startbedienungsfläche von QuickSet, um den Standortprofil-Manager zu starten. Wenn Profile bereits erstellt wurden, klicken Sie auf Standort-Profile wählen und wählen das gewünschte Profil zur manuellen Übernahme eines Profils.

### Profil-Einstellungen

Bei Erstellung eines neuen Profils erfasst der Standortprofil-Manager die Einstellungen (wie Netzwerk und Standarddrucker) für Ihren gegenwärtigen Standort. Um z. B. ein Profil für zuhause zu erstellen, empfiehlt es sich, dass Sie den Computer zuhause haben, wenn Sie das Profil für den Standort zuhause erstellen, sodass der Standortprofil-Manager die Einstellungen für zuhause automatisch erfassen kann.

#### Erstellen von Standort-Profilen

1. Wenn sich der Computer an dem Standort befindet, zu dem Sie ein Profil erstellen möchten, starten Sie den Standortprofil-Manager.
2. Klicken Sie im Bereich Standortprofil-Einstellungen auf Erstellen.

| ANMERKUNG: Der Standortprofil-Manager erfasst und zeigt die aktuellen Einstellungen, wenn Sie ein Profil für einen neuen Standort erstellen.

1. Geben Sie im Feld Name des Standortprofils einen Namen für das Profil ein.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern auf der Unterseite des Fensters Standortprofil-Managers.

#### Modifizieren von Profileinstellungen

1. Doppelklicken Sie auf das -Symbol in der Taskleiste, klicken Sie auf die Kategorie Netzwerk, und klicken Sie auf Standortprofil-Manager und anschließend auf Profile erstellen und modifizieren.
2. Wählen Sie das zu ändernde Profil in der Liste der erstellten Profile.
3. Verwenden Sie die Registerkarten, um die verschiedenen Einstellungen aufzurufen, die geändert werden sollen.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern auf der Unterseite des Fensters Standortprofil-Managers.

| ANMERKUNG: Ein IT-Administrator kann die Profileinstellungen über ein Netzwerk aktualisieren. Siehe Aktualisieren der Profil- oder Mobilitätseinstellungen über ein Netzwerk.

#### Registerkarten der Standortprofil-Einstellungen

| ANMERKUNG: Um sicherzustellen, dass die Änderungen gespeichert werden, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern auf der Unterseite des Fensters Standortprofil-Manager, nachdem Sie die Einstellungen der einzelnen Registerkarten geändert haben.

##### Browser-Einstellungen:

- Browser-Einstellungen: Ermöglicht die Konfiguration Ihrer Startseite (nur Microsoft® Internet Explorer® und Mozilla® FireFox®) und die Bestimmung der Proxy-Einstellungen.

| ANMERKUNG: Proxy-Einstellungen treffen nur auf LAN-Verbindungen zu.

Nachdem Sie Änderungen für diese Registerkarte vorgenommen haben, klicken Sie auf Speichern.

##### Druckereinstellungen

- Druckereinstellungen für Ihr Standortprofil: Zeigt den Standarddrucker an.
- Gegenwärtige Druckereinstellungen: Zeigt eine Liste der installierten Drucker an. Wenn Sie in dieser Liste auf den gewünschten Drucker klicken, so wird dieser Drucker als Ihr Standarddrucker konfiguriert. Wenn gegenwärtig keine Drucker installiert sind, können Sie einen Drucker hinzufügen, indem Sie auf Drucker hinzufügen klicken. Damit der neu hinzugefügte Drucker in der Liste installierter Drucker angezeigt wird, klicken Sie auf Aktualisieren.

Nachdem Sie Änderungen für diese Registerkarte vorgenommen haben, klicken Sie auf Speichern.

##### Anwendungen

- Anwendungen automatisch öffnen: Ermöglicht den Programmstart in den folgenden Fällen:

- Wenn ein Standortprofil nicht mehr aktiv ist.
- Wenn ein Standortprofil angewendet wird. In diesem Fall können Sie die Abhängigkeit an Ihre VPN-Verbindung angeben.

Klicken Sie auf Durchsuchen oder geben Sie den kompletten Pfad der Anwendung in dem dafür vorgesehenen Feld ein, um eine Anwendung auszuwählen. Wenn die Anwendung Befehlszeilenargumente benötigt, geben Sie diese in die dafür vorgesehene Stelle ein. Markieren Sie das Kästchen VPN-Abhängigkeit für alle Anwendungsprogramme, die vor dem Start eine VPN (Virtual Private Network)-Verbindung erfordern.

Mit dieser Funktion kann die Verbindung zu oder die Trennung von einem VPN-Client vorgenommen werden, wenn ein Standortprofil-Übergang stattfindet.

- Virtual Private Network: Zeigt eine Liste der verfügbaren VPN-Verbindungen. Die VPN-Verbindungen müssen unter Verwendung dieser Funktion erstellt werden, bevor sie in der Liste erscheinen.

Wenn VPN-Profile aufgeführt sind, aber nicht in Ihrem Profil verwendet werden sollen, klicken Sie auf VPN-Verbindung für aktuelles Profil hinzufügen, um die Markierung zu entfernen. Wenn nach dem Standby- oder Ruhemodus eine VPN-Verbindung gestartet werden soll, wählen Sie VPN immer starten, wenn Computer aus Standby-/Ruhemodus aufwacht.

##### Netzwerkanschlüsse

| ANMERKUNG: Der Standortprofil-Manager konfiguriert nicht kabelgebundene oder Wireless-Einstellungen. Sie müssen diese Einstellungen vor Verwendung dieser Funktion konfigurieren.

Um ein Wi-Fi Wireless-LAN, ein Mobilbreitband-Wireless-WAN oder ein Wired-Netzwerkprofil zu Ihrem Standortprofil hinzuzufügen oder um eine interne Karte mit Bluetooth® Wireless-Technologie zu aktivieren bzw. zu deaktivieren, klicken Sie auf die Registerkarte Netzwerkanschlüsse.

- Netzwerkprofile: Zeigt die im Moment aktiven Netzwerkprofile an, die Ihrem Standortprofil zugewiesen sind. Um ein Netzwerkprofil hinzuzufügen oder zu entfernen, klicken Sie auf Netzwerkprofile verwalten.

| ANMERKUNG: Der Standortprofil-Manager initiiert keine Netzwerkverbindungen. Wenn jedoch ein Wi-Fi-, Mobilbreitband- oder ein kabelgebundener Netzwerkanschluss erkannt wird, löst der Anschluss ein Standortprofil aus, das dem gegenwärtigen Standort des Computers entspricht.

- Profile für Wi-Fi Wireless-LAN: Verfügbare Profile für Wi-Fi Wireless-LAN hinzufügen oder entfernen. Die verfügbaren Profile für Wi-Fi Wireless-LAN werden in einem Bereich angezeigt, der den folgenden Titel trägt: Profile für Wi-Fi Wireless, die gegenwärtig in Ihrem Standortprofil existieren.
- Profile für Mobilbreitband Wireless-WAN: Verfügbare Mobilbreitband Wireless-Profile hinzufügen oder entfernen. Die verfügbaren Mobile Broadband-Wireless-Profile werden in einem Bereich namens Mobile Broadband-Wireless-Profile, die gegenwärtig in Ihrem Standortprofil existieren angezeigt, falls das Dienstprogramm für die Dell Mobile Broadband-Karte läuft. Falls Sie keine verfügbaren Profile sehen, starten Sie das Dienstprogramm für die Dell Mobile Broadband-Karte. Klicken Sie dazu auf Start® Programme® Dell Wireless® Dienstprogramm für die Dell Mobile Broadband-Karte.

| ANMERKUNG: Ein Mobilbreitband-Wireless-Netzwerkanschluss ist auf bestimmten Computern möglicherweise nicht verfügbar.

- Kabelgebundene Profile: Hinzufügen eines kabelgebundenen Profils zu Ihrem Standortprofil. Um ein kabelgebundenes Profil hinzuzufügen, klicken Sie auf Kabelgebundenes Profil zu Ihrem Standortprofil hinzufügen. Eine Markierung neben einem kabelgebundenen Profil weist darauf hin, dass dieses Profil hinzugefügt wurde. Geben Sie den Standard-Gateway des kabelgebundenen Netzwerks ein, das Ihrem Standortprofil zugewiesen ist.

- Wi-Fi Wireless-Manager: Konfigurieren Sie Ihre Wi-Fi Wireless-LAN-Netzwerke mit Hilfe von Windows Network Center. Um das Dienstprogramm, das Ihren Wireless-Adapter verwaltet, aufzurufen, klicken Sie auf Wi-Fi Wireless-Manager.

##### Übersicht

Diese Registerkarte zeigt alle Informationen, die in den einzelnen Registerkarten für das gewählte Profil konfiguriert wurden.

### Allgemeine Mobilitätseinstellungen

Allgemeine Mobilitätseinstellungen sind globale Einstellungen, die aktive Profile und Verbindungen betreffen. Um die allgemeinen Mobilitäts-Einstellungen aufzurufen, klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen ändern.

| ANMERKUNG: Wenn Sie nicht über den Standortprofil-Manager von QuickSet verfügen, können Sie auf den Mobilitätscenter über eine der folgenden Möglichkeiten zugreifen:

- Auf die Schaltfläche „Start“ klicken und Mobilitätscenter vom Startmenü auswählen.
- Auf das Akkusymbol im Infobereich rechtsklicken und Mobilitätscenter aus dem Popup-Menü auswählen.
- Auf das Mobilitätscenter-Symbol in der Systemsteuerung doppelklicken.

- Adapter wechseln: Um Ihnen bei der Verwaltung der Computerleistung und der Einsparung der Akkuversorgung zu helfen, erlaubt Ihnen diese Einstellung, anzugeben, ob ein Wi-Fi Wireless-LAN und/oder ein mobiler Breitband-Wireless-WAN-Anschluss aktiviert oder deaktiviert werden soll, wenn QuickSet eine kabelgebundene Netzwerkverbindung entdeckt.
- Wi-Fi Wireless-Manager: Zeigt das Dienstprogramm an, das den Wi-Fi Wireless-LAN-Adapter verwaltet.
- Profilwechsel: Zeigt die erstellten Profile an und gestattet es Ihnen, anzugeben, wie die einzelnen Profile angewandt werden sollen. Profilwechsel kann automatisch oder manuell erfolgen.

- Automatisch: Wenn QuickSet einen kabelgebundenen Anschluss oder einen Wireless-Anschluss entdeckt, so wird automatisch ein Profil mit entsprechenden Anschlusseinstellungen gefunden und das zugewiesene Standortprofil wird automatisch angewandt.
- Manuell: Manuelle Auswahl und Anwendung eines Profils. QuickSet wird das Standortprofil nicht automatisch anwenden.

### Administratoreinstellungen

Der Standortprofil-Manager enthält erweiterte Funktionen für Systemadministratoren. Diese Funktionen umfassen das Hinzufügen zusätzlicher Anwendungsprogramme zum Bereich Profil-Einstellungen, das Sperren von Profilen und das Importieren oder Exportieren erstellter Profile.

So rufen Sie die Administratorfunktionen auf:

1. Klicken Sie auf Datei.
2. Zeigen Sie auf Administratoreinstellungen.
3. Klicken Sie auf Erweiterter Modus.

#### Erweiterter Modus

Im erweiterten Modus können Systemadministratoren die Einstellungen im Abschnitt Profileinstellungen auch dann definieren, wenn die Einstellungen eigentlich nicht auf das System anwendbar sind. In diesem Modus können Systemadministratoren Einstellungen direkt in die Eingabefelder eingeben.

#### Import/Export

Ein Systemadministrator kann Profil-Einstellungen von einem Computer zu einem anderen exportieren. Um ein Profil zu importieren oder zu exportieren, klicken Sie auf Datei und wählen dann Import oder Export.

#### Aktualisieren der Profil- oder Mobilitätseinstellungen über ein Netzwerk

Ein Systemadministrator kann die Profil- oder Mobilitätseinstellungen über ein Netzwerk auf folgende Arten aktualisieren:

1. Die Standortprofil-Einstellungen durch Auswählen der Optionen Datei® Administratoreinstellungen® Exportieren exportieren. Speichern Sie die Datei als lp.xml.
2. Kopieren Sie die exportierte Datei in den QuickSet-Installationsordner unter C:\Programme\Dell\QuickSet.
3. Schließen Sie die QuickSet-Anwendung und starten Sie sie anschließend neu. Die neuen Einstellungen werden nun im Standortprofil-Manager angezeigt.

| ANMERKUNG: QuickSet interpretiert sämtliche Profile im QuickSet-Installationsordner als globale Profile. Globale Profile werden neben den durch Benutzer erstellten lokalen Profilen im Standortprofil-Manager angezeigt. Globalen Profile übersteuern jedoch lokale Profile und können nur durch Systemadministratoren bearbeitet oder gelöscht werden.

## Dell Wi-Fi Catcher - Erkennung eines Wi-Fi Wireless-LAN in Ihrer Umgebung

| ANMERKUNG: Diese Funktion ist auf bestimmten Computern möglicherweise nicht verfügbar.

Wenn Ihr Dell Computer über einen Schalter für ein Wireless-Netzwerk verfügt, so können Sie mit Hilfe des Schalters die Funktion „Dell Wi-Fi Catcher“ aktivieren, um speziell nach örtlichen Wi-Fi Wireless-LAN-Netzwerken in Ihrer Umgebung zu suchen. Um nach Wi-Fi Wireless-LAN-Netzwerken zu suchen, verschieben Sie den Schalter und halten Sie ihn für einige Sekunden in der „Momentan“-Position. Die Funktion „Wi-Fi Catcher“ funktioniert unabhängig davon, ob Ihr Computer ein- oder ausgeschaltet ist oder sich im Ruhe- oder Standby-Modus befindet, vorausgesetzt, dass der Schalter mit Hilfe von QuickSet oder BIOS (System-Setup-Programm) zur Kontrolle der Wi-Fi-Netzwerkanschlüsse konfiguriert wurde. Da die Wi-Fi Catcher-Suchfunktion nicht zur Verwendung konfiguriert ist, wenn Sie Ihren Computer erhalten, müssen Sie zunächst QuickSet zur Konfiguration des Schalters verwenden, so dass der Schalter die Wi-Fi-Netzwerkanschlüsse steuert.

Um die Wi-Fi Catcher Funktion über QuickSet zu aktivieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Doppelklicken Sie auf das -Symbol in der Taskleiste.
2. Klicken Sie im QuickSet-Startbedienfeld auf die Kategorie Netzwerkbetrieb und klicken Sie auf Wi-Fi Catcher und WLAN- Steuerung.
3. Klicken Sie auf Wi-Fi Catcher aktivieren, sodass ein Kontrollhäkchen im Kontrollkästchen angezeigt wird. Klicken Sie dann auf OK.

### Wi-Fi Catcher-Statusanzeige

Eine LED-Anzeige in der Nähe des Wireless-Schalters (auf der Seite Ihres Computers) zeigt Fortschritt und Ergebnisse der Suche nach Wi-Fi-Netzwerkanschlüssen an. Die folgende Tabelle definiert den LED-Status.

Grün blinkend | Suche nach Wi-Fi-Netzwerkanschluss läuft
Stetig grün leuchtend | Wi-Fi-Netzwerkanschluss mit guter Signalstärke gefunden
Stetig gelb leuchtend | Wi-Fi-Netzwerkanschluss mit schwacher Signalstärke gefunden
LED leuchtet nicht | Kein Netzwerkanschluss gefunden

## Aktivieren und Deaktivieren von Wireless-Netzwerkverbindungen

| ANMERKUNG: Diese Funktion ist auf bestimmten Computern möglicherweise nicht verfügbar.

Dell bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit, die Wireless-Geräte Ihres Computers zu steuern (zu aktivieren/deaktivieren). Diese Funktion ist z. B. an Bord eines Flugzeugs nützlich, wo Wireless-Antennen verboten sind. Sie ist ebenfalls nützlich, wenn Sie Wireless-Netzwerkanschlüsse vorübergehend deaktivieren möchten, um die Akkuversorgung zu schonen, wenn Ihr Computer nicht mit einer Steckdose verbunden ist.

Abhängig vom Typ Ihres Computers gibt es zwei Möglichkeiten, einige oder alle Wireless-Netzwerkanschlüsse, die Ihr Computer in Ihrer Umgebung erfasst, zu aktivieren oder zu deaktivieren.

- Drücken Sie die Tastenkombination <Fn><F2>, um die Netzwerkanschlüsse ein- oder auszuschalten.

| ANMERKUNG: Falls Ihr Computer zum Anzeigen von Wireless-Aktivitätsanzeigen konfiguriert ist, erscheint eine Anzeige, die angibt, ob die Netzwerkverbindung aktiviert oder deaktiviert ist.

- Stellen Sie den Schalter zur Erfassung von Wireless-Netzwerken auf der Seite bestimmter Computer in die Position „Ein“ oder „Aus“.

| ANMERKUNG: Falls Ihr Computer nicht über einen Schalter verfügt, so können Sie die Tastenkombination <Fn><F2> dazu verwenden, alle Wireless-Netzwerkverbindungen zu aktivieren oder zu deaktivieren, die Sie über QuickSet oder BIOS zur Steuerung mit <Fn><F2> konfiguriert haben. Ihr Computer verfügt entweder über den Schalter oder die <Fn><F2>-Funktionalität, aber nicht über beides.

| ANMERKUNG: Das Dialogfeld mit der Wi-Fi-Anzeige wird angezeigt, wenn der Computer eingeschaltet und der Wireless-Schalter aktiviert ist.

Jedoch müssen Sie zuerst QuickSet dazu verwenden, zu konfigurieren, welche der folgenden Arten von Wireless-Netzwerken mit Hilfe des Schalters oder der Tastenkombination gesteuert werden sollen:

- Wi-Fi Wireless-Netzwerkverbindung (WLAN)
- Mobile Breitband-Wireless-Netzwerkverbindung (Mobilfunk)
- Interne Karte mit Bluetooth® Wireless-Technologie

Um einzurichten, welche Art von Wireless-Netzwerkverbindung vom Wireless-Schalter (oder, für bestimmte Computer, von der Tastenkombination <Fn><F2>) gesteuert (ein- oder ausgeschaltet) wird, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Doppelklicken Sie auf das -Symbol in der Taskleiste.
2. Falls Ihr Computer über einen Wireless-Schalter verfügt, fahren Sie mit Schritt 3 fort. Wenn Ihr Computer über keinen Wireless-Schalter, verfügt, fahren Sie mit Schritt 5 fort.
3. Klicken Sie im QuickSet-Startbedienfeld auf die Kategorie Netzwerkbetrieb und klicken Sie auf Wi-Fi Catcher und WLAN- Steuerung. Wenn Ihr Computer über keinen Wireless-Schalter, verfügt, fahren Sie mit Schritt 5 fort.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Erweiterte Einstellungen.

Das Fenster Erweiterte Konfiguration wird angezeigt.

1. Klicken Sie auf die Registerkarte WLAN-Steuerungsoptionen.
2. Klicken Sie auf die Kontrollkästchen, um diejenigen Netzwerktypen zu wählen bzw. deren Auswahl aufzuheben, die entweder mit der Tastenkombination <Fn><F2> oder dem Wireless-Schalter (sofern Ihr Computer über einen solchen Schalter verfügt) gesteuert werden sollen.

Netzwerkverbindungen, die nicht von der Tastenkombination oder dem Schalter gesteuert werden, können permanent aktiviert oder deaktiviert werden:

1. Klicken Sie auf den Drop-Down-Pfeil (nur für diejenigen Netzwerktypen, die nicht mit der Tastenkombination oder dem Schalter gesteuert werden sollen) und wählen Sie entweder Aktivieren oder Deaktivieren, um die Netzwerkverbindung permanent zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
2. Klicken Sie auf OK.

## Wireless-Aktivitätsanzeige

Wenn Sie den Wireless-Schalter oder die Tastenkombination <Fn><F2> zur Aktivierung oder Deaktivierung von Wireless-Netzwerkverbindungen verwenden, erscheinen Wireless-Aktivitätsanzeigen in der Taskleiste (in der unteren rechten Ecke Ihres Bildschirms), die anzeigen, ob die Wireless-Netzwerkkarte in Ihrem Computer aktiviert oder deaktiviert sind.

| ANMERKUNG: Sie können auf das -Symbol klicken, danach auf Schnelltasten-Popups klicken, und Wireless-Aktivitätsleuchte Aus wählen oder die Auswahl aufheben, um die Option ein- oder auszuschalten, durch die Wireless-Aktivitätsanzeigen erscheinen, wenn Sie den Wireless-Schalter oder die Tastenkombination <Fn><F2> betätigen, um Wireless-Netzwerkverbindungen zu aktivieren oder deaktivieren.

Aktivitätsleuchte für Wi-Fi Wireless-LAN-Netzwerkverbindung | Aktiviätsleuchte für Bluetooth™ Wireless-Netzwerkverbindung | Aktivitätsleuchte für mobile Breitband-Wireless-WAN-Netzwerkverbindung (Mobilfunk)

| ANMERKUNG: Die Wireless-Aktivitätsleuchte wird standardgemäß in der rechten unteren Ecke des Bildschirms angezeigt. Sie können auf die Anzeige klicken und sie an eine andere Stelle ziehen. Sie wird dann künftig immer an der neuen Stelle angezeigt.

## Energieverwaltung für interne Netzwerkkarten (kabelgebunden)

| ANMERKUNG: Die in diesem Abschnitt beschriebenen Funktionen betreffen ausschließlich kabelgebundene Netzwerkkarten, wie oben angezeigt, und nicht Wireless-Netzwerkkomponenten.

### Übersicht

Das Anwendungsprogramm Energieverwaltung der internen Netzwerkkarte bringt die internen (kabelgebundenen) Netzwerkkarte in einen Energiesparmodus, wenn Sie Ihren Netzwerkadapter deaktivieren, und verlängert auf diese Weise die Betriebszeit des Akkus.

### Einstellungen „Aktivität der internen Netzwerkkarte“

Sie können die von Ihrer internen Netzwerkkarte beanspruchte Energie durch Auswahl einer der folgenden Optionen steuern:

- Die Option Bei Akkubetrieb immer deaktivieren deaktiviert Ihre Netzwerkkarte automatisch, wenn Ihr Computer mit Akkuversorgung arbeitet.
- Durch Anklicken der Option Bei Akkubetrieb immer aktivieren wird sichergestellt, dass Ihre Netzwerkkarte immer aktiv bleibt und Ihre Netzwerkverbindung auch dann offen bleibt, wenn Ihr Computer unter Akkubetrieb läuft.

### Benachrichtigungsmeldungen

Das Programm zur Energieverwaltung der internen Netzwerkkarte benachrichtigt Sie, wenn Ihr Netzwerkadapter aktiviert oder deaktiviert wurde. Sie können das Programm so konfigurieren, dass die Benachrichtigungen unterbleiben, indem Sie das Kontrollkästchen Benachrichtigungen deaktivieren anklicken.

### Ist NIC EIN/AUS?

Sie können den Aktiv-Status Ihrer Netzwerkkarte von diesem Abschnitt des Bildschirms Energieverwaltung für interne Netzwerkkarte überprüfen.

| ANMERKUNG: Ihre Netzwerkkarte ist immer aktiv, wenn Ihr Computer an eine Wechselstromsteckdose angeschlossen ist oder wann immer die Netzwerkverbindung aktiv ist.

### Neuaktivierung der internen Netzwerkkarte

Wenn der Aktiv-Status für Ihre Netzwerkkarte „Aus“ ist, können Sie die Netzwerkkarte erneut aktivieren, indem Sie eine der folgenden Maßnahmen durchführen:

- Verbinden des Computers mit dem Netzteil
- Auf das -Symbol in der Taskleiste klicken, auf die Kategorie Netzwerkbetrieb klicken und Interne Netzwerkkarte auswählen
- Geräte-Manager verwenden

| ANMERKUNG: Wenn der Geräte-Manager keine Netzwerkkarte auflistet, verbinden Sie Ihren Computer mit einer Stromsteckdose. Wenn im Geräte-Manager weiterhin keine Netzwerkkarte angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Ihre Netzwerkkarte über den Geräte-Manager, unter Verwendung von Windows® XP, zu aktivieren:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Start und anschließend mit der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz.
2. Klicken Sie auf Eigenschaften.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Hardware und auf Geräte-Manager.
4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Geräteart, die Sie aktivieren wollen, und klicken Sie dann im Drop-Down-Menü auf Aktivieren.

QuickSet installiert einen Dienst (Energieverwaltung der internen Netzwerkkarte), mit dem der Energieverbrauch der verkabelten internen Netzwerkkarte verwaltet wird. Weitere Informationen zur Energieverwaltung der internen Netzwerkkarte erhalten Sie, indem Sie auf Hilfe im Fenster Energieverwaltung der internen Netzwerkkarte klicken.

Für weitere Informationen zur Verwendung des Anwendungsprogramms zur Energieverwaltung der internen Netzwerkkarte, um Strom zu sparen, wenn Ihr Computer unter Akkubetrieb läuft, siehe Aktivieren und Deaktivieren von Wireless-Netzwerkverbindungen.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis