Conectividad de red: Ayuda de Dell QuickSet para Microsoft Windows Vista

Regresar a la página de contenido

# Conectividad de red

Ayuda de Dell™ QuickSet para Microsoft® Windows Vista™

Gestor de perfiles de ubicación de Dell™ QuickSet

Dell Wi-Fi Catcher - Detección de una LAN inalámbrica WiFi en las inmediaciones

Activación y desactivación de las conexiones de red inalámbricas

Indicadores de red inalámbrica

Administración de energía de la tarjeta de red interna (conectada por cable)

Conectividad describe la tecnología que permite conectar el ordenador a una red de ordenadores. La tecnología inalámbrica elimina la necesidad de utilizar un cable externo (como un cable Ethernet) para conectar el ordenador a una red. Las tarjetas de red conectadas por cable necesitan un cable externo para conectarse a una red. Si desea obtener más información sobre la tecnología inalámbrica y las tarjetas de red con cable, consulte la guía del usuario del dispositivo.

## Gestor de perfiles de ubicación de Dell™ QuickSet

| NOTA: es posible que esta función no esté disponible en determinados ordenadores.

El Gestor de perfiles de ubicación ayuda a administrar la configuración de red correspondiente a la ubicación física del ordenador. Incluye dos categorías de configuración de perfiles: Location Profile Settings (Configuración de perfiles de ubicación) y General Mobility Settings (Configuración de movilidad general). Puede utilizar Location Profile Settings (Configuración de perfiles de ubicación) para crear perfiles de acceso a Internet con el ordenador de su oficina, de su casa o de cualquier otro lugar público con servicio de Internet. La categoría General Mobility Settings (Configuración de movilidad general) permite cambiar la forma en la que se administran las conexiones de red. Los perfiles consisten en el equipo y en los distintos valores de red utilizados al trabajar con el ordenador en diferentes ubicaciones.

### Iniciación del Gestor de perfiles de ubicación

Para iniciar el Gestor de perfiles de ubicación, haga doble clic en el icono ubicado en la barra de tareas, haga clic en la categoría Networking (Sistema de red) y en Location Profile Manager (Gestor de perfiles de ubicación) en el panel de inicio de QuickSet. Si los perfiles ya se han creado, haga clic en Select Location Profile (Seleccionar el perfil de ubicación) y elija el perfil que desee para aplicar un perfil manualmente.

### Configuración de perfiles

Cuando cree un perfil nuevo, el Gestor de perfiles de ubicación capturará la configuración (como la red y la impresora predeterminada) de la ubicación actual. Por ejemplo, si desea crear un perfil para su casa, se recomienda que tenga ordenador en casa cuando lo cree para que el Gestor de perfiles de ubicación pueda capturar la configuración doméstica automáticamente.

#### Creación de Perfiles de ubicación

1. Con el ordenador en la ubicación donde quiera crear el perfil, inicie el Gestor de perfiles de ubicación.
2. En el área Location Profile Settings (Configuración de perfiles de ubicación), haga clic en Create (Crear).

| NOTA: el Gestor de perfiles de ubicación captura y muestra la configuración actual cuando se crea un perfil de ubicación nuevo.

1. Escriba un nombre para el perfil en el campo Location Profile Name (Nombre del perfil de ubicación).
2. Haga clic en el botón Save (Guardar) situado en la parte inferior de la ventana del Location Profile Manager (Gestor de perfiles de ubicación).

#### Modificación de la configuración del perfil

1. Para modificar el perfil de ubicación, haga doble clic en el icono ubicado en la barra de tareas, haga clic en la categoría Networking (Sistema de red) y en Location Profile Manager (Gestor de perfiles de ubicación) y, a continuación, haga clic en Create & Edit Profiles (Crear y editar perfiles).
2. Seleccione el perfil de la ubicación para que se modifique en la lista de perfiles creados.
3. Utilice las fichas para acceder a las diferentes configuraciones que desee modificar.
4. Haga clic en el botón Save (Guardar) situado en la parte inferior de la ventana del Location Profile Manager (Gestor de perfiles de ubicación).

| NOTA: un administrador de TI puede actualizar la configuración de los perfiles en una red. Consulte el apartado Actualización del perfil o de la configuración de movilidad en una red.

#### Fichas de la configuración de perfiles de ubicación

| NOTA: para garantizar que los cambios se han guardado, haga clic en el botón Guardar situado en la parte inferior de la ventana Location Profile Manager (Gestor de perfiles de ubicación) después de modificar la configuración en cualquiera de las fichas.

##### Browser Settings (Configuración del explorador)

- Browser Settings (Configuración del explorador): permite configurar la página principal (solamente para Microsoft® Internet Explorer® y Mozilla® FireFox®) y especificar la configuración del proxy.

| NOTA: la configuración del proxy sólo se aplica a conexiones LAN.

Cuando haya realizado cambios en esta ficha, haga clic en Save (Guardar).

##### Printer Settings (Configuración de la impresora)

- Printer settings for your location profile (Configuración de la impresora para su perfil de ubicación): muestra la impresora predeterminada.
- Current printer settings (Configuración de las impresoras actuales): muestra una lista de impresoras instaladas. Si hace clic en la impresora que desea de la lista, podrá configurarla como impresora perdeterminada. Si las impresoras no están actualmente instaladas, puede agregar una impresora haciendo clic en Add Printer (Agregar impresora). Para que la impresora que acaba de agregar a la lista de impresoras instaladas se muestre, haga clic en Refresh (Actualizar).

Cuando haya realizado cambios en esta ficha, haga clic en Save (Guardar).

##### Applications (Aplicaciones)

- Automatically open applications (Abrir aplicaciones automáticamente): permite iniciar programas de aplicación en las situaciones siguientes:

- Cuando un perfil de ubicación ha dejado de estar activo.
- Cuando se ha aplicado un perfil de ubicación. En este caso, puede especificar la dependencia de la conexión VPN.

Para elegir una aplicación, haga clic en Browse (Examinar) o escriba la ruta de acceso completa a la aplicación en el espacio proporcionado para tal efecto. Si la aplicación utiliza argumentos de la línea de comandos, introdúzcalos en el espacio que se proporciona para los parámetros de la línea de comandos. Compruebe el cuadro VPN Dependency (Dependencia VPN) con cada programa de aplicación que requiera una conexión VPN (red privada virtual) antes del inicio.

Esta función se puede utilizar para conectarse a un cliente VPN o desconectarse de él cuando se produce una transición de perfiles de ubicación.

- Virtual Private Network (Red privada virtual): muestra una lista de las conexiones VPN disponibles. Las conexiones VPN se deben crear antes de utilizar esta función para que aparezcan en la lista.

Si hay perfiles de VPN en la lista y no desea utilizarlos en su perfil, haga clic en Add a VPN connection for current profile (Agregar una conexión VPN para el perfil actual) con el fin de eliminar la marca de verificación. Si desea iniciar una conexión VPN después de salir del modo En espera o Hibernación, seleccione Launch my VPN every time my computer wakes up from Standy/Hibernate (Iniciar mi VPN cada vez que mi ordenador abandone el modo En espera/Hibernación).

##### Network Connections (Conexiones de red)

| NOTA: el Gestor de perfiles de ubicación no configura valores de conexión por cables o inalámbricas. Debe configurar estos valores antes de utilizar esta función.

Para añadir una LAN inalámbrica WiFi, una WAN inalámbrica Mobile Broadband o un perfil de red con conexión de cable para su perfil de ubicación o para activar/desactivar una tarjeta interna con tecnología inalámbrica Bluetooth®, haga clic en la ficha Network Connections (Conexiones de red).

- Network Profiles (Perfiles de red): muestra los perfiles de red activos actualmente que están asociados a su perfil de ubicación. Para agregar o eliminar un perfil de red, haga clic en Manage Network Profiles (Administrar perfiles de red).

| NOTA: el Gestor de perfiles de ubicación no inicia conexiones de red. No obstante, cuando se detecta una conexión de red WiFi, Mobile Broadband o por cables, la conexión activa un perfil de ubicación correspondiente a la ubicación actual del ordenador.

- Perfiles de LAN inalámbrica WiFi: añaden o eliminan perfiles de LAN inalámbrica WiFi disponibles. Los perfiles de LAN inalámbrica WiFi se muestran en el área denominada Wi-Fi wireless profiles currently existing in your location profile (Perfiles inalámbricos WiFi actualmente existentes en el perfil de ubicación).
- Mobile Broadband Wireless WAN Profiles (Perfiles de WAN inalámbrica Mobile Broadband): agrega o elimina los perfiles inalámbricos de Mobile Broadband disponibles. Los perfiles inalámbricos de Mobile Broadband disponibles se visualizan en el área denominada Mobile Broadband wireless profiles currently existing in your location profile (Actualmente existen perfiles inalámbricos de Mobile Broadband en su perfil de ubicación) si se ejecuta el programa de utilidad Dell Mobile Broadband Card Utility. Si no ve ningún perfil disponible, ejecute el programa de utilidad Mobile Broadband Card Utility haciendo clic en Inicio® Programas® Dell Wireless® Dell Mobile Broadband Card Utility.

| NOTA: es posible que, en determinados ordenadores, no haya una conexión de red inalámbrica Mobile Broadband disponible.

- Wired Profiles (Perfiles por cable): agregue un perfil por cable a su perfil de ubicación. Para agregar un perfil por cable, haga clic en Add a wired Profile to your location profile (Agregar un perfil por cable a su perfil de ubicación). Una marca de verificación junto a un perfil de conexión por cable indica que se ha agregado. Introduzca la puerta de enlace predeterminada de la red por cable asociada al perfil de ubicación.

- Gestor inalámbrico WiFi: configure las redes LAN inalámbricas WiFi con Windows Network Center. Para acceder a la utilidad que gestiona el adaptador inalámbrico, haga clic en Wi-Fi Wireless Manager (Administrador inalámbrico WiFi).

##### Summary (Resumen)

En esta ficha se muestra toda la información configurada en cada ficha para el perfil seleccionado.

### Configuración de movilidad general

La configuración de movilidad general es una configuración global que afecta a los perfiles y conexiones activos. Para acceder a la configuración de movilidad general, haga clic en el botón Modify Settings (Modificar configuración).

| NOTA: si no tiene el Gestor de perfiles de ubicación de QuickSet, puede acceder al Mobility Center mediante una de las acciones siguientes:

- Haga clic en el botón Inicio y seleccione Mobility Center en el menú Inicio
- Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono Battery (Batería) de la bandeja del sistema y seleccione Mobility Center en el menú emergente.
- Haga doble clic en el icono Mobility Center del Panel de control

- Adapter Switching (Cambio de adaptador): para ayudarle a gestionar el rendimiento del ordenador y conservar la alimentación de la batería, este valor permite especificar la activación o desactivación de una LAN inalámbrica WiFi o la conexión WAN inalámbrica de Mobile Broadband cuando QuickSet detecta una conexión de red con cable.
- WiFi Wireless Manager (Gestor inalámbrico WiFi): muestra la utilidad que está administrando el adaptador de LAN inalámbrica WiFi.
- Profiles Switching (Cambio de perfiles): muestra los perfiles creados y permite especificar cómo se puede aplicar cada perfil. El cambio de perfil se puede realizar automática o manualmente.

- Automatic (Automático): cuando QuickSet encuentra una conexión inalámbrica o por cable, localiza un perfil con una configuración de conexión que coincida y aplica el perfil de ubicación asociado automáticamente.
- Manual: selecciona y aplica un perfil manualmente. QuickSet no aplicará el perfil de ubicación automáticamente.

### Configuración del administrador

El Location Profile Manager (Gestor de perfiles de ubicación) contiene funciones avanzadas para administradores de sistemas. Estas funciones incluyen la incorporación de programas de aplicación adicionales en el apartado Configuración de perfiles, el bloqueo de perfiles y la importación o exportación de los perfiles creados.

Para acceder a las funciones de administrador:

1. Haga clic en File (Archivo).
2. Vaya a Administrator Settings (Configuración del administrador).
3. Haga clic en Advanced Mode (Modo avanzado).

#### Modo avanzado

La función Advanced Mode (Modo avanzado) permite al administrador del sistema especificar los valores de la sección Profile Settings (Configuración de perfiles) aunque los valores no se puedan utilizar en el sistema. En este modo, un administrador del sistema puede escribir los valores directamente en los cuadros de edición.

#### Importación/Exportación

Un administrador de sistemas puede exportar la configuración de perfiles de un ordenador a otro. Para importar o exportar un perfil, haga clic en File (Archivo) y, a continuación, seleccione Import (Importar) o Export (Exportar).

#### Actualización del perfil o de la configuración de movilidad en una red

Un administrador de sistemas puede actualizar el perfil o la configuración de movilidad en una red tal como se indica:

1. Mediante la exportación de la configuración de perfiles de ubicación seleccionando la opción File® Administrator Settings® Export (Archivo® Configuración del administrador® Exportar). El archivo se debe guardar como lp.xml.
2. Mediante la copia del archivo exportado en la carpeta de instalación de QuickSet ubicada en C:\Archivos de programa\Dell\QuickSet.
3. Mediante el cierre y reinicio de la aplicación QuickSet, la pantalla de nueva configuración en el Gestor de perfiles de ubicación.

| NOTA: QuickSet da por supuesto que los perfiles de la carpeta de instalación de QuickSet son globales. Los perfiles globales se muestran con los perfiles locales creados por el usuario en el Gestor de perfiles de ubicación. Sin embargo, los perfiles globales hacen prevalecer los valores de los perfiles locales y sólo el administrador del sistema puede editarlos o suprimirlos.

## Dell Wi-Fi Catcher - Detección de una LAN inalámbrica WiFi en las inmediaciones

| NOTA: es posible que esta función no esté disponible en determinados ordenadores.

Si el ordenador Dell dispone de un conmutador inalámbrico en un lateral, puede utilizar la función Wi-Fi Catcher™ de Dell que tiene el conmutador para explorar específicamente en busca de las LAN (redes de área local) WiFi en las inmediaciones. Para buscar la LAN inalámbrica WiFi, deslice y mantenga el conmutador en la posición “momentary” (temporal) durante unos segundos. La función WiFi Catcher funciona independientemente de si el ordenador está encendido o apagado, en modo de hibernación o en modo de espera, siempre y cuando el conmutador esté configurado mediante QuickSet o el BIOS (programa Configuración del sistema) para controlar las conexiones de red WiFi. Puesto que la función de exploración de WiFi Catcher no está configurada para poder utilizarla en el momento de enviar el ordenador, debe utilizar primero QuickSet para configurar el conmutador con el fin de controlar las conexiones de red WiFi.

Para activar la función Wi-Fi Catcher a través de QuickSet:

1. Haga doble clic en el icono de la barra de tareas.
2. En el panel de inicio de QuickSet, haga clic en la categoría Networking (Sistema de red) y en Wi-Fi Catcher and Radio Control (Wi-Fi Catcher y Control de radio).
3. Haga clic en Enable Wi-Fi Catcher (Habilitar Wi-Fi Catcher) para que aparezca marcada la casilla de verificación, y haga clic en OK (Aceptar).

### Indicador del estado de Wi-Fi Catcher

Un LED ubicado cerca del conmutador inalámbrico (en el lateral del ordenador) indica el progreso y los resultados de la exploración de conexiones de red WiFi. En la tabla siguiente se define el estado del LED.

Verde intermitente | La búsqueda de la conexión de red WiFi está en curso
Verde constante | Se ha encontrado una conexión de red WiFi con una alta intensidad de señal
Amarillo constante | Se ha encontrado una conexión de red WiFi con una baja intensidad de señal
LED sin indicador luminoso | No se ha detectado ninguna conexión de red

## Activación y desactivación de las conexiones de red inalámbricas

| NOTA: es posible que esta función no esté disponible en determinados ordenadores.

Dell proporciona una forma sencilla de controlar (desactivar/activar) los dispositivos inalámbricos del ordenador. Esta función es útil, por ejemplo, mientras está a bordo de un avión, donde las antenas inalámbricas están prohibidas. También puede ser útil cuando desee desactivar temporalmente las conexiones de red inalámbricas para ahorrar energía de la batería cuando el ordenador no esté conectado a una toma de alimentación eléctrica.

En función del tipo de ordenador, puede activar o desactivar de dos formas distintas algunas o todas las conexiones de red inalámbricas que el ordenador detecte en las inmediaciones.

- Pulse la combinación de teclas <Fn><F2> para encender o apagar las conexiones de red.

| NOTA: si el ordenador está configurado para mostrar indicadores de actividad inalámbrica, aparecerá un indicador momentáneamente para mostrarle si la conexión de red está activa o inactiva.

- Coloque el conmutador inalámbrico, ubicado en el lateral de determinados ordenadores, en la posición “On” (Encendido) u “Off” (Apagado).

| NOTA: si el ordenador no tiene ningún conmutador, puede utilizar la combinación de teclas <Fn><F2> con el propósito de activar/desactivar todas las conexiones de red inalámbricas que configure a través de QuickSet o del BIOS para que se puedan controlar con las teclas <Fn><F2>. Su ordenador tiene el conmutador o la funcionalidad <Fn><F2>, pero no ambos.

| NOTA: el cuadro de diálogo con el indicador WiFi se visualizará cuando el ordenador esté encendido y el conmutador inalámbrico esté activado.

Sin embargo, primero debe utilizar QuickSet para configurar cuál de los siguientes tipos de redes inalámbricas desea que el conmutador o la combinación de teclas controle:

- Conexión de red inalámbrica (LAN inalámbrica) WiFi
- Conexión de red (celular) inalámbrica Mobile Broadband
- Tarjeta interna con tecnología inalámbrica Bluetooth®

Para establecer el tipo de conexiones de red inalámbricas que controlará (encenderá o apagará) el conmutador inalámbrico (o en algunos ordenadores, la combinación de teclas <Fn><F2>):

1. Haga doble clic en el icono de la barra de tareas.
2. Si el ordenador tiene un conmutador inalámbrico, vaya al paso 3. Si el ordenador no tiene un conmutador inalámbrico, vaya al paso 5.
3. En el panel de inicio de QuickSet, haga clic en la categoría Networking (Sistema de red) y en Wi-Fi Catcher and Radio Control (Wi-Fi Catcher y Control de radio). (Si el ordenador no tiene un conmutador inalámbrico, vaya al paso 5).
4. Haga clic en el botón Advanced Settings (Configuración avanzada).

Se visualizará la ventana Advanced Configuration (Configuración avanzada).

1. Haga clic en la ficha Radio Control Options (Opciones de control de radio).
2. Haga clic en las casillas de verificación para marcar o desmarcar los tipos de red que desea que se puedan controlar mediante la combinación de teclas <Fn><F2> o mediante el conmutador inalámbrico (si el ordenador dispone de uno).

Cualquier conexión de red que no se pueda controlar mediante la combinación de teclas o el conmutador, según la especificación del paso anterior, puede estar activada o desactivada de forma permanente:

1. Haga clic en la flecha descendente (sólo en el caso de los tipos de red que no seleccione para que se puedan controlar mediante el conmutador o la combinación de teclas), y seleccione Enable (Activar) o Disable (Desactivar) para activar o desactivar permanentemente la conexión de red.
2. Haga clic en OK (Aceptar).

## Indicadores de red inalámbrica

Cuando utilice el conmutador inalámbrico o la combinación de teclas <Fn><F2> para activar o desactivar las conexiones de red inalámbricas, los indicadores de actividad inalámbrica aparecerán en la barra de tareas (extremo inferior derecho de la pantalla) para mostrar si las tarjetas de red inalámbrica instaladas en el ordenador están activadas o desactivadas.

| NOTA: Puede hacer clic en el icono , en Hotkey Popups (Menús emergentes de teclas de acceso rápido), y seleccionar o deseleccionar Wireless Activity Indicator Off (Indicador de actividad inalámbrica apagado) para activar o desactivar la opción que permite que los indicadores de actividad inalámbrica aparezcan cuando use el conmutador inalámbrico o la combinación de teclas <Fn><F2> para activar o desactivar las conexiones de redes inalámbricas.

Conexión LAN inalámbrica WiFi, indicadores de actividad/inactividad | Conexión de red de tecnología inalámbrica Bluetooth™, indicadores de actividad/inactividad | Conexión WAN inalámbrica (celular) Mobile Bradband, indicadores de actividad/inactividad

| NOTA: de manera predeterminada, los indicadores de actividad inalámbrica aparecen en el extremo inferior derecho de la pantalla. Puede hacer clic y arrastrar los indicadores a una nueva ubicación; posteriormente, los indicadores aparecerán siempre en la nueva ubicación.

## Administración de energía de la tarjeta de red interna (conectada por cable)

| NOTA: las funciones descritas en este apartado se aplican sólo a las tarjetas de red por cable como, por ejemplo, la que se ha mostrado anteriormente, y no a los dispositivos de red inalámbrica.

### Visión general

El programa de aplicación Internal Network Card Power Management (Administración de energía de la tarjeta de red interna) pone la tarjeta de red (por cable) interna en modo de bajo consumo cuando se desactiva la tarjeta de red, mejorando, por tanto, el tiempo operativo de la batería.

### Configuración de la actividad de la tarjeta de red interna

Puede gestionar la alimentación utilizada por la tarjeta de red interna seleccionando una de las opciones siguientes:

- La opción Always deactivate on battery (Siempre desactivar cuando funciona con batería) permite desactivar la tarjeta de red cuando el ordenador funciona con la batería.
- La opción Always activate on battery (Siempre activar cuando funciona con batería) garantiza que la tarjeta de red permanecerá activa y que la conexión de red no se interrumpirá aunque el ordenador funcione con la batería.

### Mensajes de notificación

El programa Internal Network Card Power Management (Administración de energía de la tarjeta de red interna) le notifica cuándo se ha activado o desactivado la tarjeta de red. Puede configurar el programa para detener las notificaciones haciendo clic en la casilla de verificación Disable notification messages (Desactivar mensajes de notificación).

### ¿Está la NIC activada/desactivada?

Puede comprobar el estado de activación de la tarjeta de red en este apartado de la pantalla Internal Network Card Power Management (Administración de energía de la tarjeta de red interna).

| NOTA: la tarjeta de red siempre estará activa cuando el ordenador esté conectado a una toma de alimentación eléctrica de CA o cuando el vínculo de la red esté activo.

### Reactivación de la tarjeta de red interna

Si el estado de activación de la tarjeta de red es “off” (desactivado), puede reactivar la tarjeta de red realizando uno de los siguientes pasos:

- Conecte el ordenador al adaptador de CA
- Haga clic en el icono de la barra de tareas, haga clic en la categoría Networking (Sistema de red) y seleccione Internal Network Card (Tarjeta de red interna)
- Utilice el Administrador de dispositivos

| NOTA: si el Administrador de dispositivos no muestra una tarjeta de red, conecte su equipo a una toma de alimentación eléctrica. Si la tarjeta de red todavía no aparece en el Administrador de dispositivos, póngase en contacto con el administrador del sistema.

Para activar la tarjeta de red a través del Administrador de dispositivos utilizando Windows® XP:

1. Haga clic en el botón Inicio y, a continuación, haga clic con el botón derecho del ratón en Mi PC.
2. Haga clic en Propiedades.
3. Haga clic en la ficha Hardware y en Administrador de dispositivos.
4. Haga clic con el botón derecho del ratón en el tipo de dispositivo que desee activar, y haga clic en Habilitar en el menú descendente.

QuickSet instala un servicio (denominado Internal Network Card Power Management [Administración de energía de la tarjeta de red interna]) para administrar la alimentación que utiliza la tarjeta de red interna por cable. Para obtener más información sobre la administración de energía de la tarjeta de red interna, haga clic en Help (Ayuda) en la ventana Internal Network Card Power Management (Administración de energía de la tarjeta de red interna).

Si desea obtener más información acerca de cómo utilizar el programa de aplicación Internal Network Card Power Management para ahorrar energía cuando el ordenador esté funcionando con la batería, consulte el apartado Activación y desactivación de las conexiones de red inalámbricas.

Regresar a la página de contenido