網路連接性: 適用於 Microsoft Windows Vista 的 Dell QuickSet 說明

回到目錄頁

# 網路連接性

適用於 Microsoft® Windows Vista™ 的 Dell™ QuickSet 說明

Dell™ QuickSet 位置設定檔管理員

Dell Wi-Fi Catcher — 偵測您附近地區的 Wi-Fi 無線 LAN

啟用和停用無線網路連線

無線活動指示燈

內部網路卡 (有線) 電源管理

連接性說明可讓您將電腦連接至電腦網路的技術。無線技術讓您無需外部纜線 (例如乙太網路纜線) 即可將電腦連接至網路。有線網路卡需要外部纜線才能連接至網路。若要獲得有關無線技術和有線網路卡的更多資訊，請參閱裝置使用者指南。

## Dell™ QuickSet 位置設定檔管理員

| 註：某些電腦可能不具備此功能。

位置設定檔管理員可協助您管理與電腦實體位置相應的網路設定。其中包含兩個類別的設定檔設定： 位置設定檔設定與一般行動設定。您可以使用位置設定檔設定建立設定檔，以便在辦公室、家庭、或其他提供網際網路服務的公共場所存取網際網路。一般行動設定可讓您變更處理網路連線的方式。設定檔包含在不同位置使用電腦時所使用的不同網路設定與設備。

### 啟動位置設定檔管理員

若要啟動位置設定管理員，請連按兩下位於工作列上的 圖示，按一下 Networking (網路) 類別，然後按一下 QuickSet 啟動面板上的 Location Profile Manager (位置設定檔管理員)。如果已建立設定檔，請按一下 Select Location Profile (選擇位置設定檔)，然後選擇所需的設定檔以執行手動套用。

### 設定檔設定

建立新設定檔時，位置設定檔管理員會捕捉適用於您目前位置的設定 (例如網路與預設印表機)。例如，若要建立適用於家庭使用的設定檔，建議您在建立家庭位置設定檔時，將電腦放在家中，以便位置設定檔管理員能夠自動捕捉家庭設定。

#### 建立位置設定檔

1. 將電腦放置在要為其建立設定檔的位置，然後啟動位置設定檔管理員。
2. 在 Location Profile Settings (位置設定檔設定) 區域中，按一下 Create (建立)。

| 註：當建立新的位置設定檔時，位置設定檔管理員會捕捉並顯示目前設定。

1. 在 Location Profile Name (位置設定檔名稱) 欄位中輸入設定檔的名稱。
2. 按一下 Location Profile Manager (位置設定檔管理員) 視窗底部的 Save (儲存) 按鈕。

#### 修改設定檔設定

1. 若要修改位置設定檔，請連按兩下位於工作列上的 圖示，按一下 Networking (網路) 類別，然後按一下 Location Profile Manager (位置設定檔管理員)，再按一下 Create & Edit Profiles (建立和編輯設定檔)。
2. 從已建設定檔的清單中，選擇要修改的位置設定檔。
3. 使用標籤以存取要修改的不同設定。
4. 按一下 Location Profile Manager (位置設定檔管理員) 視窗底部的 Save (儲存) 按鈕。

| 註：IT 管理員可以透過網路更新設定檔設定。請參閱透過網路更新設定檔或行動設定。

#### 位置設定檔設定標籤

| 註：若要確保所做的變更已被儲存，請在修改任何標籤上的設定後，按一下 Location Profile Manager (位置設定檔管理員) 視窗底部的 Save (儲存) 按鈕。

##### 瀏覽器設定

- 瀏覽器設定：可讓您組態首頁 (僅適用於 Microsoft® Internet Explorer® 和 Mozilla® FireFox®) 和指定代理伺服器設定。

| 註：代理伺服器設定僅適用於 LAN 連線。

完成對此標籤的修改後，請按一下 Save (儲存)。

##### 印表機設定

- 位置設定檔的印表機設定：顯示預設印表機。
- 目前印表機設定：顯示已安裝之印表機的清單。透過在此清單中按一下所需的印表機，您可以將其組態為預設印表機。如果目前尚未安裝印表機，您可透過按一下 Add Printer (新增印表機) 來新增印表機。若要在已安裝之印表機的清單中顯示新增的印表機，請按一下 Refresh (重新整理)。

完成對此標籤的修改後，請按一下 Save (儲存)。

##### 應用程式

- 自動開啟應用程式：可讓您在以下情況啟動應用程式：

- 位置設定檔不再處於作用中時
- 已套用位置設定檔時。在這種情況下，您可以指定對 VPN 連線的依存性。

若要選擇應用程式，請按一下 Browse (瀏覽) 或在為應用程式路徑提供的空間中輸入該應用程式的完整路徑。如果該應用程式採用指令行參數，請在為指令行參數提供的空間中輸入這些參數。為在啟動前需要 VPN (虛擬私人網路) 連線的每個應用程式勾選 VPN Dependency (VPN 依存性) 方塊。

當位置設定檔發生轉換時，該功能可用於連接至 VPN 用戶端或從 VPN 用戶端斷開連接。

- 虛擬私人網路：顯示可用 VPN 連線的清單。必須在使用此功能之前建立 VPN 連線，以便其顯示在清單中。

如果清單中已列出一些 VPN 設定檔，但您不願在自己的設定檔中使用它們，請按一下 Add a VPN connection for current profile (為目前設定檔新增 VPN 連線)，然後移除核取標記。如果您要在退出待命模式或休眠模式後啟動 VPN 連線，請選擇 Launch my VPN every time my computer wakes up from Standy/Hibernate (在電腦每次從待命/休眠模式恢復時啟動 VPN)。

##### 網路連線

| 註：位置設定檔管理員無法組態有線設定或無線設定。您必須在使用此功能前組態這些設定。

若要將 Wi-Fi 無線 LAN 設定檔、行動寬頻無線 WAN 設定檔或有線網路設定檔新增至位置設定檔，或啟用/停用採用藍芽®無線技術的內部插卡，請按一下 Network Connections (網路連線) 標籤。

- 網路設定檔：顯示目前處於作用中狀態的與位置設定檔相關的網路設定檔。若要新增或移除網路設定檔，請按一下 Manage Network Profiles (管理網路設定檔)。

| 註：位置設定檔管理員不會啟動網路連線。但是，當偵測到 Wi-Fi、行動寬頻或有線網路連線時，連線會觸發與電腦目前位置相應的位置設定檔。

- Wi-Fi 無線 LAN 設定檔：新增或移除可用的 Wi-Fi 無線 LAN 設定檔。可用的 Wi-Fi 無線 LAN 設定檔顯示在名為 Wi-Fi wireless profiles currently existing in your location profile (目前存在於位置設定檔中的 Wi-Fi 無線設定檔) 的區域中。
- 行動寬頻無線 WAN 設定檔：新增或移除可用的行動寬頻無線設定檔。如果執行 Dell 行動寬頻卡公用程式，則會在名為 Mobile Broadband wireless profiles currently existing in your location profile (目前存在於位置設定檔中的行動寬頻無線設定檔) 的區域中顯示所有可用的行動寬頻無線設定檔。如果您未看到任何可用的設定檔，請透過按一下開始 ® 程式集 ® Dell Wireless (Dell 無線) ® Dell Mobile Broadband Card Utility (Dell 行動寬頻插卡公用程式) 來執行行動寬頻插卡公用程式。

| 註：行動寬頻無線網路連線在某些電腦上可能不可用。

- 有線設定檔：將有線設定檔新增至位置設定檔。若要新增有線設定檔，請按一下 Add a wired Profile to your location profile (將有線設定檔新增至位置設定檔)。有線設定檔旁邊的核取標記表示已新增該設定檔。輸入與位置設定檔相關之有線網路的預設閘道。

- Wi-Fi 無線管理員：使用 Windows 網路中心組態您的 Wi-Fi 無線 LAN 網路。若要存取管理無線配接器的公用程式，請按一下 Wi-Fi Wireless Manager (Wi-Fi 無線管理員)。

##### 摘要

此標籤顯示在所選設定檔的每個標籤上組態的所有資訊。

### 一般行動設定

一般行動設定是可影響設定檔與處於作用中狀態之連接的全域設定。若要存取一般行動設定，請按一下 Modify Settings (修改設定) 按鈕。

| 註：如果您尚未安裝 QuickSet 位置設定檔管理員，可透過執行以下作業之一來存取 Mobility Center (行動中心)：

- 按一下 Start (開始) 按鈕，並從 Start (開始) 選單中選擇 Mobility Center (行動中心)
- 在系統狀態列中的 Battery (電池) 圖示上按一下滑鼠右鍵，然後從快顯式選單中選擇 Mobility Center (行動中心)。
- 連按兩下 Control Panel (控制台) 中的 Mobility Center (行動中心) 圖示

- 配接器切換：為了協助您管理電腦效能和節省電池電量，此設定可讓您指定在 QuickSet 偵測到有線網路連線時，是啟用還是停用 Wi-Fi 無線 LAN 連線和/或行動寬頻無線 WAN 連線。
- Wi-Fi 無線管理員：顯示正在管理 Wi-Fi 無線 LAN 配接器的公用程式。
- 設定檔切換：顯示已建立的設定檔，並可讓您指定每個設定檔的套用方式。可自動或手動完成設定檔切換。

- 自動：當 QuickSet 遇到有線連接或無線連接時，會找到具有相符連接設定的設定檔，並自動套用相關的位置設定檔。
- 手動：手動選擇並套用設定檔。QuickSet 不會自動套用位置設定檔。

### 管理員設定

位置設定檔管理員包含一些適用於系統管理員的進階功能。這些功能包括將其他應用程式新增至 Profile Settings (設定檔設定) 區段、鎖定設定檔以及匯入或匯出已建立的設定檔。

若要存取管理員功能，請：

1. 按一下 File (檔案)。
2. 指向 Administrator Settings (管理員設定)。
3. 按一下 Advanced Mode (進階模式)。

#### 進階模式

Advanced Mode (進階模式) 可讓系統管理員在 Profile Settings (設定檔設定) 區段指定設定，即使設定不適用於該系統。在此模式下，系統管理員可以直接在編輯方塊中鍵入設定。

#### 匯入/匯出

系統管理員可將設定檔設定從某台電腦匯出至其他電腦。若要匯入或匯出設定檔，請按一下 File (檔案)，然後選擇 Import (匯入) 或 Export (匯出)。

#### 透過網路更新設定檔或行動設定

系統管理員可透過網路更新設定檔或行動設定，步驟如下：

1. 透過選擇 File (檔案) ® Administrator Settings (管理員設定) ® Export (匯出) 選項來匯出位置設定檔設定。將檔案儲存為 lp.xml。
2. 將匯出的檔案複製到 QuickSet 安裝資料夾，該資料夾位於 C:\Program Files\Dell\QuickSet。
3. 關閉並重新啟動 QuickSet 應用程式，新設定會顯示在位置設定檔管理員中。

| 註：QuickSet 將 QuickSet 安裝資料夾中的所有設定檔均視為全域設定檔。全域設定檔會與使用者建立的區域設定檔一起顯示在位置設定檔管理員中。但是，全域設定檔會置換區域設定檔設定，而且僅可由系統管理員編輯或刪除。

## Dell Wi-Fi Catcher — 偵測您附近地區的 Wi-Fi 無線 LAN

| 註：某些電腦可能不具備此功能。

如果您的 Dell 電腦在某一側裝有無線切換開關，則您可以使用此切換開關的 Dell Wi-Fi Catcher 功能來專門掃描您附近地區的 Wi-Fi 無線區域網路 (LAN)。若要掃描 Wi-Fi 無線 LAN，請滑動此切換開關並在「暫時」位置將其按住幾秒鐘。無論您的電腦是否開啟，是處於休眠模式還是處於待命模式，只要透過 QuickSet 或 BIOS (系統設定程式) 將此切換開關組態為控制 Wi-Fi 網路連線，Wi-Fi Catcher 功能便會發生作用。由於電腦在出廠時未組態 Wi-Fi Catcher 掃描功能以供使用，因此您必須首先使用 QuickSet 組態此切換開關以控制 Wi-Fi 網路連線。

若要透過 QuickSet 啟用 Wi-Fi Catcher 功能，請：

1. 連按兩下工作列上的 圖示。
2. 在 QuickSet 啟動面板中，按一下 Networking (網路) 類別並按一下 Wi-Fi Catcher and Radio Control (Wi-Fi Catcher 和無線電控制)。
3. 按一下 Enable Wi-Fi Catcher (啟用 Wi-Fi Catcher)，核取方塊中會顯示核取標記，然後按一下 OK (確定)。

### Wi-Fi Catcher 狀態指示燈

位於無線切換開關 (位於電腦側面) 附近的 LED 可指示 Wi-Fi 網路連線掃描的進度和結果。下表定義了 LED 的狀態。

閃爍的綠色 | 正在搜尋 Wi-Fi 網路連線
持續的綠色 | 找到具有強訊號的 Wi-Fi 網路連線
持續的黃色 | 找到具有弱訊號的 Wi-Fi 網路連線
LED 未亮起 | 未偵測到任何網路連線

## 啟用和停用無線網路連線

| 註：某些電腦可能不具備此功能。

Dell 為您提供簡便的方法以控制 (停用/啟用) 電腦的無線裝置。此功能非常有用，例如在乘飛機禁止使用無線天線時。當電腦未連接至電源插座，需要臨時停用無線網路連線以節省電池電能時，此功能也是非常有用的。

依據您電腦的類型，您可以使用以下兩種方式之一啟用或停用電腦在您附近地區偵測到的某些或全部無線網路連線：

- 按 <Fn><F2> 按鍵組合可開啟或關閉網路連線。

| 註：如果將您的電腦組態為顯示無線活動指示燈，則會暫時出現指示燈，以顯示網路連線是處於開啟狀態還是處於關閉狀態。

- 將無線切換開關 (位於某些電腦的側面) 置於「開啟」或「關閉」位置。

| 註：如果您的電腦未安裝此切換開關，則可以使用 <Fn><F2> 按鍵組合來開啟/關閉透過 QuickSet 或 BIOS 組態為由 <Fn><F2> 控制的所有無線網路連線。您的電腦具有此切換開關或 <Fn><F2> 功能，但不會同時具有此兩者。

| 註：當您的電腦處於開啟狀態且無線切換開關已啟動時，會顯示 Wi-Fi 指示燈對話方塊。

但是，您必須首先使用 QuickSet 組態要使用此切換開關或按鍵組合控制以下哪種類型的無線網路：

- Wi-Fi 無線 (無線 LAN) 網路連線
- 行動寬頻無線 (蜂巢式) 網路連線
- 採用藍芽®無線技術的內部插卡

若要設定哪種類型的無線網路連線將由無線切換開關 (或對於某些電腦，為 <Fn><F2> 按鍵組合) 來控制 (開啟或關閉)，請執行以下作業：

1. 連按兩下工作列上的 圖示。
2. 如果您的電腦安裝有無線切換開關，請跳至步驟 3。如果您的電腦沒有無線切換開關，請跳至步驟 5。
3. 在 QuickSet 啟動面板中，按一下 Networking (網路) 類別並按一下 Wi-Fi Catcher and Radio Control (Wi-Fi Catcher 和無線電控制)。(如果您的電腦沒有無線切換開關，請跳至步驟 5。)
4. 按一下 Advanced Settings (進階設定) 按鈕。

螢幕上將顯示 Advanced Configuration (進階設定) 視窗。

1. 按一下 Radio Control Options (無線電控制選項) 標籤。
2. 按一下核取方塊以選擇或取消選擇要使用 <Fn><F2> 按鍵組合或無線切換開關 (如果您的電腦有此切換開關) 控制的網路類型。

您在前一步驟中未設置為受此按鍵組合或切換開關控制的任何網路連線均可被永久啟用或停用：

1. 按一下下拉式箭頭 (僅適用於未選擇為由切換開關或按鍵組合控制的網路類型)，然後選擇 Enable (啟用) 或 Disable (停用)，以永久啟用或停用該網路連線。
2. 按一下 OK (確定)。

## 無線活動指示燈

在使用無線切換開關或 <Fn><F2> 按鍵組合啟用或停用無線網路連線時，顯示在工作列上的無線活動指示燈 (位於螢幕右下角) 可顯示電腦上安裝的無線網路卡是處於啟用狀態還是處於停用狀態。

| 註：當您使用無線切換開關或 <Fn><F2> 按鍵組合啟用或停用無線網路連線時，可以按一下 圖示、Hotkey Popups (熱鍵快顯)，然後選擇或取消選擇 Wireless Activity Indicator Off (無線活動指示燈熄滅) 來開啟或關閉用於顯示無線活動指示燈的選項。

WiFi 無線 LAN 連接，作用中/非作用中指示燈 | 藍芽™無線技術網路連線，作用中/非作用中指示燈 | 行動寬頻 (蜂巢式) 無線 WAN 連線，作用中/非作用中指示燈

| 註：依預設，無線活動指示燈將顯示在螢幕的右下角。您可以按一下指示燈並將其拖曳至新位置，以後指示燈將一直出現在新位置。

## 內部網路卡 (有線) 電源管理

| 註：本章節中描述的功能僅適用於有線網路卡 (如以上所示)，而不適用於無線網路裝置。

### 概觀

在關閉網路卡時，內部網路卡電源管理應用程式會將內部 (有線) 網路卡置於低功率狀態，從而延長電池作業時間。

### 內部網路卡活動設定

您可以透過選擇以下選項之一來管理內部網路卡使用的電源：

- Always deactivate on battery (使用電池供電時始終關閉) 選項會在電腦使用電池電量作業時自動關閉網路卡。
- Always activate on battery (使用電池供電時始終啟動) 選項可確保即使在電腦使用電池電量作業時，網路卡和網路連線仍會處於作用中狀態。

### 通知訊息

當開啟或關閉網路卡時，內部網路卡電源管理程式會通知您。您可以透過按一下 Disable notification messages (停用通知訊息) 核取方塊將該程式組態為停止通知。

### NIC 開啟/關閉？

您可以從 Internal Network Card Power Management (內部網路卡電源管理) 螢幕的這一區段中查看網路卡的啟動狀態。

| 註：如果您的電腦連接至交流電源插座，或網路連結處於作用中狀態，則網路卡將會始終處於作用中狀態。

### 重新啟用內部網路卡

如果網路卡啟動處於關閉狀態，您可以透過執行以下作業之一來重新啟動該網路卡：

- 將電腦連接至交流電變壓器
- 按一下工作列上的 圖示，按一下 Networking (網路) 類別，然後選擇 Internal Network Card (內部網路卡)
- 使用裝置管理員

| 註：如果裝置管理員未列出網路卡，請將電腦連接至電源插座。如果網路卡仍未出現在裝置管理員中，請與系統管理員聯絡。

若要透過裝置管理員啟用網路卡，請使用 Windows® XP：

1. 按一下開始按鈕，然後在我的電腦上按一下滑鼠右鍵。
2. 按一下內容。
3. 按一下硬體標籤，然後按一下裝置管理員。
4. 在您要啟用的裝置類型上按一下滑鼠右鍵，然後按一下下拉式選單中的啟用。

QuickSet 安裝一種服務 (名為 Internal Network Card Power Management [內部網路卡電源管理]) 來管理有線內部網路卡的電源使用。若要獲得有關內部網路卡電源管理的更多資訊，請按一下 Internal Network Card Power Management (內部網路卡電源管理) 視窗中的 Help (說明)。

若要獲得有關如何在電腦使用電池電量執行作業時使用內部網路卡電源管理應用程式來節省電能的進一步資訊，請參閱啟用和停用無線網路連線。

回到目錄頁