ネットワークの接続性：Microsoft Windows Vista 用 Dell QuickSet ヘルプ

目次に戻る

# ネットワークの接続性

Microsoft® Windows Vista™ 用 Dell™ QuickSet ヘルプ

Dell™ QuickSet ロケーションプロファイルマネージャ

Dell Wi-Fi Catcher — 所在地周辺の Wi-Fi ワイヤレス LAN の検知

ワイヤレスネットワーク接続の有効化と無効化

ワイヤレスアクティビティインジケータ

内蔵ネットワークカード（有線）の電力管理

接続性とは、お使いのコンピュータをコンピュータネットワークに接続することを可能にするテクノロジを表します。ワイヤレステクノロジでは、コンピュータをネットワークに接続するための外付けケーブル（イーサネットケーブルなど）を必要としません。有線ネットワークカードでは、ネットワークに接続する外付けケーブルが必要です。ワイヤレステクノロジおよび有線ネットワークカードの詳細に関しては、デバイスのユーザーズガイドを参照してください。

## Dell™ QuickSet ロケーションプロファイルマネージャ

| メモ： この機能は、一部のコンピュータで使用できない場合があります。

ロケーションプロファイルマネージャは、お使いのコンピュータの物理的な場所に対応するネットワーク設定の管理に役立ちます。プロファイルには、2 とおりの設定があります。すなわち、ロケーションプロファイルの設定 および 一般的なモビリティ設定 です。ロケーションプロファイルの設定 を使用して、オフィス、自宅、またはインターネットサービスを提供するその他の公共の場所で、お使いのコンピュータからインターネットにアクセスするためのプロファイルを作成します。一般的なモビリティ設定 では、ネットワーク接続の操作方法を変更できます。プロファイルには、それぞれの場所でコンピュータを使用する際に必要な、さまざまなネットワーク設定および機器が含まれています。

### ロケーションプロファイルマネージャの起動

ロケーションプロファイルマネージャを起動するには、タスクバーの アイコンをダブルクリックし、 Networking（ネットワーク設定）項目をクリックしてから QuickSet 起動パネル上の ロケーションプロファイルマネージャ をクリックします。プロファイルがすでに作成されている場合は、ロケーションプロファイルの選択 をクリックして、目的のプロファイルを選択することにより、手動でプロファイルを適用します。

### プロファイルの設定

新規プロファイルを作成する場合、ロケーションプロファイルマネージャは現在の場所の設定（ネットワークやデフォルトのプリンタなど）を取り込みます。例えば、自宅用にプロファイルを作成する場合は、ロケーションプロファイルマネージャが自宅の設定を自動的に取り込めるよう、自宅でコンピュータを使ってホームロケーションプロファイルを作成することをお勧めします。

#### ロケーションプロファイルの作成

1. お使いのコンピュータをプロファイルを作成する場所に設置して、 ロケーションプロファイルマネージャを始動します。
2. ロケーションプロファイルの設定 エリアで、作成 をクリックします。

| メモ： 新規のロケーションプロファイルを作成する場合、ロケーションプロファイルマネージャは現在の設定を取り込んで表示します。

1. ロケーションプロファイル名 フィールドで、プロファイルの名前を入力します。
2. ロケーションプロファイルマネージャ ウィンドウの下部にある 保存 ボタンをクリックします。

#### プロファイル設定の変更

1. ロケーションプロファイルを変更するには、タスクバー上にある アイコンをダブルクリックし、ネットワーク設定 項目および ロケーションプロファイルマネージャ をクリックしてから、プロファイルの作成と編集 をクリックします。
2. 作成済みのプロファイルのリストから、変更するロケーションプロファイルを選択します。
3. タブを使って変更したい設定に移動します。
4. ロケーションプロファイルマネージャ ウィンドウの下部にある 保存 ボタンをクリックします。

| メモ： IT 管理者は、ネットワーク経由でプロファイル設定を更新できます。「ネットワーク経由のプロファイルまたはモビリティ設定の更新」を参照してください。

#### ロケーションプロファイルの設定のタブ

| メモ： 任意のタブで設定を変更した後、確実に変更が保存されるように、ロケーションプロファイルマネージャ ウィンドウの下部にある 保存 ボタンをクリックします。

##### ブラウザの設定

- ブラウザの設定：お使いのホームページ（Microsoft® Internet Explorer® および Mozilla® FireFox® のみ）の設定をし、プロキシ設定を特定できます。

| メモ： プロキシ設定は、LAN 接続にのみ適用されます。

このタブに変更を加えた後に、保存 をクリックします。

##### プリンタの設定

- ロケーションプロファイルのプリンタ設定：デフォルトプリンタを表示します。
- Current printer settings（現在のプリンタ設定）：インストール済みのプリンタのリストを表示します。このリストから目的のプリンタをクリックすると、そのプリンタをデフォルトとして設定することができます。プリンタが現在インストールされていない場合は、プリンタの追加 をクリックしてプリンタを追加することができます。新しく追加したプリンタをインストール済みプリンタのリストに表示するには、更新 をクリックします。

このタブに変更を加えたら、保存 をクリックします。

##### アプリケーション

- アプリケーションを自動的に開く：を選択すると、以下のシナリオでアプリケーションプログラムを始動できます。

- ロケーションプロファイルがアクティブでなくなった場合。
- ロケーションプロファイルが適用される場合。この場合、お使いの VPN 接続の依存性を指定できます。

アプリケーションを選択するには、Browse（参照）をクリックするか、アプリケーションパス用の領域内にアプリケーションのフルパスを入力します。アプリケーションがコマンドラインの引数をとる場合は、コマンドラインパラメーター用の領域に入力します。起動する前に VPN（仮想プライベートネットワーク）接続を必要とする各アプリケーションプログラムについては、VPN の依存関係 ボックスにチェックマークを付けます。

この機能は、ロケーションプロファイルが移行する場合に、VPN クライアントを接続または切断するために使用できます。

- VPN：利用可能な VPN 接続のリストを表示します。リストに VPN 接続を表示するには、この機能を使う前に VPN が接続されている必要があります。

VPN プロファイルがリストにあり、それらの VPN をプロファイルで使用したくない場合は、Add a VPN connection for current profile（現在のプロファイルに VPN 接続を追加する）をクリックしてチェックマークを外します。スタンバイモードまたは休止状態モードから復帰した後で VPN 接続が始動されるようにするには、Launch my VPN every time my computer wakes up from Standy/Hibernate（コンピュータがスタンバイ/休止状態から復帰するたびに VPN を始動する）を選択します。

##### ネットワーク接続

| メモ： ロケーションプロファイルマネージャは、有線またはワイヤレス設定を設定しません。これらの設定は、この機能を使用する前に済ませる必要があります。

Wi-Fi ワイヤレス LAN、モバイルブロードバンドワイヤレス WAN、または有線ネットワークプロファイルをロケーションプロファイルに追加するか、Bluetooth® ワイヤレステクノロジ内蔵カードを有効または無効にするには、ネットワーク接続 タブをクリックします。

- ネットワークプロファイル：ロケーションプロファイルに関連付けられた、現在のアクティブなネットワークプロファイルを表示します。ネットワークプロファイルを追加または削除するには、ネットワークプロファイルの管理 をクリックします。

| メモ： ロケーションプロファイルマネージャはネットワーク接続を開始しません。ただし、Wi-Fi、モバイルブロードバンド、または有線ネットワークの接続が検知された場合、その接続によって、コンピュータの現在の場所に対応するロケーションプロファイルに切り替わります。

- Wi-Fi Wireless LAN Profiles（Wi-Fi ワイヤレス LAN プロファイル）：利用可能な Wi-Fi ワイヤレス LAN プロファイルを追加または削除します。利用可能な Wi-Fi ワイヤレス LAN プロファイルは、Wi-Fi wireless profiles currently existing in your location profile（ロケーションプロファイルに現在存在する Wi-Fi ワイヤレスプロファイル）というエリアに表示されます。
- Mobile Broadband Wireless WAN Profiles（モバイルブロードバンドワイヤレス WAN プロファイル）：利用可能なモバイルブロードバンドワイヤレスプロファイルを追加または削除します。Dell モバイルブロードバンドカードユーティリティが実行中である場合は、利用可能なモバイルブロードバンドワイヤレスプロファイルが、Mobile Broadband wireless profiles currently existing in your location profile（ロケーションプロファイルに現在存在するモバイルブロードバンドワイヤレスプロファイル）というエリアに表示されます。利用可能なプロファイルが表示されない場合は、Start（スタート）® Program（プログラム）® Dell Wireless（Dell ワイヤレス）® Dell Mobile Broadband Card Utility（Dell モバイルブロードバンドカードユーティリティ）とクリックして、モバイルブロードバンドカードユーティリティを実行してください。

| メモ： モバイルブロードバンドワイヤレスネットワーク接続は、一部のコンピュータで使用できない場合があります。

- 有線プロファイル：ロケーションプロファイルに有線プロファイルを追加します。有線プロファイルを追加するには、ロケーションプロファイルに有線プロファイルを追加する をクリックします。有線プロファイルの横のチェックマークは、そのプロファイルが追加されていることを示します。ロケーションプロファイルに関連付けられた、有線ネットワークのデフォルトゲートウェイを入力します。

- Wi-Fi Wireless Manager（Wi-Fi ワイヤレスマネージャ）：Windows Network Center（Windows ネットワークセンター）を使用して、Wi-Fi ワイヤレス LAN ネットワークを設定します。ワイヤレスアダプタを管理するユーティリティにアクセスするには、Wi-Fi Wireless Manager（WiFi ワイヤレスマネージャ）をクリックします。

##### サマリ

このタブには、選択したプロファイルについて、各タブで設定されたすべての情報が表示されます。

### 一般的な移動用設定

一般的な移動用設定とは、アクティブなプロファイルおよび接続に影響するグローバルな設定です。一般的な移動用設定にアクセスするには、設定の変更 ボタンをクリックします。

| メモ： QuickSet ロケーションプロファイルマネージャをお持ちでなければ、次のいずれかの操作を実行して Mobility Center にアクセスします。

- スタートボタンをクリックし、スタートメニューから Mobility Center を選択します。
- システムトレイの Battery（バッテリー）アイコンを右クリックし、ポップアップメニューから Mobility Center を選択します。
- コントロールパネルの Mobility Center アイコンをダブルクリックします。

- アダプタの切り替え：コンピュータ性能の管理やバッテリー電源の節約を行うため、QuickSet で有線ネットワーク接続が検知されたときに、Wi-Fi ワイヤレス LAN またはモバイルブロードバンドワイヤレス WAN、あるいはその両方の接続を有効にするかどうかをこの設定で指定することができます。
- Wi-Fi Wireless Manager（Wi-Fi ワイヤレスマネージャ）：Wi-Fi ワイヤレス LAN アダプタを管理しているユーティリティを表示します。
- プロファイルの切り替え：作成済みのプロファイルを表示し、各プロファイルをどのように適用するかを指定することができます。プロファイルの切り替えは、自動または手動で行うことができます。

- 自動：QuickSet は有線接続またはワイヤレス接続を検知すると、接続設定が一致するプロファイルを探し出し、関連付けられたロケーションプロファイルを自動的に適用します。
- 手動：プロファイルを手動で選択し、適用します。QuickSet は、ロケーションプロファイルを自動的に適用しません。

### 管理者の設定

ロケーションプロファイルマネージャ には、システム管理者が使用できる詳細設定機能が含まれています。これらの機能には、プロファイルの設定 セクションへのアプリケーションプログラムの追加、プロファイルのロック、作成済みプロファイルのインポートとエクスポートなどがあります。

システム管理者機能へのアクセス:

1. ファイル をクリックします。
2. 管理者の設定 をポイントします。
3. 詳細設定モード をクリックします。

#### 詳細設定モード

設定がシステムで利用できない場合でも、システム管理者は 詳細設定モード で プロファイルの設定 の設定を特定することができます。このモードでは、システム管理者は編集ボックスに設定を直接タイプできます。

#### インポートおよびエクスポート

システム管理者は、コンピュータから別のコンピュータへプロファイル設定をエクスポートすることができます。プロファイルをインポートまたはエクスポートするには、ファイル をクリックしてから、インポート または エクスポート を選択します。

#### ネットワーク経由のプロファイルまたはモビリティ設定の更新

システム管理者は、以下のようにネットワーク経由でプロファイルまたはモビリティ設定を更新できます。

1. ファイル ® 管理者の設定 ® エクスポート オプションを選択することで、ロケーションプロファイル設定をエクスポートします。ファイルを lp.xml という名前で保存します。
2. C:¥Program Files¥Dell¥QuickSet にある QuickSet インストールフォルダに、エクスポートされたファイルをコピーします。
3. QuickSet アプリケーションを閉じてから再スタートすると、新規設定がロケーションプロファイルマネージャに表示されます。

| メモ： QuickSet にとって、QuickSet インストールフォルダ内にあるすべてのプロファイルは、グローバルプロファイルとみなされます。グローバルプロファイルは、ユーザーが作成したローカルプロファイルとともに、ロケーションプロファイルマネージャに表示されます。ただし、グローバルプロファイルはローカルプロファイル設定をオーバーライドし、システム管理者のみが編集または削除できます。

## Dell Wi-Fi Catcher — 所在地周辺の Wi-Fi ワイヤレス LAN の検知

| メモ： この機能は、一部のコンピュータで使用できない場合があります。

Dell コンピュータの一側面にワイヤレススイッチがある場合は、そのスイッチの Dell Wi-Fi Catcher 機能を使って周辺の WiFi ワイヤレス LAN（ローカルエリアネットワーク）のみを取り込むことができます。Wi-Fi ワイヤレス LAN を取り込むには、スイッチを「一時的」の位置にし、そのまま数秒間維持します。Wi-Fi Catcher 機能は、スイッチが Wi-Fi ネットワーク接続を制御するよう QuickSet または BIOS（システムセットアップユーティリティ）で設定されていれば、お使いのコンピュータのオンおよびオフ、休止状態モード、スタンバイモードに関係なく機能します。コンピュータがお手元に届いたとき、Wi-Fi Catcher スキャン機能は未設定であるため、最初に QuickSet を使用して、Wi-Fi ネットワーク接続を制御するようにスイッチを設定する必要があります。

QuickSet を通じて Wi-Fi Catcher 機能を有効にするには、次の手順を実行します。

1. タスクバーにある アイコンをダブルクリックします。
2. QuickSet 起動パネルで、ネットワーク設定 項目をクリックして、Wi-Fi Catcher および無線通信コントロール をクリックします。
3. Enable Wi-Fi Catcher（Wi-Fi Catcher を有効にする）をクリックしてチェックボックスにチェックマークを表示させ、OK をクリックします。

### Wi-Fi Catcher ステータスインジケータ

ワイヤレススイッチ（お使いのコンピュータの側面）近くの LED は、Wi-Fi ネットワーク接続の取り込みの進行と結果を示します。次の表に、LED のステータスを示します。

緑色の点滅 | Wi-Fi ネットワーク接続の検索が進行中です。
緑色の点灯 | 信号強度の強い Wi-Fi ネットワーク接続が検出されました。
黄色の点灯 | 信号強度の弱い Wi-Fi ネットワーク接続が検出されました。
LED の点灯なし | ネットワーク接続は検出されませんでした。

## ワイヤレスネットワーク接続の有効化と無効化

| メモ： この機能は、一部のコンピュータで使用できない場合があります。

Dell では、お使いのコンピュータのワイヤレスデバイスを簡単に制御する（無効または有効にする）方法を提供しています。この機能は、ワイヤレスアンテナの使用が禁止されている飛行機内などで役立ちます。また、コンピュータがコンセントから外れているときに、ワイヤレスネットワーク接続を一時的に無効にして、バッテリー電源を節約するためにも役立ちます。

お使いのコンピュータが所在地周辺から検知した、一部またはすべてのワイヤレスネットワーク接続を有効または無効にするには、コンピュータのタイプに応じて次のいずれかの方法を使用できます。

- <Fn><F2> キーの組み合わせを使用して、ネットワーク接続のオンまたはオフを切り替える。

| メモ： お使いのコンピュータが「ワイヤレスアクティビティインジケータ」を表示するように設定されている場合は、ネットワーク接続が有効か無効かを示すインジケータが間もなく表示されます。

- 一部のコンピュータの側面にあるワイヤレススイッチを「オン」または「オフ」に切り替える。

| メモ： お使いのコンピュータにスイッチがない場合は、QuickSet または BIOS で、<Fn><F2> のキーの組み合わせによりワイヤレスネットワーク接続を制御するように設定しておくと、<Fn><F2> のキーの組み合わせですべてのワイヤレスネットワーク接続を有効または無効にすることができます。お使いのコンピュータには、スイッチか <Fn><F2> 機能のいずれかが備わっています。

| メモ： お使いのコンピュータがオンになっていて、ワイヤレススイッチが有効である場合、Wi-Fi インジケータダイアログボックスが表示されます。

ただし、最初に QuickSet を使って、スイッチまたはキーの組み合わせで制御するワイヤレスネットワークのタイプを次の中から指定する必要があります。

- Wi-Fi ワイヤレス（ワイヤレス LAN） ネットワーク接続
- モバイルブロードバンドワイヤレス（セルラー）ネットワーク接続
- Bluetooth® ワイヤレステクノロジ内蔵カード

ワイヤレススイッチ（または一部のコンピュータでは <Fn><F2> のキーの組み合わせ）でどのタイプのワイヤレスネットワーク接続がコントロール（有効または無効）されるか設定するには、次の手順に従ってください。

1. タスクバーにある アイコンをダブルクリックします。
2. お使いのコンピュータにワイヤレススイッチがある場合、手順 3 に進んでください。お使いのコンピュータにワイヤレススイッチがない場合は、手順 5 に進みます。
3. QuickSet 起動パネルで、ネットワーク設定 項目をクリックして、Wi-Fi Catcher および無線通信コントロール をクリックします（お使いのコンピュータにワイヤレススイッチがない場合は、手順 5 へ進んでください）。
4. 詳細設定 ボタンをクリックします。

詳細設定 ウィンドウが表示されます。

1. 無線通信コントロールオプション タブをクリックします。
2. チェックボックスをクリックし、<Fn><F2> のキーの組み合わせかワイヤレススイッチ（お使いのコンピュータにある場合）のどちらかでコントロール可能にする、ネットワークのタイプを選択または選択解除します。

前の手順での指定により、キーの組み合わせまたはスイッチで制御されないネットワーク接続は、次の手順で永続的に有効または無効にすることができます。

1. ドロップダウン矢印をクリックして（スイッチまたはキーの組み合わせで制御するネットワークタイプとして選択していないもののみ）、有効 または無効 を選択し、そのネットワーク接続を永続的に有効または無効にします。
2. OK をクリックします。

## ワイヤレスアクティビティインジケータ

ワイヤレススイッチまたは <Fn><F2> のキーの組み合わせを使って、ワイヤレスネットワーク接続を有効または無効にすると、お使いのコンピュータに取り付けられているワイヤレスネットワークカードが有効か無効かを示す、ワイヤレスアクティビティインジケータがタスクバー（画面右下角）に表示されます。

| メモ： ワイヤレススイッチまたは <Fn><F2> キーの組み合わせを使ってワイヤレスネットワーク接続を有効または無効にするときに、ワイヤレスアクティビティインジケータを表示または非表示にするには、 アイコンをクリックして Hotkey Popups（ホットキーポップアップ）をクリックし、Wireless Activity Indicator Off（ワイヤレスアクティビティインジケータをオフにする）を選択または選択解除します。

WiFi ワイヤレス LAN 接続における有効および無効表示 | Bluetooth™ ワイヤレステクノロジネットワーク接続における有効および無効表示 | モバイルブロードバンド（セルラー）ワイヤレス WAN 接続における有効および無効表示

| メモ： デフォルトでワイヤレスアクティビティインジケータは、画面の右下端に表示されます。表示をクリックしたままドラッグして新しい場所に移動できます。それ以降、インジケータは新しい場所に常に表示されます。

## 内蔵ネットワークカード（有線）の電力管理

| メモ： この項で述べる機能は、上図のような有線ネットワークカードにのみ適用され、ワイヤレスネットワークデバイスには適用されません。

### 概要

ネットワークカードを無効にすると、内蔵ネットワークカードの電力管理アプリケーションプログラムによって、内蔵（有線）ネットワークカードは省電力モードになるので、バッテリー駆動時間が向上します。

### 内蔵ネットワークカードアクティビティ設定

次のいずれかのオプションを選択して、内蔵ネットワークカードで使用する電力を管理することができます。

- バッテリー使用時は常に無効にする オプションをクリックすると、コンピュータをバッテリー電源で使用しているときは、自動的にネットワークカードが無効になります。
- バッテリー使用時は常に無効にする オプションをクリックすると、コンピュータをバッテリー電源で使用しているときでもネットワークカードがアクティブであり、お使いのネットワーク接続が有効のままであることが保証されます。

### 通知メッセージ

内蔵ネットワークカードの電力管理プログラムにより、ネットワークカードが有効または無効になったことが通知されます。通知メッセージを無効にします チェックボックスをクリックして、通知を停止するようプログラムを設定することができます。

### NIC のオンとオフ

内蔵ネットワークカードの電力管理 画面のこのセクションから、お使いのネットワークカードのアクティブステータスを確認することができます。

| メモ： お使いのコンピュータが AC 電源コンセントに接続しているか、またはネットワークリンクが有効な場合は、ネットワークカードは常時有効になっています。

### 内蔵ネットワークカードの再有効化

お使いのネットワークカードのアクティブステータスがオフの場合、次のいずれかの手順に従ってネットワークカードを再びアクティブにすることができます。

- コンピュータを AC アダプタに接続する
- タスクバーの アイコンをクリックして、ネットワーク設定 項目をクリックし、内蔵ネットワークカード を選択する
- デバイスマネージャを使用する

| メモ： デバイスマネージャにネットワークカードがリスト表示されていない場合は、お使いのコンピュータをコンセントに接続してください。それでもネットワークカードがデバイスマネージャに表示されない場合は、システム管理者にお問い合わせください。

デバイスマネージャを通じてネットワークカードを有効にするには、Windows® XP を使って次の手順を実行します。

1. スタート ボタンをクリックして、マイコンピュータ を右クリックします。
2. プロパティ をクリックします。
3. ハードウェア タブをクリックして、デバイスマネージャ をクリックします。
4. 有効にするデバイスのタイプを右クリックして、ドロップダウンメニューから 有効 をクリックします。

QuickSet はお使いの有線内蔵ネットワークカードの電源使用状況を管理するために、内蔵ネットワークカードの電源管理 と呼ばれるサービスをインストールします。内蔵ネットワークカード電力の管理の詳細に関しては、内蔵ネットワークカードの電源管理 ウィンドウの ヘルプ をクリックしてください。

お使いのコンピュータがバッテリー電源で動作している場合に、内蔵ネットワークカードの電力管理アプリケーションプログラムを使って電力を節約する方法については、「ワイヤレスネットワーク接続の有効化と無効化」を参照してください。

目次に戻る