显示设置: 适用于 Microsoft Windows Vista 的 Dell QuickSet 帮助

返回目录页面

# 显示设置

适用于 Microsoft® Windows Vista™ 的 Dell™ QuickSet 帮助

控制亮度

使用显示屏电源管理节省电池电量

选择显示配置

热键

## 控制亮度

### 环境光线传感器

| 注：此功能在某些计算机中可能不可用。

环境光线传感器可检测环境光线并自动增加或减少显示屏背景光，以补偿弱光和强光环境。您可以按 <Fn> 和左箭头组合键启用或禁用该功能。

计算机出厂时，环境光线传感器功能是禁用的。如果您启用了环境光线传感器，然后使用任一显示屏亮度组合键（请参阅“热键”），则该传感器将禁用并且显示屏亮度将相应增加或减少。当您使用任一显示屏亮度组合键禁用环境光线传感器功能时，亮度表将指示环境光线传感器启用/禁用状态。

Dell™ QuickSet 允许您启用或禁用环境光线传感器功能。启用环境光线传感器功能后，您还可以调整激活的最大和最小亮度设置。

要使用 Dell QuickSet 启用或调整环境光线传感器功能，请：

1. 双击任务栏中的 图标。
2. 在 QuickSet 主菜单中，单击“Panel Brightness Settings”（面板亮度设置）。
3. 单击“Ambient Light Sensor”（环境光线传感器）选项卡。
4. 单击“Enable Ambient Light Sensor”（启用环境光线传感器），这样复选框中就会显示复选标记，然后单击“OK”（确定）。
5. 要调整最低和最高亮度级别，请单击亮度滑块并将其拖动到您想要的设置。

您可以通过取消选择“Disable Ambient Light Sensor”（禁用环境光线传感器）复选框在 QuickSet 中禁用环境光线传感器功能。

### 键盘照明

某些计算机配有键盘照明。笔记本计算机可能有若干内置于液晶显示屏保护盖的 LED，可以将光投射到键盘上。按 <Fn><®> 组合键可以切换以下键盘照明选项：“Always On”（一直开着）、“Always Off”（一直关着）或“Auto Mode”（自动模式）。在“Auto Mode”（自动模式）下，键盘照明 LED 将根据环境光线级别自动打开或关闭。

### 亮度表

“Brightness Meter”（亮度表）显示了显示屏当前的亮度设置。当您使用显示屏亮度组合键（<Fn> 和上箭头键或下箭头键）增加或减少显示屏背景光时，屏幕上将显示亮度表。

1 | 亮度表

您可以启用（或禁用）亮度表，从而使其在您调整屏幕亮度时显示（或不显示）在屏幕上：

1. 单击任务栏中的 图标。
2. 如果要禁用亮度表，以便在按组合键调整屏幕亮度时，屏幕上不显示亮度表，请单击“Disable On Screen Brightness Meter”（禁用屏幕上的亮度表），这样就会显示复选标记。

如果要启用亮度表，以便在调整亮度时，屏幕上显示亮度表，请单击“Disable On Screen Brightness Meter”（禁用屏幕上的亮度表），这样就不会显示复选标记。

| 注：默认情况下，亮度表显示在屏幕的右下角。您可以单击音量表并将其拖动到新位置，之后音量表将始终在新位置显示。

| 注：用于调整屏幕亮度的键盘组合键仅对便携式计算机的显示屏起作用，而对连接至便携式计算机或对接设备的显示器不起作用。如果尝试在计算机处于“CRT-only”（仅 CRT）模式时更改亮度级别，系统将显示亮度表，但不能更改显示器的亮度级别。

可以按下列键（组合键）来调整显示屏亮度：

- 按 <Fn> 和上箭头键仅增加集成显示屏（不包括外部显示器）的亮度。
- 按 <Fn> 和下箭头键仅减少集成显示屏（不包括外部显示器）的亮度。

## 使用显示屏电源管理节省电池电量

| 注：显示屏电源管理功能仅当您的计算机使用电池电量运行时才可使用。当计算机连接至电源插座时，始终可以最大程度地发挥计算机显示屏的性能。

### LED 亮度

可以调整计算机上 LED 的亮度。

要设置 LED 亮度，请执行以下操作：

1. 请执行以下操作之一：
   - 双击“Control Panel”（控制面板）中的“Power Options”（电源选项）图标。
   - 双击系统图标盒中的“Battery”（电池）图标。
2. 选择电源计划。
3. 调整 LED 亮度。

### 显示屏背景光级别

| 注：此功能在某些计算机中可能不可用。

启用 Intel® 显示屏电源节省技术 (DPST) 功能允许计算机将显示屏背景光级别动态调整到使图像质量和电池电量节省达到最佳的值。

要启用 DPST 功能，请：

1. 双击任务栏中的 图标。
2. 在 QuickSet 主菜单中，单击“Panel Brightness Settings”（面板亮度设置）。
3. 单击“DPST”（显示屏电源节省技术）选项卡。
4. 从“Intel® DPST on battery mode”（电池模式下的 Intel® DPST）下拉式菜单中选择“Enabled”（已启用）选项。
5. 使用滑块条选择最适合您需要的“积极”级别。

积极级别 1 提供最佳图像质量，但对电池使用时间有更高的要求。积极级别 5 可以最大程度地节省电池电量，但使显示屏的背景光最差。

1. 单击“Apply DPST”（应用 DPST）按钮可以查看在步骤 2 中选择的级别设置的效果。

您可以无限次重设积极级别，每次单击“Apply DPST”（应用 DPST）按钮查看不同的效果。

1. 找到最佳的 DPST 级别设置之后，单击“Next”（下一步），然后继续运行电源管理向导。

## 选择显示配置

| 注：此功能在某些计算机中可能不可用。

按 <Fn><F8> 组合键以查看可用显示配置列表。您可以高亮度显示并切换这些选项，方法是按住 <Fn><F8> 组合键并交替松开和按下 <F8> 键。如果高亮度显示了您想要的显示配置，则松开这两个按键。

| 注：按 <Fn><F8> 组合键还可以激活演示模式，但必须先通过“QuickSet Display Settings”（QuickSet 显示设置）选项启用该模式。

您也许可以使用以下选项，具体取决于连接至计算机的硬件。

| 注：以下并未列出所有可用配置，您也许还可以使用以下未列出的其他选项。

## 热键

配置 | 热键 | 功能
--- | --- | ---
亮度表 | <Fn> 键和上箭头键 <Fn> 键和下箭头键 | 增加显示屏亮度 减少显示屏亮度
环境光线传感器* | <Fn> 键和左箭头键 | 启用或禁用环境光线传感器功能
键盘照明* | <Fn> 键和右箭头键 | 使键盘照明 LED 在“Always On”（一直开着）® “Always Off”（一直关着）® “Auto Mode”（自动模式）间进行切换
音量表* | <Fn><Page Up> 组合键 <Fn><Page Dn> 组合键 <Fn><End> 组合键 | 增大扬声器音量 减小扬声器音量 使扬声器静音；在打开和关闭之间切换
无线活动标志* | <Fn><F2> 组合键 （仅在没有无线开关的计算机上可以使用） | 显示描述无线网络连接（移动宽带、Bluetooth® 或 Wi-Fi）开/关状态的图标
电池表 | <Fn><F3> 组合键 | 在屏幕上显示“Battery Meter”（电池表）
显示配置* | <Fn><F8> 组合键 | 列出可用的显示配置
休眠* | <Fn><F1> 组合键 | 将计算机置入休眠模式 注：如果在计算机的电源设置中没有启用休眠模式，QuickSet 会向您发出通知，您将需要启用休眠模式才能使热键起作用。
弹出 CD/DVD* | <Fn><F10> 组合键 | 从 CD/DVD 驱动器中弹出光盘

* 此功能在某些计算机中可能不可用。

返回目录页面