네트워크 연결: Microsoft Windows Vista용 Dell QuickSet 도움말

목차 페이지로 돌아가기

# 네트워크 연결

Microsoft® Windows Vista™용 Dell™ QuickSet 도움말

Dell™ QuickSet 위치 프로파일 관리자

Dell Wi-Fi Catcher—주변 Wi-Fi 무선 LAN 감지

무선 네트워크 연결 활성화 및 비활성화

무선 작동 표시등

내장형 네트워크 카드(유선) 전원 관리

연결은 컴퓨터를 컴퓨터의 네트워크에 연결하도록 하는 기술을 설명합니다. 무선 기술은 컴퓨터를 네트워크에 연결할 때 외부 케이블(예: 이더넷 케이블)을 사용할 필요가 없도록 합니다. 유선 네트워크 카드는 네트워크에 연결할 때 외부 케이블이 필요합니다. 무선 기술 및 유선 네트워크 카드에 대한 자세한 내용은 장치의 사용 설명서를 참조하십시오.

## Dell™ QuickSet 위치 프로파일 관리자

| 주: 이 기능을 특정 컴퓨터에서 사용하지 못할 수 있습니다.

위치 프로파일 관리자는 컴퓨터의 물리적 위치에 해당하는 네트워크 설정을 관리하는 데 도움이 됩니다. 위치 프로파일 관리자에는 두 가지 범주의 프로파일 설정, 즉 Location Profile Settings(위치 프로파일 설정) 및 General Mobility Settings(일반 이동성 설정)가 있습니다. Location Profile Settings(위치 프로파일 설정)를 사용하여 인터넷 서비스가 있는 사무실, 자택 또는 기타 공공 장소의 컴퓨터로 인터넷에 액세스하기 위한 프로파일을 작성할 수 있습니다. General Mobility Settings(일반 이동성 설정)를 사용하여 네트워크 연결을 처리하는 방법을 변경할 수 있습니다. 프로파일은 부동한 위치에서 컴퓨터를 사용할 때 필요한 부동한 네트워크 설정 및 장비로 구성되었습니다.

### 위치 프로파일 관리자 실행

위치 프로파일 관리자를 실행하려면 작업 표시줄의 아이콘을 더블 클릭하고 Networking(네트워킹) 범주를 클릭하고 QuickSet 실행 패널의 Location Profile Manager(위치 프로파일 관리자)를 클릭하십시오. 프로파일이 이미 작성되어 있는 경우 Select Location Profile(위치 프로파일 선택)을 클릭하고 원하는 프로파일을 선택하여 수동으로 프로파일을 적용하십시오.

### 프로파일 설정

새 프로파일을 작성할 때 위치 프로파일 관리자는 현재 위치에 대한 설정(예: 네트워크 및 기본 프린터)을 캡처합니다. 예를 들어, 자택용 프로파일을 작성하려면 위치 프로파일 관리자가 자택 설정을 자동으로 캡처할 수 있도록 자택 위치 프로파일을 작성할 때 자택의 컴퓨터를 사용하는 것이 좋습니다.

#### 위치 프로파일 작성

1. 프로파일을 작성하려는 위치에 컴퓨터를 두고 위치 프로파일 관리자를 실행하십시오.
2. Location Profile Settings(위치 프로파일 설정) 영역에서 Create(작성)를 클릭하십시오.

| 주: 새 위치 프로파일을 작성하는 경우 위치 프로파일 관리자는 현재 설정을 캡처 및 표시합니다.

1. Location Profile Name(위치 프로파일 이름) 필드에 프로파일의 이름을 입력하십시오.
2. Location Profile Manager(위치 프로파일 관리자) 창의 하단에서 Save(저장) 단추를 클릭하십시오.

#### 프로파일 설정 수정

1. 위치 프로파일을 수정하려면 작업 표시줄의 아이콘을 더블 클릭하고 Networking(네트워킹) 범주를 클릭하고 Location Profile Manager(위치 프로파일 관리자)를 클릭한 다음 Create & Edit Profiles(프로파일 작성 및 편집)를 클릭하십시오.
2. 작성된 프로파일 목록에서 수정할 위치 프로파일을 선택하십시오.
3. 탭을 사용하여 수정하려는 부동한 설정에 액세스하십시오.
4. Location Profile Manager(위치 프로파일 관리자) 창의 하단에서 Save(저장) 단추를 클릭하십시오.

| 주: IT 관리자는 네트워크를 통해 프로파일 설정을 업데이트할 수 있습니다. 네트워크를 통해 프로파일 또는 이동성 설정 업데이트 를 참조하십시오.

#### 위치 프로파일 설정 탭

| 주: 변경사항이 저장되도록 확보하려면 탭 설정을 변경한 후 Location Profile Manager(위치 프로파일 관리자) 창의 하단에 있는 Save(저장) 단추를 클릭하십시오.

##### 브라우저 설정

- Browser Settings(브라우저 설정): 홈 페이지(Microsoft® Internet Explorer® 및 Mozilla® FireFox®의 경우에만 해당)를 구성하고 프록시 설정을 지정하도록 합니다.

| 주: 프록시 설정은 LAN 연결에만 적용됩니다.

이 탭을 변경한 후 Save(저장)를 클릭하십시오.

##### 프린터 설정

- Printer settings for your location profile(위치 프로파일의 프린터 설정): 기본 프린터를 표시합니다.
- Current printer settings(현재 프린터 설정): 설치된 프린터 목록을 표시합니다. 이 목록에서 원하는 프린터를 클릭하여 기본 프린터로 구성할 수 있습니다. 프린터가 현재 설치되지 않은 경우 Add Printer(프린터 추가)를 클릭하여 프린터를 추가할 수 있습니다. 설치된 프린터 목록에 새로 추가된 프린터를 표시하려면 Refresh(새로 고침)를 클릭하십시오.

이 탭을 변경한 경우 Save(저장)를 클릭하십시오.

##### 응용프로그램

- Automatically open applications(응용프로그램 자동으로 열기): 다음 경우에 응용프로그램을 실행할 수 있도록 합니다.

- 위치 프로파일이 더 이상 활성 상태가 아닌 경우
- 위치 프로파일이 적용된 경우 이 경우, VPN 연결에 종속성을 지정할 수 있습니다.

응용프로그램을 선택하려면 Browse(찾아보기)를 클릭하거나 응용프로그램 경로를 위해 제공된 공간에 응용프로그램의 전체 경로를 입력하십시오. 응용프로그램에서 명령행 인수를 사용하는 경우 명령행 매개변수를 위해 제공된 공간에 이러한 인수를 입력하십시오. 응용프로그램을 실행하기 전에 VPN(Virtual Private Network) 연결이 필요한 각 응용프로그램에 대해서는 VPN Dependency(VPN 종속성) 상자를 확인하십시오.

위치 프로파일 전환이 발생하는 경우 이 기능을 사용하여 VPN 클라이언트에 연결하거나 연결을 차단할 수 있습니다.

- Virtual Private Network(가상 사설 통신망): 사용 가능한 VPN 연결 목록을 표시합니다. 이 기능을 사용하여 NPN 연결을 목록에 표시하기 전에 해당 연결을 작성해야 합니다.

VPN 프로파일이 목록에 나열되어 있지만 프로파일에서 사용하지 않으려면 Add a VPN connection for current profile(현재 프로파일을 위한 VPN 연결 추가) 확인 표시를 제거하십시오. 대기 모드 또는 최대 절전 모드에서 벗어날 때마다 VPN 연결을 실행하려면 Launch my VPN every time my computer wakes up from Standy/Hibernate(내 컴퓨터가 대기/최대 절전 모드으로부터 재개할 때마다 내 VPN 실행)를 선택하십시오.

##### 네트워크 연결

| 주: 위치 프로파일 관리자는 유선 또는 무선 설정을 구성하지 않습니다. 이 기능을 사용하기 전에 이러한 설정을 구성해야 합니다.

Wi-Fi 무선 LAN, 이동 광대역 무선 WAN 또는 유선 네트워크 프로파일을 위치 프로파일에 추가하거나 Bluetooth® 무선 기술을 사용한 내장형 카드를 활성화/비활성화하려면 Network Connections(네트워크 연결) 탭을 클릭하십시오.

- Network Profiles(네트워크 프로파일): 위치 프로파일과 연관된 현재 활성 네트워크 프로파일을 표시합니다. 네트워크 프로파일을 추가하거나 제거하려면 Manage Network Profiles(네트워크 프로파일 관리)를 클릭하십시오.

| 주: 위치 프로파일 관리자는 네트워크 연결을 초기화하지 않습니다. 그러나, Wi-Fi, 이동 광대역 또는 유선 네트워크 연결이 감지되는 경우 연결은 컴퓨터의 현재 위치와 대응되는 위치 프로파일을 활성화합니다.

- Wi-Fi 무선 LAN 프로파일: 사용 가능한 Wi-Fi 무선 LAN 프로파일을 추가 또는 제거합니다. 사용 가능한 Wi-Fi 무선 LAN 프로파일은 Wi-Fi wireless profiles currently existing in your location profile(위치 프로파일에 현재 존재하는 Wi-Fi 무선 프로파일)이라는 영역에 표시됩니다.
- Mobile Broadband Wireless WAN Profiles(이동 광대역 무선 WAN 프로파일): 사용 가능한 이동 광대역 무선 프로파일을 추가 또는 제거합니다. Dell 이동 광대역 카드 유틸리티를 실행하는 경우 사용 가능한 이동 광대역 무선 프로파일은 Mobile Broadband wireless profiles currently existing in your location profile(위치 프로파일에 현재 존재하는 이동 광대역 무선 프로파일)이라는 영역에 표시됩니다. 사용 가능한 프로파일을 보지 못한 경우 Start(시작)® Programs(모든 프로그램)® Dell Wireless(Dell 무선)® Dell Mobile Broadband Card Utility(Dell 이동 광대역 카드 유틸리티)를 클릭하여 이동 광대역 카드 유틸리티를 실행하십시오.

| 주: 이동 광대역 무선 네트워크 연결은 특정 컴퓨터에서 사용할 수 없습니다.

- Wired Profiles(유선 프로파일): 위치 프로파일에 유선 프로파일을 추가합니다. 유선 프로파일을 추가하려면 Add a wired Profile to your location profile(위치 프로파일에 유선 프로파일 추가)을 클릭하십시오. 유선 프로파일의 옆에 있는 확인 표시는 유선 프로파일이 추가되었음을 표시합니다. 위치 프로파일과 연관된 유선 네트워크의 기본 게이트웨이를 입력하십시오.

- Wi-Fi 무선 관리자: Windows 네트워크 센터를 사용하여 Wi-Fi 무선 LAN 네트워크를 구성합니다. 무선 어댑터를 관리하는 유틸리티에 액세스하려면 Wi-Fi Wireless Manager(Wi-Fi 무선 관리자)를 클릭하십시오.

##### 요약

이 탭은 선택된 프로파일에 대한 각 탭에서 구성된 모든 정보를 표시합니다.

### 일반 이동성 설정

일반 이동성 설정은 활성 프로파일과 연결에 영향을 주는 전역 설정입니다. 일반 이동성 설정에 액세스하려면 Modify Settings(설정 수정) 단추를 클릭하십시오.

| 주: QuickSet 위치 프로파일 관리자가 없는 경우 다음 작업 중 하나를 수행하여 이동성 센터에 액세스할 수 있습니다.

- Start(시작) 단추를 클릭하고 시작 메뉴에서 Mobility Center(이동성 센터) 선택
- 시스템 트레이에서 전지 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 팝업 메뉴에서 Mobility Center(이동성 센터) 선택
- 제어판에서 Mobility Center(이동성 센터) 아이콘 더블 클릭

- 어댑터 전환: 컴퓨터 성능을 관리하고 전지 전원을 절약하는 데 도움을 주기 위해 QuickSet가 유선 네트워크 연결을 감지하는 경우 이 설정을 통해 Wi-Fi 무선 LAN 및/또는 이동 광대역 무선 WAN 연결을 활성화 또는 비활성화할지 지정할 수 있습니다.
- Wi-Fi 무선 관리자: Wi-Fi 무선 LAN 어댑터를 관리하는 유틸리티를 표시합니다.
- Profiles Switching(프로파일 전환): 작성된 프로파일을 표시하고 각 프로파일을 적용할 수 있는 방법을 지정하도록 합니다. 프로파일 전환은 자동이나 수동으로 수행할 수 있습니다.

- Automatic(자동): QuickSet가 유선 또는 무선 연결을 발견하면 일치하는 연결 설정을 가진 프로파일을 찾고 연관된 위치 프로파일을 자동으로 적용합니다.
- Manual(수동): 프로파일을 수동으로 선택 및 적용합니다. QuickSet는 위치 프로파일을 자동으로 적용하지 않습니다.

### 관리자 설정

Location Profile Manager(위치 프로파일 관리자)에는 시스템 관리자용 고급 기능이 포함되어 있습니다. 이러한 기능에는 추가 응용프로그램을 Profile Settings(프로파일 설정) 항목에 추가, 프로파일 잠금, 작성된 프로파일 가져오기 또는 내보내기가 포함됩니다.

관리자 기능에 액세스하려면:

1. File(파일)을 클릭하십시오.
2. Administrator Settings(관리자 설정)를 가리키십시오.
3. Advanced Mode(고급 모드)를 클릭하십시오.

#### 고급 모드

Advanced Mode(고급 모드)는 설정이 시스템에 적용되지 않는 경우에도 시스템 관리자가 Profile Settings(프로파일 설정) 항목에서 설정을 지정하도록 합니다. 이 모드에서 시스템 관리자는 편집 상자에 직접 설정을 입력할 수 있습니다.

#### 가져오기/내보내기

시스템 관리자는 한 컴퓨터에서 다른 컴퓨터로 프로파일 설정을 내보낼 수 있습니다. 프로파일을 가져오거나 내보내려면 File(파일)을 클릭한 다음 Import(가져오기) 또는 Export(내보내기)를 선택하십시오.

#### 네트워크를 통해 프로파일 또는 이동성 설정 업데이트

시스템 관리자는 다음과 같이 네트워크를 통해 프로파일 또는 이동성 설정을 업데이트할 수 있습니다.

1. File(파일)® Administrator Settings(관리자 설정)® Export(내보내기) 옵션을 선택하여 위치 프로파일 설정을 내보낼 수 있습니다. 파일을 lp.xml로 저장하십시오.
2. 내보낸 파일을 C:\Program Files\Dell\QuickSet에 있는 QuickSet 설치 폴더에 복사하십시오.
3. QuickSet 응용프로그램을 닫고 재시작하면 새 설정이 위치 프로파일 관리자에 표시됩니다.

| 주: QuickSet는 QuickSet 설치 폴더의 모든 프로파일이 전역 프로파일이라고 가정합니다. 전역 프로파일은 사용자가 작성한 로컬 프로파일과 함께 위치 프로파일 관리자에 표시됩니다. 그러나 전역 프로파일은 로컬 프로파일 설정을 덮어쓰며 시스템 관리자만이 편집 또는 삭제할 수 있습니다.

## Dell Wi-Fi Catcher—주변 Wi-Fi 무선 LAN 감지

| 주: 이 기능을 특정 컴퓨터에서 사용하지 못할 수 있습니다.

Dell 컴퓨터의 한쪽에 무선 스위치가 있는 경우 스위치의 Dell Wi-Fi Catcher 기능을 사용하여 주변의 Wi-Fi 무선 LAN(Local Area Network)만 검색할 수 있습니다. Wi-Fi 무선 LAN을 검색하려면 스위치를 "모멘터리" 위치로 밀고 몇초 동안 잡고 있으십시오. 스위치가 QuickSet 또는 BIOS(시스템 설치 프로그램)를 통해 Wi-Fi 네트워크 연결을 제어하도록 구성되어 있으면 컴퓨터가 켜진 상태 또는 꺼진 상태, 최대 절전 모드 또는 대기 모드에 있는 것과 관계없이 Wi—Fi Catcher 기능은 작동합니다. 컴퓨터가 제공될 때 Wi—Fi Catcher 검색 기능을 사용하도록 구성되지 않기 때문에 우선 QuickSet를 사용하여 스위치가 Wi-Fi 네트워크 연결을 제어하도록 구성해야 합니다.

QuickSet를 통해 Wi-Fi Catcher 기능을 활성화하려면:

1. 작업 표시줄의 아이콘을 더블 클릭하십시오.
2. QuickSet 실행 패널에서 Networking(네트워킹) 범주를 클릭하고 Wi-Fi Catcher and Radio Control(Wi-Fi Catcher 및 무선 제어)을 클릭하십시오.
3. 확인 표시가 확인란에 나타나도록 Enable Wi-Fi Catcher(Wi-Fi Catcher 활성화)를 클릭하고 OK(확인)를 클릭하십시오.

### Wi-Fi Catcher 상태 표시등

무선 스위치 옆의 LED(컴퓨터의 한쪽에 있음)는 Wi-Fi 네트워크 연결 검색의 진행 및 결과를 표시합니다. 다음 표에서는 LED 상태를 정의합니다.

녹색으로 깜박임 | Wi-Fi 네트워크 연결 검색이 진행 중임을 나타냅니다.
녹색으로 켜짐 | 강한 신호 세기로 Wi-Fi 네트워크 연결을 찾았음을 나타냅니다.
황색으로 켜짐 | 약한 신호 세기로 Wi-Fi 네트워크 연결을 찾았음을 나타냅니다.
LED 표시등이 켜지지 않음 | 네트워크 연결을 감지하지 못함을 나타냅니다.

## 무선 네트워크 연결 활성화 및 비활성화

| 주: 이 기능을 특정 컴퓨터에서 사용하지 못할 수 있습니다.

Dell에서는 컴퓨터의 무선 장치를 제어(비활성화/활성화)하는 용이한 방법을 제공합니다. 예를 들어, 무선 안테나 사용이 금지된 비행기에 탑승했을 경우 이 기능을 사용할 수 있습니다. 이 기능은 컴퓨터가 전원 콘센트에 연결되지 않은 경우 전지 전원을 절약하기 위해 무선 네트워크 연결을 임시적으로 비활성화할 때도 유용합니다.

컴퓨터의 종류에 따라 컴퓨터가 주변에서 감지한 일부 또는 모든 무선 네트워크 연결을 활성화하거나 비활성화하는 다음 두 가지 방법 중 하나를 사용할 수 있습니다.

- 네트워크 연결을 켜거나 끄려면 <Fn><F2> 키 조합을 누르십시오.

| 주: 컴퓨터가 무선 작동 표시등을 표시하도록 구성된 경우 네트워크 연결이 활성화 또는 비활성화 상태인지를 알려주는 표시등이 잠시 나타납니다.

- 특정 컴퓨터의 한쪽에 있는 무선 스위치를 "켜짐" 또는 "꺼짐" 위치에 놓으십시오.

| 주: 컴퓨터에 스위치가 없는 경우 <Fn><F2> 키 조합을 눌러 <Fn><F2> 키 조합으로 제어되도록 QuickSet 또는 BIOS를 통해 구성한 모든 무선 네트워크 연결을 활성화/비활성화할 수 있습니다. 컴퓨터에는 스위치나 <Fn><F2> 키 조합 기능 중 한 가지만 있습니다.

| 주: Wi-Fi 표시등 대화 상자는 컴퓨터의 전원이 켜지고 무선 스위치가 활성화되는 경우에 표시됩니다.

그러나 우선 QuickSet를 사용하여 다음 종류의 무선 네트워크 중 스위치나 키 조합으로 제어할 수 있는 종류를 구성해야 합니다.

- Wi-Fi 무선(무선 LAN) 네트워크 연결
- 이동 광대역 무선(셀룰러) 네트워크 연결
- Bluetooth® 무선 기술을 사용한 내장형 카드

무선 스위치(또는 일부 컴퓨터의 경우 <Fn><F2> 키 조합)로 제어(활성화 또는 비활성화)되는 무선 네트워크 연결 종류를 설정하려면:

1. 작업 표시줄의 아이콘을 더블 클릭하십시오.
2. 컴퓨터에 무선 스위치가 있는 경우 3단계로 가십시오. 컴퓨터에 무선 스위치가 없는 경우 5단계로 가십시오.
3. QuickSet 실행 패널에서 Networking(네트워킹) 범주를 클릭하고 Wi-Fi Catcher and Radio Control(Wi-Fi Catcher 및 무선 제어)을 클릭하십시오 (컴퓨터에 무선 스위치가 없는 경우 5단계로 가십시오.)
4. Advanced Settings(고급 설정) 단추를 클릭하십시오.

Advanced Configuration(고급 구성) 창이 표시됩니다.

1. Radio Control Options(무선 제어 옵션) 탭을 클릭하십시오.
2. 확인란을 클릭하여 <Fn><F2> 키 조합 또는 무선 스위치(컴퓨터에 있는 경우)로 제어 가능하도록 설정하려는 네트워크 종류를 선택하거나 선택 취소하십시오.

위의 단계에서 사양당 키 조합이나 스위치로 제어되지 않는 모든 네트워크 연결은 다음과 같이 영구적으로 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

1. 드롭다운 화살표(스위치 또는 키 조합으로 제어하도록 선택하지 않은 네트워크 종류의 경우에만 해당)를 클릭하고 Enable(활성화) 또는 Disable(비활성화)을 선택하여 네트워크 연결을 영구적으로 활성화 또는 비활성화하십시오.
2. OK(확인)를 클릭하십시오.

## 무선 작동 표시등

무선 스위치 또는 <Fn><F2> 키 조합을 사용하여 무선 네트워크 연결을 활성화 또는 비활성화하는 경우 무선 작동 표시등이 작업 표시줄(화면의 우측 하단)에 나타나면서 컴퓨터에 설치된 무선 네트워크 카드가 활성화 또는 비활성화되었는지를 표시합니다.

| 주: 무선 스위치 또는 <Fn><F2> 키 조합을 사용하여 무선 네트워크 연결을 활성화 또는 비활성화하는 경우 무선 작동 표시등이 나타나도록 하려면 아이콘, Hotkey Popups(바로 가기 키 팝업)를 차례로 클릭하고 Wireless Activity Indicator Off(무선 작동 표시등 끄기)를 선택하거나 선택 취소하여 옵션을 켜거나 끌 수 있습니다.

WiFi 무선 LAN 연결, 활성화/비활성화 표시등 | Bluetooth™ 무선 기술 네트워크 연결, 활성화/비활성화 표시등 | 이동 광대역(셀룰러) 무선 WAN 연결, 활성화/비활성화 표시등

| 주: 기본적으로 무선 작동 표시등은 화면의 우측 하단에 표시됩니다. 표시등을 클릭하여 새 위치로 끌어 놓을 수 있으며 따라서 표시등은 항상 새 위치에 나타납니다.

## 내장형 네트워크 카드(유선) 전원 관리

| 주: 이 항목에서 설명한 기능은 위에서 설명한 것과 같은 유선 네트워크 카드에만 적용되고 무선 네트워크 장치에는 적용되지 않습니다.

### 개요

네트워크 카드를 비활성화할 때 내장형 네트워크 카드 전원 관리 응용프로그램은 내장형(유선) 네트워크 카드를 저전력 모드로 설정하며 따라서 전지 작동 시간을 늘입니다.

### 내장형 네트워크 카드 작동 설정

다음 옵션 중 하나를 선택하여 내장형 네트워크 카드에 사용되는 전원을 관리할 수 있습니다.

- Always deactivate on battery(전지에 대해서 항상 비활성화) 옵션을 클릭하면 컴퓨터가 전지 전원으로 작동할 때마다 자동으로 네트워크 카드를 비활성화합니다.
- Always activate on battery (전지에 대해서 항상 활성화) 옵션을 클릭하면 컴퓨터가 전지 전원으로 작동하는 경우에도 네트워크 카드는 활성화 상태를 유지하고 네트워크 연결은 활성 상태에 있습니다.

### 알림 메시지

내장형 네트워크 카드 전원 관리 응용프로그램은 네트워크 카드가 활성화 또는 비활성화될 때 알려줍니다. Disable notification messages(알림 메시지 비활성화) 확인란을 클릭하여 알림 메시지가 중지되도록 프로그램을 구성할 수 있습니다.

### NIC가 켜짐/꺼짐 상태입니까?

Internal Network Card Power Management(내장형 네트워크 카드 전원 관리) 화면에 있는 항목에서 네트워크 카드의 활성 상태를 확인할 수 있습니다.

| 주: 컴퓨터가 AC 전원 콘센트에 연결되어 있거나 네트워크 링크가 활성 상태의 경우 네트워크 카드는 항상 활성화됩니다.

### 내장형 네트워크 카드 재활성화

네트워크 카드 활성 상태가 꺼져 있는 경우 다음 작업 중 하나를 수행하여 네트워크 카드를 재활성화할 수 있습니다.

- 컴퓨터를 AC 어댑터에 연결
- 작업 표시줄의 아이콘을 클릭하고 Networking(네트워킹) 범주를 클릭하고 Internal Network Card(내장형 네트워크 카드)를 클릭하십시오.
- 장치 관리자 사용

| 주: 장치 관리자가 네트워크 카드를 나열하지 않는 경우 컴퓨터를 전원 콘센트에 연결하십시오. 네트워크 카드가 여전히 장치 관리자에 나타나지 않는 경우 시스템 관리자에게 문의하십시오.

Windows® XP를 사용하는 경우, 장치 관리자를 통해 네트워크 카드를 활성화하려면:

1. 시작 단추를 클릭하고 내 컴퓨터를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하십시오.
2. 등록 정보를 클릭하십시오.
3. 하드웨어 탭을 클릭하고 장치 관리자를 클릭하십시오.
4. 활성화하려는 장치 종류를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 활성화를 클릭하십시오.

유선 내장형 네트워크 카드의 전원 사용을 관리하기 위해 QuickSet는 서비스(내장형 네트워크 카드 전원 관리라고 함)를 설치합니다. 내장형 네트워크 카드 전원 관리에 대한 자세한 내용을 보려면 Internal Network Card Power Management(내장형 네트워크 카드 전원 관리) 창에서 Help(도움말)를 클릭하십시오.

컴퓨터가 전지 전원으로 작동하는 경우 내장형 네트워크 카드 전원 관리 응용프로그램을 사용하여 전지 전원을 절약하는 방법에 대한 자세한 내용은 무선 네트워크 연결 활성화 및 비활성화를 참조하십시오.

목차 페이지로 돌아가기