Connettività di rete: Guida di Dell QuickSet per Microsoft Windows Vista

Torna alla pagina Sommario

# Connettività di rete

Guida di Dell™ QuickSet per Microsoft® Windows Vista™

Location Profile Manager di Dell™ QuickSet

Dell Wi-Fi Catcher — Rilevamento di una LAN senza fili Wi-Fi nelle vicinanze

Abilitazione e disabilitazione di connessioni di rete senza fili

Indicatori di attività senza fili

Gestione del risparmio di energia della scheda di rete interna (cablata)

Connettività descrive la tecnologia che consente di collegare il computer ad una rete di computer. La tecnologia senza fili elimina l'esigenza di un cavo esterno (quale ad esempio un cavo Ethernet) per collegare il computer ad una rete. Le schede di rete cablata richiedono un cavo esterno per essere collegate ad una rete. Per maggiori informazioni sulla tecnologia senza fili e sulle schede di rete cablata, consultare la Guida dell'utente del dispositivo.

## Location Profile Manager di Dell™ QuickSet

| N.B. Questa funzionalità potrebbe non essere disponibile su alcuni computer.

Location Profile Manager contribuisce a gestire le impostazioni di rete corrispondenti all'ubicazione fisica del computer. Comprende due categorie di impostazioni del profilo: Location Profile Settings (Impostazioni profilo località) e General Mobility Settings (Impostazioni mobilità generale). È possibile utilizzare le Location Profile Settings (Impostazioni profilo località) per creare profili per accedere ad Internet col computer in ufficio, a casa o in altri luoghi pubblici forniti di servizi Internet. General Mobility Settings (Impostazioni mobilità generale) consente di modificare il modo in cui vengono gestite le connessioni di rete. I profili sono costituiti da diverse impostazioni e apparecchiature di rete che si utilizzano quando si utilizza il computer in ubicazioni diverse.

### Avvio di Location Profile Manager

Per avviare Location Profile Manager, fare doppio clic sull'icona situata nella barra delle applicazioni, fare clic sulla categoria Networking (Rete) e fare clic su Location Profile Manager nel pannello di avvio di QuickSet. Se i profili sono già stati creati, fare clic su Select Location Profile (Seleziona profilo località) e scegliere il profilo desiderato per applicare manualmente un profilo.

### Impostazioni del profilo

Quando si crea un nuovo profilo, Location Profile Manager acquisisce le impostazioni (come ad esempio la rete e la stampante predefinita) per l'ubicazione corrente. Ad esempio, per creare un profilo per uso domestico, si consiglia di avere il computer a casa quando si crea il profilo località per la casa, in modo che Location Profile Manager possa catturare automaticamente le impostazioni per la casa.

#### Creazione di profili località

1. Con il computer nell'ubicazione per cui si desidera creare un profilo, avviare Location Profile Manager.
2. Nell'area Location Profile Settings (Impostazioni profilo località), fare clic su Create (Crea).

| N.B. Il programma Location Profile Manager acquisisce e visualizza le impostazioni attuali quando si crea un nuovo profilo località.

1. Immettere un nome per il profilo nel campo Location Profile Name (Nome profilo località).
2. Fare clic sul pulsante Save (Salva) nella parte inferiore della finestra Location Profile Manager.

#### Modifica delle impostazioni del profilo

1. Per modificare un profilo località, fare doppio clic sull'icona situata nella barra delle applicazioni, fare clic sulla categoria Networking (Rete), fare clic su Location Profile Manager e su Create & Edit Profiles (Crea e modifica profili).
2. Dall'elenco dei profili creati, selezionare il profilo località da modificare.
3. Utilizzare le schede per accedere alle diverse impostazioni che si desidera modificare.
4. Fare clic sul pulsante Save (Salva) nella parte inferiore della finestra Location Profile Manager.

| N.B. Un amministratore IT può aggiornare le impostazioni del profilo in una rete. Consultare Aggiornamento delle impostazioni del profilo o della mobilità in una rete.

#### Schede delle impostazioni del profilo località

| N.B. Per verificare che le modifiche vengano salvate, fare clic sul pulsante Save (Salva) nella parte inferiore della finestra Location Profile Manager dopo aver modificato le impostazioni in una qualsiasi scheda.

##### Browser Settings (Impostazioni browser)

- Browser Settings (Impostazioni browser): Consente di configurare la pagina iniziale (solo per Microsoft® Internet Explorer® e Mozilla® FireFox®) e di specificare le impostazioni proxy.

| N.B. Le impostazioni proxy si applicano solo alle connessioni LAN.

Dopo aver effettuato modifiche a questa scheda, fare clic su Save (Salva).

##### Printer Settings (Impostazioni stampante)

- Printer settings for your location profile (Impostazioni stampante per il profilo località): Visualizza la stampante predefinita.
- Current printer settings (Impostazioni stampanti attuali): Visualizza un elenco delle stampanti installate. Facendo clic da questo elenco sulla stampante desiderata, è possibile configurarla come stampante predefinita. Se attualmente non sono installate stampanti, è possibile aggiungere una stampante facendo clic su Add Printer (Aggiungi stampante). Per visualizzare la stampante appena aggiunta nell'elenco delle stampanti installate, fare clic su Refresh (Aggiorna).

Una volta effettuate le modifiche a questa scheda, fare clic su Save (Salva).

##### Applications (Applicazioni)

- Automatically open applications (Apri automaticamente applicazioni): Consente di avviare i programmi applicativi nei seguenti scenari:

- Quando un profilo località non è più attivo
- Quando un profilo località viene applicato. In questo caso, è possibile specificare la dipendenza dalla connessione VPN.

Per scegliere un'applicazione, fare clic su Browse (Sfoglia) o immettere il percorso completo per l'applicazione nello spazio fornito per il percorso dell'applicazione. Se l'applicazione riceve argomenti della riga di comando, immetterli nello spazio previsto per i parametri della riga di comando. Selezionare la casella VPN Dependency (Dipendenza VPN) per ciascun programma applicativo che richiede una connessione VPN (Virtual Private Network, Rete privata virtuale) prima di avviarlo.

È possibile utilizzare questa funzionalità per connettersi o disconnettersi da un client VPN quando si verifica la transizione di un profilo località.

- Virtual Private Network (Rete privata virtuale): Visualizza un elenco delle connessioni VPN disponibili. È necessario creare le connessioni VPN prima di utilizzare questa funzionalità affinché vengano visualizzate nell'elenco.

Se sono elencati profili VPN e non si desidera utilizzarli nel profilo, fare clic su Add a VPN connection for current profile (Aggiungi una connessione VPN per il profilo attuale) per rimuovere il segno di spunta. Se si desidera avviare una connessione VPN dopo l'uscita dalla modalità di standby o di ibernazione, selezionare Launch my VPN every time my computer wakes up from Standby/Hibernate (Avvia sempre VPN dopo l'uscita del computer dalla modalità di standby/di ibernazione).

##### Network Connections (Connessioni rete)

| N.B. Location Profile Manager non configura impostazioni cablate o senza fili. È necessario configurare tali impostazioni prima di utilizzare questa funzionalità.

Per aggiungere un profilo di rete cablata, di LAN senza fili Wi-Fi o di WAN senza fili a banda larga mobile al proprio profilo località, oppure per abilitare/disabilitare una scheda interna con la tecnologia senza fili Bluetooth®, fare clic sulla scheda Network Connections (Connessioni rete).

- Network Profiles (Profili rete): Visualizza i profili di rete attualmente attivi associati al proprio profilo località. Per aggiungere o rimuovere un profilo di rete, fare clic su Manage Network Profiles (Gestisci profili rete).

| N.B. Location Profile Manager non avvia le connessioni di rete. Quando viene rilevata una connessione di rete Wi-Fi, a banda larga mobile o cablata, tuttavia, la connessione genera un profilo località che corrisponde all'ubicazione corrente del computer.

- Wi-Fi Wireless LAN Profiles (Profili LAN senza fili Wi-Fi): Consentono di aggiungere o rimuovere profili LAN senza fili Wi-Fi disponibili. I profili LAN senza fili Wi-Fi disponibili vengono visualizzati nell'area denominata Wi-Fi wireless profiles currently existing in your location profile (Profili senza fili Wi-Fi attualmente esistenti nel profilo località).
- Mobile Broadband Wireless WAN Profiles (Profili WAN senza fili a banda larga mobile): Consentono di aggiungere o rimuovere profili senza fili a banda larga mobile disponibili. I profili senza fili a banda larga mobile vengono visualizzati nell'area denominata Mobile Broadband wireless profiles currently existing in your location profile (Profili senza fili a banda larga mobile attualmente esistenti nel profilo località) se l'utilità Dell Mobile Broadband Card è in esecuzione. Se non vengono visualizzati profili disponibili, eseguire l'utilità Mobile Broadband Card facendo clic su Start® Programs (Tutti i programmi)® Dell Wireless® Dell Mobile Broadband Card Utility (Utilità Dell Mobile Broadband Card).

| N.B. Su alcuni computer potrebbe non essere disponibile una connessione di rete senza fili a banda larga mobile.

- Wired Profiles (Profili cablati): Consentono di aggiungere un profilo cablato al profilo località. Per aggiungere un profilo cablato, fare clic su Add a wired Profile to your location profile (Aggiungi un profilo cablato al profilo località). Un segno di spunta accanto ad un profilo cablato ne indica l'aggiunta. Inserire il gateway predefinito della rete cablata associata al profilo località.

- Wi-Fi Wireless Manager: (Gestore senza fili Wi-Fi): Consente di configurare le reti LAN senza fili Wi-Fi utilizzando Windows Network Center. Per accedere all'utilità che gestisce la scheda senza fili, fare clic su Wi-Fi Wireless Manager (Gestore senza fili Wi-Fi).

##### Summary (Riepilogo)

Questa scheda visualizza tutte le informazioni configurate su ciascuna scheda per il profilo selezionato.

### Impostazioni di mobilità generale

Le impostazioni di mobilità generale sono impostazioni globali che influiscono sui profili e sulle connessioni che sono attivi. Per accedere alle impostazioni di mobilità generale, fare clic sul pulsante Modify Settings (Modifica impostazioni).

| N.B. Se non si possiede Location Profile Manager di QuickSet, è possibile accedere al Mobility Center eseguendo una delle seguenti procedure:

- Fare clic sul pulsante Start e selezionare Mobility Center dal menu Start (Avvio)
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Battery (Batteria) nella barra delle applicazioni e selezionare Mobility Center dal menu di scelta rapida
- Fare doppio clic sull'icona Mobility Center nel Control Panel (Pannello di controllo)

- Adapter Switching (Commutazione adattatore): Per favorire la gestione delle prestazioni del computer e risparmiare l'autonomia della batteria, questa impostazione consente di specificare se abilitare o disabilitare una connessione LAN senza fili Wi-Fi e/o WAN senza fili a banda larga mobile quando QuickSet rileva una connessione di rete cablata.
- Wi-Fi Wireless Manager (Gestore senza fili Wi-Fi): Visualizza l'utilità che gestisce la scheda LAN senza fili Wi-Fi.
- Profiles Switching (Commutazione profili): Visualizza i profili creati e consente di specificare come è possibile applicare ciascun profilo. La commutazione dei profili può essere effettuata automaticamente o manualmente.

- Automatic (Automatico): Quando QuickSet incontra una connessione cablata o senza fili, localizza un profilo con impostazioni di connessione corrispondenti e applica automaticamente il profilo località associato.
- Manual (Manuale): Consente di selezionare e applicare manualmente un profilo. QuickSet non applica automaticamente il profilo località.

### Impostazioni dell'amministratore

Location Profile Manager contiene caratteristiche avanzate per amministratori di sistema. Tali funzionalità comprendono l'aggiunta di altri programmi applicativi alla sezione Impostazioni del profilo, il blocco dei profili e l'importazione o l'esportazione dei profili creati.

Per accedere alle funzionalità di amministratore:

1. Fare clic su File.
2. Scegliere Administrator Settings (Impostazioni amministratore).
3. Fare clic su Advanced Mode (Modalità avanzata).

#### Advanced Mode (Modalità avanzata)

Advanced Mode (Modalità avanzata) consente ad un amministratore di sistema di specificare le impostazioni nella sezione Impostazioni del profilo, anche se le impostazioni non sono applicabili al sistema. In questo modo, un amministratore di sistema può digitare le impostazioni direttamente nelle caselle di modifica.

#### Importazione/Esportazione

Un amministratore di sistema può esportare impostazioni del profilo da un computer ad un altro. Per importare o esportare un profilo, fare clic su File, quindi selezionare Import (Importa) o Export (Esporta).

#### Aggiornamento delle impostazioni del profilo o della mobilità in una rete

Un amministratore di sistema può aggiornare le impostazioni del profilo o della mobilità in una rete come segue:

1. Esportare le impostazioni del profilo località selezionando File® Administrator Settings (Impostazioni amministratore)® opzione Export (Esporta). Salvare il file come lp.xml.
2. Copiare il file esportato nella cartella di installazione di QuickSet che si trova in C:\Program Files\Dell\QuickSet.
3. Chiudere e riavviare l'applicazione QuickSet, le nuove impostazioni verranno visualizzate nel Location Profile Manager.

| N.B. QuickSet presuppone che eventuali profili presenti nella cartella di installazione di QuickSet siano profili globali. I profili globali vengono visualizzati assieme ai profili locali creati dall'utente nel Location Profile Manager. I profili globali, tuttavia, hanno la precedenza sulle impostazioni dei profili locali e possono essere modificati o eliminati solo da un amministratore di sistema.

## Dell Wi-Fi Catcher — Rilevamento di una LAN senza fili Wi-Fi nelle vicinanze

| N.B. Questa funzionalità potrebbe non essere disponibile su alcuni computer.

Se il computer Dell ha uno switch senza fili su un lato, è possibile utilizzare la funzionalità Dell Wi-Fi Catcher dello switch per rilevare specificamente reti locali (LAN) senza fili Wi-Fi nelle vicinanze. Per rilevare una LAN senza fili Wi-Fi, far scorrere e tenere lo switch nella posizione "momentanea" per alcuni secondi. La funzionalità Wi-Fi Catcher opera indipendentemente dal fatto che il computer sia acceso o spento, in modalità di sospensione o in modalità di standby, purché lo switch sia configurato attraverso QuickSet o il BIOS (programma di installazione di sistema) per controllare le connessioni di rete Wi-Fi. Poiché la funzionalità di rilevamento di Wi-Fi Catcher non è configurata per essere utilizzata quando il computer è spedito all'utente, è necessario utilizzare prima QuickSet per configurare lo switch in modo da controllare le connessioni di rete Wi-Fi.

Per abilitare la funzionalità Wi-Fi Catcher attraverso QuickSet:

1. Fare doppio clic sull'icona nella barra delle applicazioni.
2. Nel pannello di avvio di QuickSet, fare clic sulla categoria Networking (Rete) e fare clic su Wi-Fi Catcher and Radio Control (Wi-Fi Catcher e radiocomando).
3. Fare clic su Enable Wi-Fi Catcher (Abilita Wi-Fi Catcher) in modo che un segno di spunta venga visualizzato nella casella di controllo, quindi fare clic su OK.

### Indicatore di stato di Wi-Fi Catcher

Un LED situato accanto allo switch senza fili (sul lato del computer) indica il progresso e i risultati del rilevamento di connessioni di rete Wi-Fi. La tabella seguente definisce lo stato del LED.

Verde lampeggiante | È in corso la ricerca di una connessione di rete Wi-Fi
Verde fisso | È stata trovata una connessione di rete Wi-Fi con una forte potenza del segnale
Giallo fisso | È stata trovata una connessione di rete Wi-Fi con una debole potenza del segnale
LED spento | Non è stata rilevata alcuna connessione di rete

## Abilitazione e disabilitazione di connessioni di rete senza fili

| N.B. Questa funzionalità potrebbe non essere disponibile su alcuni computer.

Dell fornisce un modo semplice per controllare (disabilitare/abilitare) le periferiche senza fili del computer. Questa funzionalità è utile, ad esempio, mentre si è a bordo di un aereo, dove le antenne senza fili sono vietate. Può anche essere utile, quando si desidera disabilitare temporaneamente le connessioni di rete senza fili, per preservare l'autonomia della batteria quando il computer non è collegato ad una presa elettrica.

A seconda del tipo di computer, esistono uno o due modi per abilitare o disabilitare alcune o tutte le connessioni di rete senza fili che il computer rileva nelle vicinanze:

- Premere la combinazione di tasti <Fn><F2> per attivare o disattivare le connessioni di rete.

| N.B. Se il sistema è configurato per visualizzare gli indicatori di attività senza fili, viene visualizzato momentaneamente un indicatore per mostrare che la connessione di rete è attiva o inattiva.

- Collocare lo switch senza fili, che si trova sul lato di alcuni computer, sulla posizione "On" (Acceso) oppure "Off" (Spento).

| N.B. Se il computer non ha uno switch, è possibile utilizzare la combinazione di tasti <Fn><F2> per attivare/disattivare tutte le connessioni di rete senza fili configurate tramite QuickSet o il BIOS in modo che siano controllate da <Fn><F2>. Il computer ha lo switch o la funzionalità <Fn><F2>, ma non entrambi.

| N.B. Quando il computer è acceso, e lo switch senza fili è attivato, viene visualizzata la finestra di dialogo dell'indicatore Wi-Fi.

È, tuttavia, necessario utilizzare prima QuickSet per configurare quale dei seguenti tipi di reti senza fili si desidera siano controllati dallo switch o dalla combinazione di tasti:

- Connessione di rete senza fili Wi-Fi (LAN senza fili)
- Connessione di rete senza fili a banda larga mobile (cellulare)
- Scheda interna con tecnologia senza fili Bluetooth®

Per impostare il tipo di connessioni di rete senza fili che sarà controllato (attivato o disattivato) dallo switch senza fili (o per alcuni computer, dalla combinazione di tasti <Fn><F2>):

1. Fare doppio clic sull'icona nella barra delle applicazioni.
2. Se il computer ha uno switch senza fili, passare al punto 3. Se il computer non dispone di uno switch senza fili, saltare al punto 5.
3. Nel pannello di avvio di QuickSet, fare clic sulla categoria Networking (Rete) e fare clic su Wi-Fi Catcher and Radio Control (Wi-Fi Catcher e radiocomando). Se il computer non ha uno switch senza fili, saltare al punto 5.
4. Fare clic sul pulsante Advanced Settings (Impostazioni avanzate).

Viene visualizzata la finestra Advanced Configuration (Configurazione avanzata).

1. Fare clic sulla scheda Radio Control Options (Opzioni radiocomando).
2. Fare clic sulle caselle di controllo per selezionare o deselezionare i tipi di rete che si desidera siano controllabili con la combinazione di tasti <Fn><F2> oppure con lo switch senza fili (se il computer ne ha uno).

Qualsiasi connessione di rete non controllata dalla combinazione di tasti o dallo switch, in base alla specifica nel punto precedente, può essere permanentemente abilitata o disabilitata:

1. Fare clic sulla freccia a discesa (solo per i tipi di rete non selezionati per essere controllati dallo switch o dalla combinazione di tasti) e selezionare Enable (Abilita) o Disable (Disabilita) per abilitare o disabilitare permanentemente la connessione di rete.
2. Fare clic su OK.

## Indicatori di attività senza fili

Quando si utilizza lo switch senza fili oppure la combinazione di tasti <Fn><F2> per abilitare o disabilitare le connessioni di rete senza fili, gli indicatori di attività senza fili vengono visualizzati nella barra delle applicazioni (angolo inferiore destro dello schermo) per mostrare se le schede di rete senza fili installate nel computer sono abilitate o disabilitate.

| N.B. È possibile fare clic sull'icona , fare clic su Hotkey Popups (Popup tasti scelta rapida) e selezionare o deselezionare Wireless Activity Indicator Off (Indicatore attività senza fili disattivato) per attivare o disattivare l'opzione per poter visualizzare gli indicatori di attività senza fili quando si utilizza lo switch senza fili oppure la combinazione di tasti <Fn><F2> per abilitare o disabilitare le connessioni di rete senza fili.

Indicatore attivo/inattivo della connessione LAN senza fili Wi-Fi | Indicatore attivo/inattivo della connessione di rete con la tecnologia senza fili Bluetooth™ | Indicatore attivo/inattivo della connessione WAN senza fili a banda larga mobile (cellulare)

| N.B. Per impostazione predefinita, gli indicatori di attività senza fili vengono visualizzati nell'angolo inferiore destro dello schermo. Se si desidera visualizzare gli indicatori in una posizione diversa, fare clic su di essi e trascinarli nella nuova posizione. Alla successiva abilitazione gli indicatori verranno visualizzati in tale posizione.

## Gestione del risparmio di energia della scheda di rete interna (cablata)

| N.B. Le funzioni descritte in questa sezione si applicano solo alle schede di rete cablate, come quella mostrata in precedenza, e non alle periferiche di rete senza fili.

### Panoramica

Il programma applicativo Internal Network Card Power Management pone la scheda di rete interna (cablata) in modalità basso consumo quando si disattiva la scheda di rete, aumentando in tal modo l'autonomia della batteria.

### Impostazioni dell'attività della scheda di rete interna

È possibile gestire l'alimentazione utilizzata dalla scheda di rete interna selezionando una delle seguenti opzioni:

- Always deactivate on battery (Disattiva sempre quando alimentato a batteria) disattiva automaticamente la scheda di rete ogniqualvolta il computer è alimentato a batteria.
- Always activate on battery (Attiva sempre quando alimentato a batteria) garantisce che la scheda di rete e la connessione di rete rimangono attive anche quando il computer è alimentato a batteria.

### Messaggi di notifica

Il programma Internal Network Card Power Management visualizza un messaggio di conferma quando la scheda di rete è stata attivata o disattivata. È possibile configurare il programma per interrompere i messaggi di notifica facendo clic sulla casella di controllo Disable notification messages (Disabilita messaggi di notifica).

### La NIC è attivata/disattivata?

È possibile controllare lo stato di attivazione della scheda di rete da questa sezione della schermata Internal Network Card Power Management (Gestione del risparmio di energia della scheda di rete interna).

| N.B. La scheda di rete è sempre attiva quando il computer è collegato ad una presa elettrica ad alimentazione c.a., oppure ogni volta che il collegamento di rete è attivo.

### Riabilitazione della scheda di rete interna

Se lo stato di attivazione della scheda di rete è off (disattivato), è possibile riattivare la scheda di rete eseguendo una delle seguenti operazioni:

- Collegare il computer all'adattatore c.a.
- Fare clic sull'icona nella barra delle applicazioni, scegliere la categoria Networking (Rete) e selezionare Internal Network Card (Scheda di rete interna)
- Usare Device Manager (Gestione dispositivi)

| N.B. Se Device Manager (Gestione dispositivi) non elenca una scheda di rete, collegare il computer ad una presa elettrica. Se la scheda di rete non viene visualizzata ancora in device Manager (Gestione dispositivi), rivolgersi all'amministratore di sistema.

Per abilitare la scheda di rete attraverso Gestione periferiche, utilizzando Windows® XP:

1. Fare clic sul pulsante Start, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse su Risorse del computer.
2. Fare clic su Proprietà.
3. Selezionare la scheda Hardware, quindi fare clic su Gestione periferiche.
4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul tipo di periferica che si desidera abilitare, quindi fare clic su Abilita dal menu a discesa.

QuickSet installa un servizio (denominato Internal Network Card Power Management (Gestione del risparmio di energia della scheda di rete interna)) per gestire il consumo energetico della scheda di rete interna cablata. Per maggiori informazioni sulla gestione del risparmio di energia della scheda di rete interna, fare clic su Help (Guida in linea) nella finestra Internal Network Card Power Management (Gestione del risparmio di energia della scheda di rete interna).

Per ulteriori informazioni su come utilizzare il programma applicativo Internal Network Card Power Management per risparmiare energia quando il computer è alimentato a batteria, consultare Abilitazione e disabilitazione di connessioni di rete senza fili.

Torna alla pagina Sommario