网络连接性: 适用于 Microsoft Windows Vista 的 Dell QuickSet 帮助

返回目录页面

# 网络连接性

适用于 Microsoft® Windows Vista™ 的 Dell™ QuickSet 帮助

Dell™ QuickSet 位置配置文件管理器

Dell Wi-Fi Catcher — 检测您附近的 Wi-Fi 无线 LAN

启用和禁用无线网络连接

无线活动标志

内部网卡（有线）电源管理

连接性说明了可以将计算机连接到计算机网络的技术。无线技术使您可以不用外部电缆（例如以太网电缆）即可将计算机连接到网络。有线网卡需要使用外部电缆才能连接到网络。有关无线技术和有线网卡的详细信息，请参阅设备用户指南。

## Dell™ QuickSet 位置配置文件管理器

| 注：此功能在某些计算机中可能不可用。

位置配置文件管理器帮助您管理与计算机的物理位置相对应的网络设置。它包括两类配置文件设置：“Location Profile Settings”（位置配置文件设置）和“General Mobility Settings”（常规移动设置）。您可以使用“Location Profile Settings”（位置配置文件设置）创建配置文件，以便在办公室、住宅或其它公共场所使用计算机访问 Internet 获得 Internet 服务。“General Mobility Settings”（常规移动设置）允许您更改处理网络连接的方式。配置文件包括您在不同位置使用计算机时所使用的各种网络设置和设备。

### 启动位置配置文件管理器

要启动位置配置文件管理器，请双击任务栏中的 图标，然后依次单击 QuickSet 启动面板中的“Networking”（联网）类别和“Location Profile Manager”（位置配置文件管理器）。如果已经创建配置文件，请单击“Select Location Profile”（选择位置配置文件），并选择所需配置文件以手动应用配置文件。

### 配置文件设置

创建新配置文件时，位置配置文件管理器捕获用于当前位置的设置（例如网络和默认打印机）。例如，要创建家用配置文件，建议创建家用位置配置文件时将计算机放在家中，这样位置配置文件管理器就可以自动捕获家用设置。

#### 创建位置配置文件

1. 将计算机放在想要为其创建配置文件的位置，然后启动位置配置文件管理器。
2. 在“Location Profile Settings”（位置配置文件设置）区域，单击“Create”（创建）。

| 注：创建新位置配置文件时，位置配置文件管理器捕获并显示当前的设置。

1. 在“Location Profile Name”（位置配置文件名）字段中输入配置文件的名称。
2. 单击“Location Profile Manager”（位置配置文件管理器）窗口底部的“Save”（保存）按钮。

#### 修改配置文件设置

1. 要修改位置配置文件，请双击任务栏中的 图标，然后依次单击“Networking”（联网）类别、“Location Profile Manager”（位置配置文件管理器）和“Create & Edit Profiles”（创建和编辑配置文件）。
2. 从创建的配置文件列表中选择要修改的位置配置文件。
3. 使用选项卡查看您想要修改的不同设置。
4. 单击“Location Profile Manager”（位置配置文件管理器）窗口底部的“Save”（保存）按钮。

| 注：IT 管理员可以通过网络更新配置文件设置。请参阅通过网络更新配置文件或移动设置。

#### 位置配置文件设置选项卡

| 注：要确保更改被保存，请在修改任何选项卡上的设置后单击“Location Profile Manager”（位置配置文件管理器）窗口底部的“Save”（保存）按钮。

##### 浏览器设置

- “Browser Settings”（浏览器设置）：允许您配置主页（仅用于 Microsoft® Internet Explorer® 和 Mozilla® FireFox®），并指定代理服务器。

| 注：代理设置仅适用于 LAN 连接。

更改该选项卡后，请单击“Save”（保存）。

##### 打印机设置

- “Printer settings for your location profile”（位置配置文件的打印机设置）：显示默认打印机。
- “Current printer settings”（当前打印机设置）：显示已安装打印机的列表。通过从该列表中单击所要的打印机，您可以将其配置为默认打印机。如果当前未安装打印机，您可以通过单击“Add Printer”（添加打印机）来添加打印机。要在安装的打印机列表中显示新添加的打印机，请单击“Refresh”（刷新）。

更改该选项卡后，请单击“Save”（保存）。

##### 应用程序

- “Automatically open applications”（自动打开应用程序）：允许您在以下情况下启动应用程序：

- 位置配置文件不再处于活动状态时
- 应用位置配置文件后。在这种情况下，您可以指定对 VPN 连接的相关性。

要选择应用程序，请单击“Browse”（浏览）或在为应用程序路径提供的空白处输入该应用程序的完整路径。如果应用程序采用命令行参数，请在为命令行参数提供的空白处输入这些参数。启动前，为各个需要 VPN（虚拟专用网）连接的应用程序选取“VPN Dependency”（VPN 相关性）框。

当位置配置文件发生转换时，此功能可以用来连接至 VPN 客户端或断开与 VPN 客户端的连接。

- “Virtual Private Network”（虚拟专用网）：显示可用 VPN 连接的列表。在使用该功能前必须先创建 VPN 连接才能使这些连接显示在列表中。

如果已经列出 VPN 配置文件，但您不想在配置文件中使用它们，请单击“Add a VPN connection for current profile”（为当前配置文件添加 VPN 连接）以删除复选标记。如果要在退出待机或休眠模式后启动 VPN 连接，请选择“Launch my VPN every time my computer wakes up from Standy/Hibernate”（每当计算机从待机/休眠模式中恢复时，启动我的 VPN）。

##### 网络连接

| 注：位置配置文件管理器不用于配置有线或无线设置。必须在使用该功能前配置这些设置。

要向您的位置配置文件中添加 Wi-Fi 无线 LAN、移动宽带无线 WAN 或有线网络配置文件，或者要启用/禁用采用 Bluetooth® 无线技术的内部插卡，请单击“Network Connections”（网络连接）选项卡。

- “Network Profiles”（网络配置文件）：显示与位置配置文件相关的当前激活的网络配置文件。要添加或删除网络配置文件，请单击“Manage Network Profiles”（管理网络配置文件）。

| 注：位置配置文件管理器不会启动网络连接。但是，如果检测到 Wi-Fi、移动宽带或有线网络连接，该连接将触发与计算机当前位置相对应的位置配置文件。

- “Wi-Fi Wireless LAN Profiles”（Wi-Fi 无线 LAN 配置文件）：添加或删除可用的 Wi-Fi 无线 LAN 配置文件。可用的 Wi-Fi 无线 LAN 配置文件显示在名为“Wi-Fi wireless profiles currently existing in your location profile”（位置配置文件中当前已存在的 Wi-Fi 无线配置文件）的区域中。
- “Mobile Broadband Wireless WAN Profiles”（移动宽带无线 WAN 配置文件）：添加或删除可用的移动宽带无线配置文件。如果 Dell 移动宽带卡公用程序正在运行，可用的移动宽带无线配置文件将显示在名为“Mobile Broadband wireless profiles currently existing in your location profile”（位置配置文件中当前已存在的移动宽带无线配置文件）的区域中。如果没有看到任何可用的配置文件，请通过单击“Start”（开始）® “Programs”（程序）® “Dell Wireless”（Dell 无线）® “Dell Mobile Broadband Card Utility”（Dell 移动宽带卡公用程序）来运行移动宽带卡公用程序。

| 注：移动宽带无线网络连接在某些计算机上可能不可用。

- “Wired Profiles”（有线配置文件）：向位置配置文件中添加有线配置文件。要添加有线配置文件，请单击“Add a wired Profile to your location profile”（向位置配置文件添加有线配置文件）。有线配置文件旁边的复选标记表示它已经被添加。输入与位置配置文件相关的有线网络的默认网关。

- “Wi-Fi Wireless Manager”（Wi-Fi 无线管理器）：使用 Windows 网络中心配置 Wi-Fi 无线 LAN 网络。要访问管理您的无线适配器的公用程序，请单击“Wi-Fi Wireless Manager”（Wi-Fi 无线管理器）。

##### 摘要

该选项卡显示在每个选项卡上为所选配置文件配置的所有信息。

### 常规移动设置

常规移动设置是指影响激活的配置文件和连接的全局设置。要访问常规移动设置，请单击“Modify Settings”（修改设置）按钮。

| 注：如果没有 QuickSet 位置配置文件管理器，则可以通过执行以下操作之一访问 Mobility Center：

- 单击“Start”（开始）按钮并从“Start”（开始）菜单中选择“Mobility Center”。
- 在系统图标盒中的“Battery”（电池）图标上单击鼠标右键，并从弹出式菜单中选择“Mobility Center”（移动中心）。
- 双击控制面板中的“Mobility Center”图标

- 适配器切换：为帮助您管理计算机性能并节省电池电量，该设置允许您在 QuickSet 检测到有线网络连接时指定是启用还是禁用 Wi-Fi 无线 LAN 和/或移动宽带无线 WAN 连接。
- “Wi-Fi Wireless Manager”（Wi-Fi 无线管理器）：显示当前管理 Wi-Fi 无线 LAN 适配器的公用程序。
- “Profiles Switching”（配置文件切换）：显示创建的配置文件并允许您指定如何应用每个配置文件。配置文件切换可以自动或手动实现。

- “Automatic”（自动）：当遇到有线或无线连接时，QuickSet 将查找带有匹配的连接设置的配置文件，并自动应用该相关的位置配置文件。
- “Manual”（手动）：手动选择并应用配置文件。QuickSet 将不会自动应用位置配置文件。

### 管理员设置

位置配置文件管理器包含系统管理员可以使用的高级功能。这些功能包括向“Profile Settings”（配置文件设置）区域中添加其它应用程序、锁定配置文件以及导入或导出创建的配置文件。

要访问管理员功能，请：

1. 单击“File”（文件）。
2. 指向“Administrator Settings”（管理员设置）。
3. 单击“Advanced Mode”（高级模式）。

#### 高级模式

“Advanced Mode”（高级模式）使系统管理员可以指定“Profile Settings”（配置文件设置）区域内的设置（即使这些设置不适用于系统）。在该模式中，系统管理员可以直接在编辑框内输入设置。

#### 导入/导出

系统管理员可以将配置文件设置从一台计算机导出到另一台计算机。要导入或导出配置文件，请单击“File”（文件），然后选择“Import”（导入）或“Export”（导出）。

#### 通过网络更新配置文件或移动设置

系统管理员可以按以下步骤通过网络更新配置文件或移动设置：

1. 通过选择“File”（文件）® “Administrator Settings”（管理员设置）® “Export”（导出）选项来导出位置配置文件设置。将文件另存为 lp.xml。
2. 将导出的文件复制到位于 C:\Program Files\Dell\QuickSet 中的 QuickSet 安装文件夹中。
3. 关闭并重新启动 QuickSet 应用程序，新设置将显示在位置配置文件管理器中。

| 注：QuickSet 假定 QuickSet 安装文件夹中的所有配置文件均为全局配置文件。全局配置文件将与用户创建的局部配置文件一起显示在位置配置文件管理器中。但是，全局配置文件将代替局部配置文件设置，并且只有系统管理员才能编辑或删除它们。

## Dell Wi-Fi Catcher — 检测您附近的 Wi-Fi 无线 LAN

| 注：此功能在某些计算机中可能不可用。

如果 Dell 计算机的一侧有无线开关，您可以使用该开关的 Dell Wi-Fi Catcher 功能来专门扫描附近是否有 Wi-Fi 无线局域网 (LAN)。要扫描是否有 Wi-Fi 无线 LAN，请滑动并保持开关在“瞬时”位置几秒钟。无论计算机是打开或关闭、处于休眠模式或者待机模式，只要通过 QuickSet 或 BIOS（系统设置程序）配置开关以控制 Wi-Fi 网络连接，Wi-Fi Catcher 功能就能正常工作。由于 Wi-Fi Catcher 扫描功能在计算机出厂时没有进行配置，因此您必须首先使用 QuickSet 配置开关以控制 Wi-Fi 网络连接。

要通过 QuickSet 启用 Wi-Fi Catcher 功能，请：

1. 双击任务栏中的 图标。
2. 在 QuickSet 启动面板中，依次单击“Networking”（联网）类别和“Wi-Fi Catcher and Radio Control”（Wi-Fi Catcher 和无线电控制）。
3. 单击“Enable Wi-Fi Catcher”（启用 Wi-Fi Catcher），这样复选框中就会显示复选标记，然后单击“OK”（确定）。

### Wi-Fi Catcher 状态指示灯

无线开关（在计算机的一侧）附近的 LED 表示扫描 Wi-Fi 网络连接的进度和结果。下表定义了 LED 的状态。

呈绿色闪烁 | 正在搜索 Wi-Fi 网络连接
呈绿色稳定亮起 | 已找到信号强的 Wi-Fi 网络连接
呈黄色稳定亮起 | 已找到信号弱的 Wi-Fi 网络连接
LED 不亮 | 未检测到网络连接

## 启用和禁用无线网络连接

| 注：此功能在某些计算机中可能不可用。

Dell 使您可以轻松控制（禁用/启用）计算机的无线设备。例如，在飞机上禁止使用无线天线时，该功能非常有用。当计算机未连接至电源插座并且您希望暂时禁用无线网络连接以节省电池电量时，该功能也很有用。

根据计算机的类型不同，您可以使用以下两种方法之一启用或禁用计算机在附近检测到的部分或全部无线网络连接：

- 按 <Fn><F2> 组合键打开或关闭网络连接。

| 注：如果计算机已配置为显示无线活动标志，则将立即显示标志以指示网络连接是否处于活动状态。

- 将无线开关（位于某些计算机的一侧）置于“打开”或“关闭”位置。

| 注：如果您的计算机没有开关，可以使用 <Fn><F2> 组合键来激活/取消激活通过 QuickSet 或 BIOS 配置为由 <Fn><F2> 组合键控制的所有无线网络连接。您的计算机只有开关，或只有 <Fn><F2> 组合键功能。

| 注：当计算机处于打开状态且无线开关已激活时，将显示“Wi-Fi indicator”（Wi-Fi 标志）对话框。

但是，您必须首先使用 QuickSet 来配置希望开关或组合键控制以下哪种类型的无线网络：

- Wi-Fi 无线（无线 LAN）网络连接
- 移动宽带无线（蜂窝式）网络连接
- 采用 Bluetooth® 无线技术的内部插卡

要设置通过无线开关（对于某些计算机则为 <Fn><F2> 组合键）控制（激活或停用）哪种类型的无线网络连接，请：

1. 双击任务栏中的 图标。
2. 如果计算机有无线开关，则转至步骤 3。如果计算机没有无线开关，则跳至步骤 5。
3. 在 QuickSet 启动面板中，依次单击“Networking”（联网）类别和“Wi-Fi Catcher and Radio Control”（Wi-Fi Catcher 和无线电控制）。（如果计算机没有无线开关，则跳至步骤 5。）
4. 单击“Advanced Settings”（高级设置）按钮。

系统将显示“Advanced Configuration”（高级配置）窗口。

1. 单击“Radio Control Options”（无线电控制选项）选项卡。
2. 单击复选框，选择或取消选择您希望 <Fn><F2> 组合键或无线开关（如果计算机上有）可以控制的网络类型。

您在前面步骤中未设置为由组合键或开关控制的任何网络连接都可以被永久启用或禁用：

1. 单击下拉式箭头（仅用于您未选择由开关或组合键控制的网络类型），并选择“Enable”（启用）或“Disable”（禁用）以永久启用或禁用网络连接。
2. 单击“OK”（确定）。

## 无线活动标志

当使用无线开关或 <Fn><F2> 组合键启用或禁用无线网络连接时，无线活动标志显示在任务栏（屏幕的右下角）中以显示安装在计算机中的无线网卡是启用还是禁用。

| 注：在使用无线开关或 <Fn><F2> 组合键启用或禁用无线网络连接时，您可以依次单击 图标和“Hotkey Popups”（热键弹出式菜单），然后选择或取消选择“Wireless Activity Indicator Off”（无线活动标志关闭）打开或关闭用于显示无线活动标志的选项。

WiFi 无线 LAN 连接，活动/非活动标志 | Bluetooth™ 无线技术网络连接，活动/非活动标志 | 移动宽带（蜂窝式）无线 WAN 连接，活动/非活动标志

| 注：默认情况下，无线活动标志显示在屏幕的右下角。您可以单击这些标志并将其拖动到新位置，之后这些标志将始终在新位置显示。

## 内部网卡（有线）电源管理

| 注：本节中介绍的功能仅适用于有线网卡（例如上面显示的这个），而不适用于无线网络设备。

### 概览

当停用网卡时，内部网卡电源管理应用程序将内部（有线）网卡置入低功率模式，从而延长了电池的使用时间。

### 内部网卡活动设置

可以通过选择以下选项之一来管理内部网卡使用的电源：

- 只要计算机使用电池电量供电，“Always deactivate on battery”（使用电池供电时始终停用）选项就能自动停用网卡。
- “Always activate on battery”（使用电池供电时始终启用）选项可以确保：即使计算机使用电池电量，网卡仍然保持激活状态并且网络连接也保持活动状态。

### 通知信息

当激活或停用网卡时，内部网卡电源管理程序将向您发送通知。您可以通过单击“Disable notification messages”（禁用通知信息）复选框，将该程序配置为停止通知。

### NIC 处于打开状态还是关闭状态？

您可以从“Internal Network Card Power Management”（内部网卡电源管理）屏幕的此部分检查网卡的激活状态。

| 注：当计算机已连接至交流电源插座，或网络链路处于活动状态时，您的网卡将始终处于活动状态。

### 重新启用内部网卡

如果网卡激活处于关闭状态，则可以通过执行以下操作之一重新激活网卡：

- 将计算机连接到交流适配器
- 单击任务栏中的 图标，然后单击“Networking”（联网）类别，并选择“Internal Network Card”（内部网卡）
- 使用设备管理器

| 注：如果“Device Manager”（设备管理器）未列出网卡，则请将计算机连接到电源插座。如果“Device Manager”（设备管理器）中仍未显示网卡，请与系统管理员联络。

要在 Windows® XP 中通过“Device Manager”（设备管理器）启用网卡，请：

1. 单击“Start”（开始）按钮，然后在“My Computer”（我的电脑）上单击鼠标右键。
2. 单击“Properties”（属性）。
3. 单击“Hardware”（硬件）选项卡，并单击“Device Manager”（设备管理器）。
4. 在要启用的设备类型上单击鼠标右键，并单击下拉式菜单中的“Enable”（启用）。

QuickSet 安装了一项名为“Internal Network Card Power Management”（内部网卡电源管理）的服务来管理您的有线内部网卡的电源使用。有关内部网卡电源管理的详细信息，请单击“Internal Network Card Power Management”（内部网卡电源管理）窗口中的“Help”（帮助）。

有关计算机使用电池电量运行时如何使用内部网卡电源管理应用程序来节省电量的更多信息，请参阅启用和禁用无线网络连接。

返回目录页面