디스플레이 설정: Microsoft Windows Vista용 Dell QuickSet 도움말

목차 페이지로 돌아가기

# 디스플레이 설정

Microsoft® Windows Vista™용 Dell™ QuickSet 도움말

밝기 제어

디스플레이 전원 관리로 전지 전원 절약

디스플레이 구성 선택

바로 가기 키

## 밝기 제어

### 주변 광선 센서

| 주: 이 기능을 특정 컴퓨터에서 사용하지 못할 수 있습니다.

주변 광선 센서는 사용 가능한 환경 광선을 감지하고 디스플레이 백라이트를 자동으로 증가 또는 감소하여 저광선 및 고광선 환경을 보완합니다. <Fn> 키 및 왼쪽 화살표 키 조합을 눌러 이 기능을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

컴퓨터의 주변 광선 센서 기능은 초기 설정으로 비활성화되어 있습니다. 주변 광선 센서를 활성화한 다음 임의의 디스플레이 밝기 키 조합("바로 가기 키" 참조)을 사용하면 센서는 비활성화되고 디스플레이 밝기는 따라서 증가 또는 감소됩니다. 디스플레이 밝기 키 조합 중 하나를 사용하여 주변 광선 센서를 비활성화한 경우 밝기 표시기는 주변 광선 센서의 활성화/비활성화 상태를 표시합니다.

Dell™ QuickSet를 사용하면 주변 광선 센서 기능을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. 주변 광선 센서를 비활성화한 경우 활성화된 최대 및 최소 밝기 설정을 조정할 수도 있습니다.

Dell QuickSet를 사용하여 주변 광선 센서 기능을 활성화 또는 조정하려면:

1. 작업 표시줄의 아이콘을 더블 클릭하십시오.
2. QuickSet 기본 메뉴에서 Panel Brightness Settings(패널 밝기 설정)를 클릭하십시오.
3. Ambient Light Sensor(주변 광선 센서) 탭을 클릭하십시오.
4. 확인란에 확인 표시가 나타나도록 Enable Ambient Light Sensor(주변 광선 센서 활성화)를 클릭하고 OK(확인)를 클릭하십시오.
5. 최소 및 최대 밝기 레벨을 조정하려면 밝기 슬라이더를 클릭하여 원하는 설정값으로 끄십시오.

Disable Ambient Light Sensor(주변 광선 센서 비활성화) 확인란을 선택 취소하여 QuickSet의 주변 광선 센서 기능을 비활성화활 수 있습니다.

### 키보드 조명

일부 컴퓨터에는 키보드 조명 기능이 있습니다. 노트북에는 LCD 덮개에 여러 LED가 장착되어 키보드에 조명을 제공할 수 있습니다. <Fn><®> 키 조합을 눌러 Always On(항상 켜기), Always Off(항상 끄기) 또는 Auto Mode(자동 모드)와 같은 키보드 조명 옵션 사이에서 전환할 수 있습니다. 자동 모드에서 키보드 조명 LED는 주변 광선 레벨에 따라 자동으로 켜지거나 꺼집니다.

### 밝기 표시기

밝기 표시기는 디스플레이의 현재 밝기 설정을 표시합니다. 디스플레이 밝기 키 조합(<Fn> 키 및 위쪽 또는 아래쪽 화살표 키)을 사용하여 디스플레이 백라이트를 증가하거나 감소하는 경우 화면에 밝기 표시기가 나타납니다.

1 | 밝기 표시기

다음과 같이 밝기 표시기를 활성화(또는 비활성화)하여 화면 밝기를 조정할 때 화면에 밝기 표시기가 나타나도록(또는 나타나지 않도록) 할 수 있습니다.

1. 작업 표시줄의 아이콘을 클릭하십시오.
2. 키 조합을 눌러 화면의 밝기를 조정하는 경우 밝기 표시기가 화면에 나타나지 않도록 밝기 표시기를 비활성화하려면 확인 표시가 나타나도록 Disable On Screen Brightness Meter(화면 밝기 표시기 비활성화)를 클릭하십시오.

밝기를 조정하는 경우 밝기 표시기가 화면에 나타나도록 밝기 표시기를 활성화하려면 확인 표시가 나타나지 않도록 Disable On Screen Brightness Meter(화면 밝기 표시기 비활성화)를 클릭하십시오.

| 주: 기본적으로 밝기 표시기는 화면의 우측 하단에 나타납니다. 표시기를 클릭하여 새 위치로 끌어놓을 수 있으며 따라서 표시기는 항상 새 위치에 나타납니다.

| 주: 화면의 밝기를 조정하는 키보드 조합은 휴대용 컴퓨터의 디스플레이에만 영향을 미치며 휴대용 컴퓨터 또는 도킹 장치에 장착한 모니터에는 영향을 미치지 않습니다. 컴퓨터가 CRT 전용 모드 상태이고 밝기 레벨을 변경하려는 경우, 밝기 표시기는 나타나지만 모니터의 밝기 레벨은 변경되지 않습니다.

다음 키(키 조합)를 눌러 디스플레이 밝기를 조정할 수 있습니다.

- <Fn> 키와 위쪽 화살표 키를 눌러 내장형 디스플레이의 밝기만 증가합니다(외부 모니터는 해당 안됨).
- <Fn> 키와 아래쪽 화살표 키를 눌러 내장형 디스플레이의 밝기만 감소합니다(외부 모니터는 해당 안됨).

## 디스플레이 전원 관리로 전지 전원 절약

| 주: 컴퓨터가 전지 전원으로 작동하는 경우 디스플레이 전원 관리 기능을 사용할 수 없습니다. 컴퓨터가 전원 콘센트에 연결된 경우 컴퓨터 디스플레이¿ 성능은 항상 최적입니다.

### LED 명암도

컴퓨터의 LED 밝기를 조정할 수 있습니다.

LED 명암도를 설정하려면 다음과 같이 수행하십시오.

1. 다음 작업 중 하나를 수행하십시오.
   - Control Panel(제어판)의 Power Options(전원 옵션)를 더블 클릭하십시오.
   - 시스템 트레이의 Battery(전지) 아이콘을 더블 클릭하십시오.
2. 전원 계획을 선택하십시오.
3. LED 명암도를 조정하십시오.

### 디스플레이 백라이트 레벨

| 주: 이 기능을 특정 컴퓨터에서 사용하지 못할 수 있습니다.

Intel® DPST(Display Power Saving Technology) 기능을 활성화하면 컴퓨터에서 디스플레이 백라이트 레벨을 동적으로 이미지 품질과 전지 전원 절약을 모두 최적화하는 값으로 조정할 수 있도록 합니다.

DPST 기능을 활성화하려면:

1. 작업 표시줄의 아이콘을 더블 클릭하십시오.
2. QuickSet 기본 메뉴에서 Panel Brightness Settings(패널 밝기 설정)를 클릭하십시오.
3. DPST 탭을 클릭하십시오.
4. Intel® DPST on battery mode(전지 모드의 Intel® DPST) 드롭다운 메뉴에서 Enabled(활성화) 옵션을 선택하십시오.
5. 슬라이더 바를 사용하여 필요에 가장 적합한 "강도" 레벨을 선택하십시오.

강도 레벨 1은 최대 이미지 품질을 제공하지만 많은 전지 작동 시간을 소모합니다. 강도 레벨 5는 전지 전원 절약을 최대화하지만 디스플레이의 백라이트를 최소화합니다.

1. 2단계에서 선택한 레벨 설정 효과를 보려면 Apply DPST(DPST 적용)를 클릭하십시오.

매번 Apply DPST(DPST 적용) 단추를 클릭하여 부동한 효과를 보면서 강도 레벨을 원하는 대로 재설정할 수 있습니다.

1. 제일 적합한 DPST 레벨 설정을 찾은 경우 Next(다음)를 클릭하고 전원 관리 마법사를 계속하십시오.

## 디스플레이 구성 선택

| 주: 이 기능을 특정 컴퓨터에서 사용하지 못할 수 있습니다.

사용 가능한 디스플레이 구성 목록을 보려면 <Fn><F8> 키 조합을 누르십시오. <Fn><F8> 키 조합을 누른 상태에서 <F8> 키를 번갈아 놓거나 눌러 옵션을 강조 표시하고 옵션 사이에서 전환할 수 있습니다. 원하는 디스플레이 구성을 강조 표시한 경우 두 키를 모두 놓으십시오.

| 주: <Fn><F8> 키 조합을 눌러 프리젠테이션 모드를 활성화할 수도 있습니다. 그러나 QuickSet 디스플레이 설정 옵션을 통해 첫 번째로 활성화된 모드인 경우이어야 합니다.

컴퓨터에 연결된 하드웨어에 따라 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.

| 주: 아래에서 설명한 것 외의 옵션도 사용 가능할 수 있습니다. 일부 사용 가능한 구성은 아래에 설명되지 않았습니다.

## 바로 가기 키

기능 | 바로 가기 키 | 기능
--- | --- | ---
밝기 표시기 | <Fn> 키 및 위쪽 화살표 키 <Fn> 키 및 아래쪽 화살표 키 | 디스플레이 밝기를 증가합니다. 디스플레이 밝기를 감소합니다.
주변 광선 센서* | <Fn> 키 및 왼쪽 화살표 키 | 주변 광선 센서 기능을 활성화 또는 비활성화합니다.
키보드 조명* | <Fn> 키 및 오른쪽 화살표 키 | 키보드 조명 LED를 Always On(항상 켜기)® Always Off(항상 끄기)® Auto Mode(자동 모드) 사이에서 전환합니다.
볼륨 표시기* | <Fn><Page Up> 키 조합 <Fn><Page Dn> 키 조합 <Fn><End> 키 조합 | 스피커 볼륨을 높입니다. 스피커 볼륨을 낮춥니다. 스피커 볼륨을 음소거합니다. 켜기 및 끄기 사이에서 전환합니다.
무선 작동 표시등* | <Fn><F2> 키 조합 (무선 스위치가 없는 컴퓨터에서만 사용할 수 있음) | 무선 네트워크 연결의 켜기/끄기 상태를 설명하는 아이콘을 표시합니다(이동 광대역, Bluetooth® 또는 Wi-Fi).
전지 측정기 | <Fn><F3> 키 조합 | 화면에 전지 측정기를 표시합니다.
디스플레이 구성* | <Fn><F8> 키 조합 | 사용 가능한 디스플레이 구성을 나열합니다.
최대 절전* | <Fn><F1> 키 조합 | 컴퓨터를 최대 절전 모드에 있도록 합니다. 주: 컴퓨터의 전원 설정에서 최대 절전 모드를 활성화하지 않은 경우 QuickSet는 알림 메시지를 표시하며 바로 가기 키가 작동하도록 최대 절전 모드를 활성화해야 합니다.
CD/DVD 꺼내기* | <Fn><F10> 키 조합 | CD/DVD 드라이브에서 디스크를 꺼냅니다.

* 이 기능을 특정 컴퓨터에서 사용하지 못할 수 있습니다.

목차 페이지로 돌아가기